**Додаток 4. Специфікація товару**



**БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики** | **Кількість шт.** | **Відмітка постачальника** |
| Генератор дизельний  Тип двигуна V-образний двоциліндровий чотиритактний  Робочий об`єм двигуна, см3 870  Діаметр циліндра/хід поршня, 88 / 72 мм  Паливо дизельне  Ємність паливного бака, л 46  Витрата палива, г/кВтˣгод 289  Система запуску електричний стартер  Система запалювання самозаймання зі свічкою розжарювання  Частота обертів двигуна 3000  Потужність двигуна, 22 к.с.  Об'єм масла в картері, 1,7 л.  Тип системи охолодження повітряне охолодження  Напруга змінного струму, 230 В  Частота струму, 50 Гц  Номінальна потужність змiнного струму,10 кВт  Номінальна сила струму, 43,5 А  Коефіцієнт потужності (сos Ф) 1  Вихід постійного струму, 12В/8,3А  Тип альтернатора синхронний  Регулятор напруги автоматичний (AVR)  Рівень шуму,82 дБ  Транспортувальні колеса  Попередній передпусковий підігрівач  Датчик низького рівня масла  Цифровий дисплей  Вага нетто не більше 220,0 | 1 |  |
| Блок автоматичного вводу резерву  Споживча потужність, 18 Вт  Напруга, 230/400 В  Потужність 230В, 23 кВт  Сила струму (макс) 230В, 100 А  Потужність 400В, кВт 55  Сила струму (макс) 400В, 100А  Робоче середовище  від -20°С до +45°С; вологість: ⩽50%  Середовище зберігання  від -30°С до +70°С; вологість: ⩽50%  IP клас - IP44  Клас ізоляції AC1.0KV/1min 1mA | 1 |  |

\* У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-»

| Таблиця 1 |
| --- |
| **Київ**  м. Київ, бул. Вацлава Гавела 16 А |

\*\*Учасник погоджується що доставка (згідно адрес зазначених у таблиці 1) врахована у вартість товару .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ

підпис