**Додаток 4. Специфікація товару**



**БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики** | **Кількість шт.** | **Відмітка постачальника** |
| Генератор дизельнийТип двигуна V-образний двоциліндровий чотиритактнийРобочий об`єм двигуна, см3 870Діаметр циліндра/хід поршня, 88 / 72 ммПаливо дизельнеЄмність паливного бака, л 46Витрата палива, г/кВтˣгод 289Система запуску електричний стартерСистема запалювання самозаймання зі свічкою розжарюванняЧастота обертів двигуна 3000Потужність двигуна, 22 к.с.Об'єм масла в картері, 1,7 л.Тип системи охолодження повітряне охолодженняНапруга змінного струму, 230 ВЧастота струму, 50 ГцНомінальна потужність змiнного струму,10 кВтНомінальна сила струму, 43,5 АКоефіцієнт потужності (сos Ф) 1Вихід постійного струму, 12В/8,3АТип альтернатора синхроннийРегулятор напруги автоматичний (AVR)Рівень шуму,82 дБТранспортувальні колесаПопередній передпусковий підігрівачДатчик низького рівня маслаЦифровий дисплейВага нетто не більше 220,0 | 1 |  |
| Блок автоматичного вводу резервуСпоживча потужність, 18 ВтНапруга, 230/400 ВПотужність 230В, 23 кВтСила струму (макс) 230В, 100 АПотужність 400В, кВт 55Сила струму (макс) 400В, 100АРобоче середовищевід -20°С до +45°С; вологість: ⩽50%Середовище зберіганнявід -30°С до +70°С; вологість: ⩽50%IP клас - IP44Клас ізоляції AC1.0KV/1min 1mA | 1 |  |

\* У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-»

| Таблиця 1 |
| --- |
| **Київ**м. Київ, бул. Вацлава Гавела 16 А |

\*\*Учасник погоджується що доставка (згідно адрес зазначених у таблиці 1) врахована у вартість товару .

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ

 підпис