**ДОДАТОК 1.**

**Перелік робіт та матеріалів по проекту.**

Для проекту «Молодіжний простір #Вайб/ Сарни Центр дитячої та юнацької творчості»:

Кабінет приміщення №6 (поточний ремонт)

Таблиця 1

|  |
| --- |
| **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |
| Знімання наличників | 100 м | 0,098 |
| Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0328 |
| Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,3264 |
| Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,5336 |
| Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,5336 |
| Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,09 |
| Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,06 |
| **Роздiл 2. Дверні прорізи** |
| Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | 1 блок | 2 |
| Блоки дверні | м2 | 3,28 |
| **Роздiл 3. Стеля** |
| Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,5336 |
| Підвіси в комплекті | шт | 43 |
| Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м | м | 50,69 |
| Тяга підвісу | шт | 43 |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 101,384 |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 50,692 |
| Кутик металевий пристінний | м | 57,63 |
| Дюбелі 6х40 мм | шт | 158 |
| Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,5336 |
| Плити стельові 60\*60 | шт | 156 |
| **Роздiл 4. Стіни** |
| Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами на клеї | 100м2 | 0,7756 |
| Листи гіпсокартонні | м2 | 81,44 |
| Стрічки армувальні | м | 68,25 |
| Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів міжгіпсокартоннимиплитами | кг | 24,63 |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,7756 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,7756 |
| Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 279,22 |
| Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,7756 |
| *ВІДКОСИ* |
| Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,051 |
| Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 13,4 |
| Листи гіпсокартонні | м2 | 5,355 |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,051 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,051 |
| Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 18,36 |
| Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,051 |
| **Роздiл 5. Підлога** |
| Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 8,004 |
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,5336 |
| На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,5336 |
| Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,5336 |
| Сітка дротяна | м2 | 58,696 |
| Фіксатори пластмасові | шт | 240 |
| Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | 100м шва | 0,24 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,5336 |
| Клей для облицювання керамічною плиткою | кг | 346,84 |
| Плитки керамічні для підлог | м2 | 54,43 |
| Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 226 |
| Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,3264 |
| **Роздiл 6. Електромонтажні роботи** |
| Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| Щиток ПВХ на 6 позицій | шт | 1 |
| Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |
| Автоматичний вимикач 25А 2 полюси | шт | 1 |
| Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленнямнакладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,89 |
| Гофрорукав пласт.0,20 | м.п | 89 |
| Кліпса під гофру з дюбелем і замком 20 мм | шт | 150 |
| Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,89 |
| Кабель ВВГнг 3\*2,5 | м.п | 44 |
| Кабель ВВГнг 3\*1,5 | м.п | 3,3 |
| Кабель ВВГнг 2\*1,5 | м.п | 50,6 |
| Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,02 |
| Вимикач двоклавішний | шт | 1 |
| Вимикач одноклавішний | шт | 1 |
| Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів іштепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,06 |
| Розетка із заземленням | шт | 6 |
| Коробка для монтажу | шт | 8 |
| Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,08 |
| Світильники | шт | 8 |
| Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,01 |
| Аварійний світильник "Вихід" | шт | 1 |
| **Роздiл 7. Інше** |
| Жалюзі | шт | 2 |

Допоміжне приміщення кабінету №6 (поточний ремонт)

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1248 |
| Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,098 |
| Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,098 |
| Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,02 |
| Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |
| Стеля |   |   |
| Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,098 |
| Підвіси в комплекті | шт | 8 |
| Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м | м | 9,31 |
| Тяга підвісу | шт | 8 |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 18,62 |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 9,31 |
| Кутик металевий пристінний | м | 10,58 |
| Дюбелі 6х40 мм | шт | 29 |
| Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,098 |
| Плити стельові 60\*60 | шт | 29 |
| Стіни |   |   |
| Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами на клеї | 100м2 | 0,3423 |
| Листи гіпсокартонні | м2 | 35,94 |
| Стрічки армувальні | м | 30,12 |
| Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів міжгіпсокартоннимиплитами | кг | 10,87 |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,3423 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,3423 |
| Суміш суха гіпсова модифікована цементна,для шпаклювання мінеральних основ | кг | 123,22 |
| Поліпшене фарбування стінполівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,3423 |
| Підлога |   |   |
| Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,47 |
| Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,098 |
| На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,098 |
| Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,098 |
| Сітка дротяна | м2 | 10,78 |
| Фіксатори пластмасові | шт | 44 |
| Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | 100м шва | 0,05 |
| Улаштування покриттів з керамічнихплиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,098 |
| Клей для облицювання керамічною плиткою | кг | 63,7 |
| Плитки керамічні для підлог | м2 | 10 |
| Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 42 |
| Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,1248 |

Кабінет приміщення №8 (поточний ремонт)

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |   |   |
| Знімання наличників | 100 м | 0,1017 |
| Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0401 |
| Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,32 |
| Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,555 |
| Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,555 |
| Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,06 |
| Демонтаж світильників з лампамирозжарювання | 100шт | 0,06 |
| **Роздiл 2. Дверні прорізи** |   |   |
| Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | 1 блок | 2 |
| Блоки дверні | м2 | 4,01 |
| **Роздiл 3. Стеля** |   |   |
| Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,555 |
| Підвіси в комплекті | шт | 45 |
| Т-профілі металеві основні напрямнідовжиною 3,6 м | м | 52,73 |
| Тяга підвісу | шт | 45 |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 105,45 |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 52,72 |
| кутик металевий пристінний | м | 59,94 |
| дюбелі 6х40 мм | шт | 165 |
| Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,555 |
| Плити стельові 60\*60 | шт | 162 |
| **Роздiл 4. Стіни** |   |   |
| Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами на клеї | 100м2 | 0,8 |
| Листи гіпсокартонні | м2 | 84 |
| Стрічки армувальні | м | 70,4 |
| Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів міжгіпсокартоннимиплитами | кг | 25,4 |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,8 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,8 |
| Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 288 |
| Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,8 |
| Відкоси |   |   |
| Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,057 |
| Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 17,28 |
| Листи гіпсокартонні | м2 | 5,985 |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,0574 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,0574 |
| Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 20,66 |
| Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0574 |
| **Роздiл 5. Підлога** |   |   |
| Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 8,325 |
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,555 |
| На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,555 |
| Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,555 |
| Сітка дротяна | м2 | 61,05 |
| Фіксатори пластмасові | шт | 250 |
| Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | 100м шва | 0,25 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,555 |
| Клей для облицювання керамічною плиткою | кг | 360,75 |
| Плитки керамічні для підлог | м2 | 56,61 |
| Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 235 |
| Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,32 |
| **Роздiл 6. Електромонтажні роботи** |   |   |
| Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| Щиток ПВХ на 6 позицій | шт | 1 |
| Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |
| Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |
| Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,83 |
| Гофрорукав пласт.0,20 | м.п | 83 |
| Кліпса під гофру з дюбелем і замком 20 мм | шт | 140 |
| Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,83 |
| Кабель ВВГнг 3\*2,5 | м.п | 37,4 |
| Кабель ВВГнг 3\*1,5 | м.п | 3,3 |
| Кабель ВВГнг 2\*1,5 | м.п | 50,6 |
| Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,02 |
| Вимикач двоклавішний  | шт | 1 |
| Вимикач одноклавішний | шт | 1 |
| Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів іштепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,05 |
| Розетка із заземленням | шт | 5 |
| Коробка для монтажу | шт | 7 |
| Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,08 |
| Світильники | шт | 8 |
| Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,01 |
| Аварійний світильник "Вихід" | шт | 1 |
| **Роздiл 7. Інше** |   |   |
| Жалюзі | шт | 4 |
| Ролети тканинні | шт | 4 |

Допоміжне приміщення кабінету №6 (поточний ремонт)

Таблиця 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |   |   |
| Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,096 |
| Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,0628 |
| Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,0628 |
| Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,02 |
| Демонтаж світильників з лампамирозжарювання | 100шт | 0,01 |
| **Роздiл 2. Стеля** |   |   |
| Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,0628 |
| Підвіси в комплекті | шт | 5 |
| Т-профілі металеві основні напрямнідовжиною 3,6 м | м | 6 |
| Тяга підвісу | шт | 5 |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 12 |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 6 |
| Кутик металевий пристінний | м | 6,8 |
| Дюбелі 6х40 мм | шт | 18 |
| Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,0628 |
| Плити стельові 60\*60 | шт | 19 |
| **Роздiл 3. Стіни** |   |   |
| Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами на клеї | 100м2 | 0,266 |
| Листи гіпсокартонні | м2 | 28 |
| Стрічки армувальні | м | 23 |
| Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів міжгіпсокартоннимиплитами | кг | 8,45 |
| Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,266 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,266 |
| Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 95,76 |
| Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,266 |
| **Роздiл 4. Підлога** |   |   |
| Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 0,942 |
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,0628 |
| На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,0628 |
| Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,0628 |
| Сітка дротяна | м2 | 6,9 |
| Фіксатори пластмасові | шт | 28 |
| Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | 100м шва | 0,05 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0628 |
| Клей для облицювання керамічною плиткою | кг | 40,82 |
| Плитки керамічні для підлог | м2 | 6,4 |
| Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 27 |
| Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,096 |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта: Рівненська область, м. Сарни, вул. Ковельська 9**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підпис відповідальної особи ПІБ