**ДОДАТОК 1.**

**09/1.10.23 Перелік робіт та матеріалів по проекту.**

Для проекту «Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі у житлових приміщеннях»

**ЛОТ 1**

**Заміна віконних блоків для підопічних ІІ та ІІІ корпусів Комунальної установи «Любарський психоневрологічний інтернат» Житомирської обласної ради».**

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| *Демонтажні роботи* | | |
| Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,326112 |
| Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,23 |
| Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях | 100 м2 | 0,00625 |
| *Монтажні роботи* | | |
| Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,289038 |
| Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,107088 |
| Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0376 |
| Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,025 |
| Установлення віконних зливів | 100м | 0,3216 |

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 930х1640 мм (h), відкривання: відкидне-Вниз | шт | 1 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1190х1630 мм (h), відкривання: відкидне- Вниз | шт | 1 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 950 x 1280 мм (h), відкривання: поворотно- відкидне-Праворуч | шт | 1 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1100x1570 мм (h), відкривання: відкидне- Вниз | шт | 2 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1540 x 1280 мм (h), відкривання: поворотно-відкидне-Праворуч | шт | 1 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1120x1600 мм (h), відкривання: відкидне-Вниз | шт | 2 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1120x1630 мм (h), відкривання: відкидне-Вниз | шт | 7 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 950x1260 мм (h), відкривання: поворотно-відкидне Праворуч | шт | 1 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 990x1250 мм (h), відкривання: поворотно- відкидне-Праворуч | шт | 1 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1320x1640 мм (h), відкривання: відкидне- Вниз | шт | 1 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1300x1650 мм (h), відкривання: відкидне- Вниз | шт | 2 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1300x1640 мм (h), відкривання: відкидне- Вниз | шт | 2 |
| Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 2350x1600 мм (h), відкривання: поворотно- відкидне-Праворуч | шт | 1 |
| Підвіконня біле шириною 250 мм, довжина 1050 мм (із двома заглушками) | шт | 1 |
| Підвіконня біле шириною 250 мм, довжина 1450 мм (із двома заглушками) | шт | 1 |
| Відливи віконні ширина 100 мм, довжина1000 мм | шт | 1 |
| Відливи віконні ширина 100 мм, довжина 1400 мм | шт | 1 |
| Відливи віконні ширина 200 мм, довжина 1450 мм | шт | 2 |
| Відливи віконні ширина 200 мм, довжина 1700 мм | шт | 5 |
| Відливи віконні ширина 300 мм, довжина 1250 мм | шт | 5 |
| Відливи віконні ширина 200 мм, довжина 2650мм | шт | 1 |
| Відливи віконні ширина 230 мм, довжина 1200мм | шт | 7 |
| Відливи віконні ширина 350 мм, довжина 1060мм | шт | 1 |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта: Житомирська область, Житомирський район, село Коростки, вулиця Лісова, 1**

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 1 «Перелік робіт та матеріалів по проекту» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл**

**ЛОТ 2**

**Заміна дверних та віконних блоків на енергозберігаючі у приміщеннях для підопічних Комунальної установи "Пугачівський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради**

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| *Демонтажні роботи* | | |
| Демонтаж заповнень віконних прорізів площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських  будівель | 100м2 | 0,04617 |
| Демонтаж заповнень дверних прорізів площею понад 2 до 3 м2 з  металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,06222 |
| *Монтажні роботи* | | |
| Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,04617 |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,06222 |
| Знімання пошкоджених склопакетів площею до 2 м2 | 100м2 | 0,030609 |
| Скління в будівельних умовах металопластикових рам склопакетами  площею до 2 м2 | 100м2 | 0,030609 |

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I, САТИН БІЛИЙ, розмір 900х1710 мм (h), відкривання: поворотно-відкидне, вправо | шт | 3 |
| Вхідні двері Т104 58мм, заскління: 4I-11-4- 11-4I + Сендвич 32мм (1+1p) Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Стулка Т104,  із замком та ручкою, розмір 1020\*2040 (h) | шт | 1 |
| Вхідні двері Т104 58мм, заскління: 4I-11-4- 11-4I + Сендвич 32мм (1+1p) Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Стулка Т104,  із замком та ручкою, розмір 1020\*2030 (h) | шт | 1 |
| Вхідні двері Т104 58мм, заскління: 4I-11-4- 11-4I + Сендвич 32мм (1+1p) Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Стулка Т104,  із замком та ручкою, розмір 1020х2030 (h) | шт | 1 |
| Склопакет віконний 4-16-4 , розмір 895х1140 (h) | шт | 3 |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта: Житомирська область, Коростенський район, село Березневе, вулиця Центральна, 1**

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 1 «Перелік робіт та матеріалів по проекту» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл**

**ЛОТ 3**

**Заміна віконних блоків на енергозберігаючі та влаштування перегородки у приміщенні пекарні для підопічних Комунальної установи «Хорошівський психоневрологічний інтернат» Житомирської обласної ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | | |
| *Демонтажні роботи* | | | | |
| Знімання засклених віконних рам | | | 100 м2 | 0,111656 |
| Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | 100 шт | 0,06 |
| Знімання дверних полотен | | | 100 м2 | 0,034545 |
| Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | 100 шт | 0,01 |
| Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях | | | 100 м2 | 0,0301 |
| Розбирання відливів з листової сталі | | | 100м | 0,085 |
| *Монтажні роботи* | | | | |
| Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | | | 100м2 | 0,00564 |
| Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | | | 100м2 | 0,111656 |
| Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | | | 100м2 | 0,0495014 |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | | 100м2 | 0,028905 |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | | 100м2 | 0,0362464 |
| Установлення пластикових підвіконних дошок | | | 100м | 0,086 |
| Установлення віконних зливів | | | 100м | 0,0854 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Блок віконний з 3-камерного профілю, засклення сендвіч 24 мм, розмір 1410х400 мм (h), глухий | шт | 1 |
| Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I зі вставкою під вентилятори Сендвич 32 мм, розмір 1310х1400 мм (h), глухий | шт | 1 |
| Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I, розмір 1310х1400 мм (h), відкривання: поворотно- відкидне, вправо | шт | 1 |
| Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I, розмір 1320х1420 мм (h), глухий | шт | 2 |
| Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I, розмір 1320х1420 мм (h), відкривання: поворотно- відкидне, вправо | шт | 1 |
| Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I зі вставкою під вентилятори Сендвич 32 мм, розмір 1320х1420 мм (h), глухий | шт | 1 |
| Блок віконний з 3-камерного профілю, засклення сендвіч 24 мм, розмір 1027х2620 мм (h), глухий | шт | 1 |
| Блок віконний з 3-камерного профілю, засклення сендвіч 24 мм, розмір 1027х2321 мм (h), глухий | шт | 1 |
| Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий термо 45мм / Стулка Т104, засклення сендвіч 24 мм, із ручою та замком, розмір 1410х2050 мм (h) | шт | 1 |
| Підвіконня біле шириною 350 мм, довжина 1450 мм (із двома заглушками) | шт | 2 |
| Підвіконня біле шириною 350 мм, довжина 2850 мм (із двома заглушками) | шт | 2 |
| Відливи віконні ширина 100 мм, довжина 1370 мм | шт | 2 |
| Відливи віконні ширина 100 мм, довжина 2900 мм | шт | 2 |
| Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий 30 мм / Стулка Т104, засклення сендвіч 24 мм, із ручою та замком, розмір 1504х2498 мм (h) | шт | 1 |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта:**

**Житомирська область, Житомирський район, смт. Хорошів, вул. Лісовий масив, 1**

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 1 «Перелік робіт та матеріалів по проекту» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис відповідальної особи ПІБ