**ДОДАТОК 1.**

**31/1.10.23 Перелік робіт та матеріалів по проекту.**

Для проекту **«Молодіжний сектор «Під КОЦом» / Youth sector Drohobych**

Поточний ремонт приміщення молодіжного центру "Під КОЦом"

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **П/н** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Опорядження поверхні паркетнихпокриттів, що були в експлуатації | 100м2 | 0,516 |
| 2 | Лак паркетний  | т | 0,0245 |
| 3 | Улаштування плінтусів дерев'яних | 100м | 0,235 |
| 4 | Плінтуси дерев'яні (поставка замовника) | м | 24,2 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,25 |
| 6 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,0055 |
| 7 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм | 100м2 | 0,22 |
| 8 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,09 |
| 9 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2 | 0,91 |
| 10 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100м3 | 0,0282 |
| 11 | Шпаклювання поверхонь стін гіпсовими сумішами за 2 рази | 100м2 | 0,91 |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,91 |
| 13 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дерев'яних стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35% | 100м2 | 0,033 |
| 14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,512 |
| 15 | Грунтування стелі | 100м2 | 0,512 |
| 16 | Багатофункціональна грунтовка Бетоноконтакт | кг | 10,24 |
| 17 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,512 |
| 18 | Т-профілі металеві основні напрямні 3,7м | м | 48,64 |
| 19 | Т-профілі металеві поперечні 1,2м | м | 97,28 |
| 20 | Т-профілі металеві поперечні 0,6м | м | 48,64 |
| 21 | Кутник металевий пристінний 3м | м | 55,296 |
| 22 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,491 |
| 23 | Плита 600х600 | м2 | 51,555 |
| 24 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | 0,24 |
| 25 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,04 |
| 26 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |
| 27 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0,24 |
| 28 | Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,24 |
| 29 | Шпаклівка  | кг | 2 |
| 30 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів іперегородок | 100м | 0,32 |
| 31 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 0,35 |
| 32 | Коробка розподільча | шт | 5 |
| 33 | Кабелi з мiдними жилами пiдвищеної гнучкості, марка ШВВП, число жил та перерiз 3х1,5 мм2 | м | 35 |
| 34 | Кабелi з мiдними жилами пiдвищеної гнучкості, марка ШВВП, число жил та перерiз 3х2,5 мм2 | м | 26 |
| 35 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,06 |
| 36 | Свiтильник 600Х600 | шт | 6 |
| 37 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,01 |
| 38 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |
| 39 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,1 |
| 40 | Розетка з заземлюючим контактом  | шт | 10 |
| 41 | Коробка універсальна під вимикачі і розетки | шт | 11 |
| 42 | Заміна вентиляційних грат | 100шт | 0,01 |
| 43 | Решітки вентиляційні 150х200  | шт | 1 |
| 44 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевихповерхонь площею до 0,25 м2 [ сантехнічного приладдя] | 100м2 | 0,1285 |
| 45 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% | 100м2 | 0,088 |
| 46 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% | 100м2 | 0,0288 |
| 47 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | 10 п. м. | 0,48 |
| 48 | Ролети 1100х2000(подвійна ламінація-Колір Білий) | шт | 4 |
| 49 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,008 |
| 50 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,8 |
| 51 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,8 |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 14**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підпис відповідальної особи ПІБ