**ДОДАТОК 5.**

**Форма фінансової пропозиції RFP 04\_10.23**

**по проекту:**

**«**Молодіжний простір #Вайб/ Сарни Центр дитячої та юнацької творчості**»**

Кабінет приміщення №6 (поточний ремонт)

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Вартість за одиницю** | **Сума** |
| **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |
|  | Знімання наличників | 100 м | 0,098 |  |  |
|  | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0328 |  |  |
|  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |  |  |
|  | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,3264 |  |  |
|  | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,5336 |  |  |
|  | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,5336 |  |  |
|  | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,09 |  |  |
|  | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,06 |  |  |
| **Роздiл 2. Дверні прорізи** |
|  | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | 1 блок | 2 |  |  |
|  | Блоки дверні | м2 | 3,28 |  |  |
| **Роздiл 3. Стеля** |
|  | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,5336 |  |  |
|  | Підвіси в комплекті | шт | 43 |  |  |
|  | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м | м | 50,69 |  |  |
|  | Тяга підвісу | шт | 43 |  |  |
|  | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 101,384 |  |  |
|  | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 50,692 |  |  |
|  | Кутик металевий пристінний | м | 57,63 |  |  |
|  | Дюбелі 6х40 мм | шт | 158 |  |  |
|  | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,5336 |  |  |
|  | Плити стельові 60\*60 | шт | 156 |  |  |
| **Роздiл 4. Стіни** |
|  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами на клеї | 100м2 | 0,7756 |  |  |
|  | Листи гіпсокартонні | м2 | 81,44 |  |  |
|  | Стрічки армувальні | м | 68,25 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів міжгіпсокартоннимиплитами | кг | 24,63 |  |  |
|  | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,7756 |  |  |
|  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,7756 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 279,22 |  |  |
|  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,7756 |  |  |
|  | *ВІДКОСИ* |  |  |
|  | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,051 |  |  |
|  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 13,4 |  |  |
|  | Листи гіпсокартонні | м2 | 5,355 |  |  |
|  | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,051 |  |  |
|  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,051 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 18,36 |  |  |
|  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,051 |  |  |
| **Роздiл 5. Підлога** |
|  | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 8,004 |  |  |
|  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,5336 |  |  |
|  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,5336 |  |  |
|  | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,5336 |  |  |
|  | Сітка дротяна | м2 | 58,696 |  |  |
|  | Фіксатори пластмасові | шт | 240 |  |  |
|  | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | 100м шва | 0,24 |  |  |
|  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,5336 |  |  |
|  | Клей для облицювання керамічною плиткою | кг | 346,84 |  |  |
|  | Плитки керамічні для підлог | м2 | 54,43 |  |  |
|  | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 226 |  |  |
|  | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,3264 |  |  |
| **Роздiл 6. Електромонтажні роботи** |
|  | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |  |
|  | Щиток ПВХ на 6 позицій | шт | 1 |  |  |
|  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |  |  |
|  | Автоматичний вимикач 25А 2 полюси | шт | 1 |  |  |
|  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,89 |  |  |
|  | Гофрорукав пласт.0,20 | м.п | 89 |  |  |
|  | Кліпса під гофру з дюбелем і замком 20 мм | шт | 150 |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,89 |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 3\*2,5 | м.п | 44 |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 3\*1,5 | м.п | 3,3 |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 2\*1,5 | м.п | 50,6 |  |  |
|  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,02 |  |  |
|  | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |  |
|  | Вимикач одноклавішний | шт | 1 |  |  |
|  | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів іштепсельних розеток до 3 | 100шт | 0,06 |  |  |
|  | Розетка із заземленням | шт | 6 |  |  |
|  | Коробка для монтажу | шт | 8 |  |  |
|  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,08 |  |  |
|  | Світильники | шт | 8 |  |  |
|  | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,01 |  |  |
|  | Аварійний світильник "Вихід" | шт | 1 |  |  |
| **Роздiл 7. Інше** |
|  | Жалюзі | шт | 2 |  |  |

Допоміжне приміщення кабінету №6 (поточний ремонт)

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Вартість за одиницю** | **Сума** |
|  | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,1248 |  |  |
|  | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,098 |  |  |
|  | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,098 |  |  |
|  | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,02 |  |  |
|  | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,01 |  |  |
|  | Стеля |   |   |  |  |
|  | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,098 |  |  |
|  | Підвіси в комплекті | шт | 8 |  |  |
|  | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м | м | 9,31 |  |  |
|  | Тяга підвісу | шт | 8 |  |  |
|  | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 18,62 |  |  |
|  | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 9,31 |  |  |
|  | Кутик металевий пристінний | м | 10,58 |  |  |
|  | Дюбелі 6х40 мм | шт | 29 |  |  |
|  | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,098 |  |  |
|  | Плити стельові 60\*60 | шт | 29 |  |  |
|  | Стіни |   |   |  |  |
|  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами на клеї | 100м2 | 0,3423 |  |  |
|  | Листи гіпсокартонні | м2 | 35,94 |  |  |
|  | Стрічки армувальні | м | 30,12 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів міжгіпсокартоннимиплитами | кг | 10,87 |  |  |
|  | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,3423 |  |  |
|  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,3423 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована цементна,для шпаклювання мінеральних основ | кг | 123,22 |  |  |
|  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,3423 |  |  |
|  | Підлога |   |   |  |  |
|  | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,47 |  |  |
|  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,098 |  |  |
|  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,098 |  |  |
|  | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,098 |  |  |
|  | Сітка дротяна | м2 | 10,78 |  |  |
|  | Фіксатори пластмасові | шт | 44 |  |  |
|  | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | 100м  | 0,05 |  |  |
|  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,098 |  |  |
|  | Клей для облицювання керамічною плиткою | кг | 63,7 |  |  |
|  | Плитки керамічні для підлог | м2 | 10 |  |  |
|  | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 42 |  |  |
|  | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,1248 |  |  |

Кабінет приміщення №8 (поточний ремонт)

Таблиця 3

|  |
| --- |
| **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |
|  | Знімання наличників | 100 м | 0,1017 |  |  |
|  | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0401 |  |  |
|  | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |  |  |
|  | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,32 |  |  |
|  | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,555 |  |  |
|  | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,555 |  |  |
|  | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,06 |  |  |
|  | Демонтаж світильників з лампамирозжарювання | 100шт | 0,06 |  |  |
| **Роздiл 2. Дверні прорізи** |
|  | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | 1 блок | 2 |  |  |
|  | Блоки дверні | м2 | 4,01 |  |  |
| **Роздiл 3. Стеля** |
|  | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,555 |  |  |
|  | Підвіси в комплекті | шт | 45 |  |  |
|  | Т-профілі металеві основні напрямнідовжиною 3,6 м | м | 52,73 |  |  |
|  | Тяга підвісу | шт | 45 |  |  |
|  | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 105,45 |  |  |
|  | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 52,72 |  |  |
|  | кутик металевий пристінний | м | 59,94 |  |  |
|  | дюбелі 6х40 мм | шт | 165 |  |  |
|  | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,555 |  |  |
|  | Плити стельові 60\*60 | шт | 162 |  |  |
| **Роздiл 4. Стіни** |
|  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | 100м2 | 0,8 |  |  |
|  | Листи гіпсокартонні | м2 | 84 |  |  |
|  | Стрічки армувальні | м | 70,4 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів міжгіпсокартонними плитами | кг | 25,4 |  |  |
|  | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,8 |  |  |
|  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,8 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 288 |  |  |
|  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,8 |  |  |
|  | Відкоси |   |   |  |  |
|  | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,057 |  |  |
|  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 17,28 |  |  |
|  | Листи гіпсокартонні | м2 | 5,985 |  |  |
|  | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,0574 |  |  |
|  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,0574 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 20,66 |  |  |
|  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0574 |  |  |
| **Роздiл 5. Підлога** |
|  | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 8,325 |  |  |
|  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,555 |  |  |
|  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,555 |  |  |
|  | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,555 |  |  |
|  | Сітка дротяна | м2 | 61,05 |  |  |
|  | Фіксатори пластмасові | шт | 250 |  |  |
|  | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | 100м шва | 0,25 |  |  |
|  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,555 |  |  |
|  | Клей для облицювання керамічною плиткою | кг | 360,75 |  |  |
|  | Плитки керамічні для підлог | м2 | 56,61 |  |  |
|  | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 235 |  |  |
|  | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,32 |  |  |
| **Роздiл 6. Електромонтажні роботи** |
|  | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |  |
|  | Щиток ПВХ на 6 позицій | шт | 1 |  |  |
|  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |  |  |
|  | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
|  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,83 |  |  |
|  | Гофрорукав пласт.0,20 | м.п | 83 |  |  |
|  | Кліпса під гофру з дюбелем і замком 20 мм | шт | 140 |  |  |
|  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,83 |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 3\*2,5 | м.п | 37,4 |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 3\*1,5 | м.п | 3,3 |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 2\*1,5 | м.п | 50,6 |  |  |
|  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,02 |  |  |
|  | Вимикач двоклавішний  | шт | 1 |  |  |
|  | Вимикач одноклавішний | шт | 1 |  |  |
|  | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів іштепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,05 |  |  |
|  | Розетка із заземленням | шт | 5 |  |  |
|  | Коробка для монтажу | шт | 7 |  |  |
|  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,08 |  |  |
|  | Світильники | шт | 8 |  |  |
|  | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,01 |  |  |
|  | Аварійний світильник "Вихід" | шт | 1 |  |  |
| **Роздiл 7. Інше** |
|  | Жалюзі | шт | 4 |  |  |
|  | Ролети тканинні | шт | 4 |  |  |

Допоміжне приміщення кабінету №6 (поточний ремонт)

Таблиця 4

|  |
| --- |
| **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |
|  | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,096 |  |  |
|  | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 0,0628 |  |  |
|  | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 0,0628 |  |  |
|  | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,02 |  |  |
|  | Демонтаж світильників з лампамирозжарювання | 100шт | 0,01 |  |  |
| **Роздiл 2. Стеля** |
|  | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,0628 |  |  |
|  | Підвіси в комплекті | шт | 5 |  |  |
|  | Т-профілі металеві основні напрямнідовжиною 3,6 м | м | 6 |  |  |
|  | Тяга підвісу | шт | 5 |  |  |
|  | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 12 |  |  |
|  | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 6 |  |  |
|  | Кутик металевий пристінний | м | 6,8 |  |  |
|  | Дюбелі 6х40 мм | шт | 18 |  |  |
|  | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,0628 |  |  |
|  | Плити стельові 60\*60 | шт | 19 |  |  |
| **Роздiл 3. Стіни** |
|  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами на клеї | 100м2 | 0,266 |  |  |
|  | Листи гіпсокартонні | м2 | 28 |  |  |
|  | Стрічки армувальні | м | 23 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів міжгіпсокартоннимиплитами | кг | 8,45 |  |  |
|  | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,266 |  |  |
|  | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,266 |  |  |
|  | Суміш суха гіпсова модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | кг | 95,76 |  |  |
|  | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,266 |  |  |
| **Роздiл 4. Підлога** |
|  | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 0,942 |  |  |
|  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,0628 |  |  |
|  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,0628 |  |  |
|  | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,0628 |  |  |
|  | Сітка дротяна | м2 | 6,9 |  |  |
|  | Фіксатори пластмасові | шт | 28 |  |  |
|  | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | 100м шва | 0,05 |  |  |
|  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,0628 |  |  |
|  | Клей для облицювання керамічною плиткою | кг | 40,82 |  |  |
|  | Плитки керамічні для підлог | м2 | 6,4 |  |  |
|  | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 27 |  |  |
|  | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,096 |  |  |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта: Рівненська область, м. Сарни, вул. Ковельська 9**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підпис відповідальної особи ПІБ