**09/1.10.23 ДОДАТОК 5.**

**Форма фінансової пропозиції**

**по проекту:**

**«**Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі у житлових приміщеннях**»**

**ЛОТ 1**

**Заміна віконних блоків для підопічних ІІ та ІІІ корпусів Комунальної установи «Любарський психоневрологічний інтернат» Житомирської обласної ради».**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт/матеріалів** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Вартість за одиницю** | **Сума** |
| **Роздiл 1. Демонтажні роботи** | | | | | |
|  | *Демонтажні роботи* | | | | |
|  | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,326112 |  |  |
|  | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,23 |  |  |
|  | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях | 100 м2 | 0,00625 |  |  |
|  | *Монтажні роботи* |  |  |  |  |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,289038 |  |  |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,107088 |  |  |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0376 |  |  |
|  | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,025 |  |  |
|  | Установлення віконних зливів | 100м | 0,3216 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 930х1640 мм (h), відкривання: відкидне-Вниз | шт | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1190х1630 мм (h), відкривання: відкидне- Вниз | шт | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 950 x 1280 мм (h), відкривання: поворотно- відкидне-Праворуч | шт | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1100x1570 мм (h), відкривання: відкидне- Вниз | шт | 2 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1540 x 1280 мм (h), відкривання: поворотно-відкидне-Праворуч | шт | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1120x1600 мм (h), відкривання: відкидне-Вниз | шт | 2 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1120x1630 мм (h), відкривання: відкидне-Вниз | шт | 7 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 950x1260 мм (h), відкривання: поворотно-відкидне Праворуч | шт | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 990x1250 мм (h), відкривання: поворотно- відкидне-Праворуч | шт | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 5-камерного профілю зі склопакетом 4i-16ar-4-12ar-4i, розмір 1320x1640 мм (h), відкривання: відкидне- Вниз | шт | 1 |  |  |

Загальна сума:

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 5 «Форма фінансової пропозиції» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл.**

**ЛОТ 2**

**Заміна дверних та віконних блоків на енергозберігаючі у приміщеннях для підопічних Комунальної установи "Пугачівський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування робіт/матеріалів** | **Одиниця виміру** | | **Кількість** | **Вартість за одиницю** | **Сума** |
|  | *Демонтажні роботи* |  | |  |  |  |
|  | Демонтаж заповнень віконних прорізів площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | | 0,04617 |  |  |
|  | Демонтаж заповнень дверних прорізів площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | | 0,06222 |  |  |
|  | *Монтажні роботи* |  | |  |  |  |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | | 0,04617 |  |  |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | | 0,06222 |  |  |
|  | Знімання пошкоджених склопакетів площею до 2 м2 | 100м2 | | 0,030609 |  |  |
|  | Скління в будівельних умовах металопластикових рам склопакетами площею до 2 м2 | 100м2 | | 0,030609 |  |  |
|  | Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I, САТИН БІЛИЙ, розмір 900х1710 мм (h), відкривання: поворотно-відкидне, вправо | шт | | 3 |  |  |
|  | Вхідні двері Т104 58мм, заскління: 4I-11-4- 11-4I + Сендвич 32мм (1+1p) Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Стулка Т104,  із замком та ручкою, розмір 1020\*2040 (h) | шт | | 1 |  |  |
|  | Вхідні двері Т104 58мм, заскління: 4I-11-4- 11-4I + Сендвич 32мм (1+1p) Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Стулка Т104,  із замком та ручкою, розмір 1020\*2030 (h) | | шт | 1 |  |  |
|  | Вхідні двері Т104 58мм, заскління: 4I-11-4- 11-4I + Сендвич 32мм (1+1p) Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий 30мм / Стулка Т104,  із замком та ручкою, розмір 1020х2030 (h) | шт | | 1 |  |  |
|  | Склопакет віконний 4-16-4 , розмір 895х1140 (h) | шт | | 3 |  |  |

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 5 «Форма фінансової пропозиції» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл.**

**ЛОТ 3**

**Заміна віконних блоків на енергозберігаючі та влаштування перегородки у приміщенні пекарні для підопічних Комунальної установи «Хорошівський психоневрологічний інтернат» Житомирської обласної ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування робіт/матеріалів** | **Одиниця виміру** | | **Кількість** | **Вартість за одиницю** | **Сума** |
|  | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | | 0,111656 |  |  |
|  | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | | 0,06 |  |  |
|  | Знімання дверних полотен | 100 м2 | | 0,034545 |  |  |
|  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | | 0,01 |  |  |
|  | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях | 100 м2 | | 0,0301 |  |  |
|  | Розбирання відливів з листової сталі | 100м | | 0,085 |  |  |
|  | *Монтажні роботи* |  | |  |  |  |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | | 0,00564 |  |  |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | | 0,111656 |  |  |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | | 0,0495014 |  |  |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | | 0,028905 |  |  |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | | 0,0362464 |  |  |
|  | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | | 0,086 |  |  |
|  | Установлення віконних зливів | 100м | | 0,0854 |  |  |
|  | Блок віконний з 3-камерного профілю, засклення сендвіч 24 мм, розмір 1410х400 мм (h), глухий | шт | | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I зі вставкою під вентилятори Сендвич 32 мм, розмір 1310х1400 мм (h), глухий | шт | | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I, розмір 1310х1400 мм (h), відкривання: поворотно- відкидне, вправо | шт | | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I, розмір 1320х1420 мм (h), глухий | | шт | 2 |  |  |
|  | Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I, розмір 1320х1420 мм (h), відкривання: поворотно- відкидне, вправо | шт | | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 6-камерного профілю, засклення 4I-16Ar-4-16Ar-4I зі вставкою під вентилятори Сендвич 32 мм, розмір 1320х1420 мм (h), глухий | шт | | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 3-камерного профілю, засклення сендвіч 24 мм, розмір 1027х2620 мм (h), глухий | шт | | 1 |  |  |
|  | Блок віконний з 3-камерного профілю, засклення сендвіч 24 мм, розмір 1027х2321 мм (h), глухий | шт | | 1 |  |  |
|  | Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий термо 45мм / Стулка Т104, засклення сендвіч 24 мм, із ручою та замком, розмір 1410х2050 мм (h) | шт | | 1 |  |  |
|  | Підвіконня біле шириною 350 мм, довжина 1450 мм (із двома заглушками) | шт | | 2 |  |  |
|  | Підвіконня біле шириною 350 мм, довжина 2850 мм (із двома заглушками) | шт | | 2 |  |  |
|  | Відливи віконні ширина 100 мм, довжина 1370 мм | шт | | 2 |  |  |
|  | Відливи віконні ширина 100 мм, довжина 2900 мм | шт | | 2 |  |  |
|  | Двері Т58мм / Низ поріг алюмінієвий 30 мм / Стулка Т104, засклення сендвіч 24 мм, із ручою та замком, розмір 1504х2498 мм (h) | шт | | 1 |  |  |

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 5 «Форма фінансової пропозиції» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл.**

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта:**

**ЛОТ 1 - Житомирська область, Житомирський район, село Коростки, вулиця Лісова, 1**

**ЛОТ 2 - Житомирська область, Коростенський район, село Березневе, вулиця Центральна, 1**

**ЛОТ 3 - Житомирська область, Житомирський район, смт. Хорошів, вул. Лісовий масив, 1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис відповідальної особи ПІБ