**ДОДАТОК 1.**

**RFP 01\_11.23 Перелік робіт та матеріалів по проекту.**

Проект AWO «Ремонт свердловини водопостачання у Тетерівському дитячому будинку-інтернаті Житомирської обласної ради»

 **Технічні завдання** Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од. виміру** | **Кількість** |
|  | (Демонтаж) насоса артезіанського із заглибним електродвигуном | шт | 1 |
|  | Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном | шт | 1 |
|  | Насос артезіанський | шт | 1 |
|  | Трос | м | 125 |
|  | Кабель силовий 4х1,5 | м | 100 |
|  | Труби поліетиленові для подачі холодної води, діаметр 40 мм | м | 60 |
|  | Відкачування води із свердловини ерліфтом із застосуванням комплекту обладнання обертального буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 500 м | доба | 0,5 |
|  | Монтаж автоматики насоса | шафа | 1 |
|  | Автоматика насоса | к-т | 1 |
|  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами,група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,09 |
|  | (Демонтаж) труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм | 100м | 0,1 |
|  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм | м | 10 |
|  | Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м | 0,1 |
|  | Труби поліетиленові для подачі холодної води, діаметр 50 мм | м | 10 |
|  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,09 |

**Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу**

**Місце дислокації об’єкта:** Житомирська область, Житомирський район, село Тетерівка, вулиця Шкільна, 56

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підпис відповідальної особи ПІБ