**ДОДАТОК 1.**

**RFP 30.11.23 Перелік робіт та матеріалів по проекту.**

Для будівельного проекту/поточний ремонт в :

«Коростенському геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці»

«Березівському психоневрологічних інтернатах»

«Довбишському психоневрологічних інтернатах»

«Радомишльському психоневрологічних інтернатах»

**ЛОТ 1**

**Ремонт приміщення варочного цеха Комунальної установи «Березівський психоневрологічний інтернат» Житомирської обласної ради Житомирської обласної ради**

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **Демонтажні роботи** | | |
| Розбирання підшивки стель із пластикової вагонки | 100 м2 | 0,296 |
| Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 0,02 |
| Демонтаж відкритої електропроводки | 100м | 0,15 |
| Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,04715 |
| **Опоряджувальні роботи** | | |
| *Стеля* | | |
| Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,296 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 0,296 |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,296 |
| *Стіни* | | |
| Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,0345 |
| Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,567 |
| Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,567 |
| Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,6015 |
| *Двері* | | |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0465 |
| *Підлога* | | |
| Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,296 |
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі  площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,296 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,296 |
| Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,1948 |
| **Електромонтажні роботи** | | |
| Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,02 |
| Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,02 |
| Монтаж світильників | 100шт | 0,04 |
| Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,2 |
| Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,2 |

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Канал кабельний 16x16 мм | м | 20,2 |
| Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,003402 |
| Плитка керамічна 25х40 | м2 | 60,7515 |
| Плитка 60х60 | м2 | 30,192 |
| Клей для лінолеуму | кг | 1,00322 |
| Сітка затирочна | м2 | 0,2368 |
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 22,22128 |
| Фарба акрилова водоемульсійна біла матова | кг | 20,424 |
| Диск відрізний Ultra сегментований  алмазний 180x22,2 мм | шт | 0,30192 |
| Плінтуси для підлог з пластикату | м | 19,6748 |
| Хрестики для укладання плитки | шт | 558,3991 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки  СМ 11 | кг | 505,18 |
| Кольоровий шов 2-5мм | кг | 39,26555 |
| Шпаклевка FINISH 25 кг | кг | 88,8 |
| Блок дверний вхідний з 5-камерного профілю зі склопакетом S101/24  (Білий/Білий), розмір 1020х2170(h), відкривання: поворотне - Праворуч | шт | 1 |
| Блок дверний вхідний сендвіч білий 1,86\*2,026 | шт | 1 |
| Кабель силовий моноліт ЗЗКМ ВВГ-Пнг 3х1,5 мідь | м | 20,6 |
| Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 0,60384 |
| Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,85617 |
| Розетка | шт | 2 |
| Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,022 |
| Анкер рамний розпірний 10x152 потайна  головка | шт | 16 |
| Вимикач | шт | 2 |
| Світлодіодний світильник. Світловий потік,Лм 1300 | шт | 4 |
| Монтажна піна 750 мл | балон | 0,94736 |
| Дюбель 6х40 пластмасовий | шт | 32 |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Березівка, вул. Центральна, 26**

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 1 «Перелік робіт та матеріалів по проекту» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл**

**ЛОТ 2**

**Ремонт санвузла на І поверсі житлового корпусу Комунальної установи "Довбиський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради** Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | |
| *Демонтажні роботи* | | | |
| Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 17,45 | |
| Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 7,63 | |
| Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | | 11,96 |
| Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 7,63 | |
| Знімання пісуарів | шт | 2 | |
| Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 | |
| Демонтаж умивальників | к-т | 2 | |
| Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 | |
| Знімання дверних полотен | м2 | 2,2134 | |
| Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 | |
| Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 3,5 | |
| Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 1,5 | |
| (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 15 | |
| **Ремонтні роботи** | | | |
| *Стеля* | | | |
| Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 7,63 | |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 7,63 | |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,63 | |
| *Стіни* | | | |
| Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 29,41 | |
| Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 29,41 | |
| *Підлога* | | | |
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 7,63 | |
| Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції – підлоги та стін в с/у h-500мм (два шари) | м2 | 12,78 | |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт. | м2 | 7,63 | |
| *Двері* | | | |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,2134 | |
| *Заміна підвіконня* | | | |
| Демонтаж пластикових підвіконних дошок | м | 1,85 | |
| Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 1,85 | |
| Сантехнічні перегородки |  |  | |
| Влаштування сантехнічних перегородок | м2 | 5,4 | |
| *Поручні для маломобільних осіб* | | | |
| Встановлення поручнів для маломобільних осіб | шт | 5 | |
| *Фарбування радіатора опалення* | | | |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 1,61 | |
| *Сантехнічні роботи* | | | |
| Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових Д-20 мм | м | 15 | |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 1,5 | |
| Установлення душової кабіни | к-т | 1 | |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 7 | |
| Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 2 | |
| Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 | |
| Установлення змішувачів | шт | 1 | |
| Установлення умивальників одиночних без підведення води | к-т | 1 | |
| Установлення дзеркал | шт | 1 | |
| *Електромонтажні роботи* | | | |
| Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних | шт | 1 | |
| Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 1 | |
| Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 1 | |

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,001765 |
| Дзеркало настінне | шт | 1 |
| Плитка керамічна 25х40 | м2 | 29,7041 |
| Плитка 60х60 | м2 | 7,7826 |
| Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00001 |
| Емаль алкідна, готова до застосування, для внутрішніх та зовнішніх робіт | т | 0,0002576 |
| Мастика бітумно-каучукова гідроізоляція | т | 0,074124 |
| Сантехнічні перегородки з ламінованого ДСП 16мм (18мм) | м2 | 5,4 |
| Уайт-спірит | т | 0,00013846 |
| Підвіконня біле шириною 400 мм, довжина 1850 мм (із двома заглушками) | шт | 1 |
| Сітка затирочна | м2 | 0,06104 |
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 8,50901 |
| Фарба акрилова водоемульсійна біла матова | кг | 5,2647 |
| Диск відрізний Ultra сегментований алмазний O180x22,2 мм | шт | 0,07783 |
| Оліфа натуральна | кг | 0,004 |
| Хрестики для укладання плитки | шт | 244 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки СМ 11 | кг | 202,527 |
| Кольоровий шов 2-5мм | кг | 16,42051 |
| Шпаклевка FINISH 25 кг | кг | 22,89 |
| Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм в комплекті | м | 15 |
| Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |
| Блок дверний вхідний з 5-камерного профілю зі склопакетом S101/24  (Білий/Білий), розмір 1020х2170(h),відкривання: поворотне - Праворуч | шт | 1 |
| Г-подібний поручень (4836.7500р.304.00) | шт | 5 |
| П'єдестал (000013654) | шт | 1 |
| Змішувачі | комплект | 1 |
| Умивальник 55 без змішувача | комплект | 1 |
| УНІТАЗ-КОМПАКТ | шт | 2 |
| Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізаціі, діаметр 50 мм | м | 7 |
| Душова кутова кабіна з піддоном (низький), витяжка, задні стінки, ручки, верхній душ, скло гартоване матове, матеріал - алюміній. | шт | 1 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,15565 |
| Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,44409 |
| Розетка | шт | 1 |
| Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,003 |
| Шланг для підключення води | шт | 4 |
| Очіс льняний | т | 0,000025 |
| Анкер рамний розпірний 10x152 потайна головка | шт | 38 |
| Вимикач | шт | 1 |
| Світлодіодний світильник. Світловий потік, Лм 1300 | шт | 1 |
| Монтажна піна 750 мл | балон | 0,79332 |
| Праймер | т | 0,0194256 |
| Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм | м | 1,5 |
| Сифон для умивальника та мийки | шт | 1 |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта: Житомирська область, смт Довбиш, вул. Ломоносова, 22**

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 1 «Перелік робіт та матеріалів по проекту» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл**

**ЛОТ 3**

**Ремонт санвузла для підопічних на IV поверсі головного корпусу Коростенського геріартричного пансіонату Житомирської обласної ради**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | | | |
| *Стеля* | | | | | |
| Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | | | 100м2 | 0,1896 | |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | | | 100м2 | 0,1896 | |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | 100м2 | 0,1896 | |
| *Стіни* | | | | | |
| Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | | | 100м2 | 0,767 | |
| Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | | 100м2 | 0,767 | |
| Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли - замуровування ваннии та борт душової | | | 100 м3 | | 0,00285 |
| *Підлога* | | |  |  | |
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі  площею до 20 м2 | | | 100м2 | 0,1896 | |
| Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції - підлоги та стін в с/у h-500мм (два шари) | | | 100м2 | 0,20856 | |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | | 100м2 | 0,1896 | |
| *Двері* | | | | | |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | | 100м2 | 0,0378 | |
| *Заміна підвіконня* | | | | | |
| Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | | | 100 м2 | 0,006 | |
| Установлення пластикових підвіконних дошок | | | 100м | 0,015 | |
| Фарбування радіатора опалення | | | | | |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та  ребристих труб | | | 100м2 | 0,0161 | |
| **Сантехнічні роботи** | | | | | |
| Заміна вентиляційних грат | | | 100шт | 0,03 | |
| Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових Д-20 мм | | | 100м | 0,05 | |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | 100м | 0,02 | |
| Установлення трапів діаметром 50 мм | | | 10к-т | 0,1 | |
| Установлення ванн купальних сталевих | | | 10к-т | 0,1 | |
| Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | | | 10к-т | 0,1 | |
| Установлення змішувачів | | | 10шт | 0,2 | |
| Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | | | 10к-т | 0,1 | |
| Установлення дзеркал | | | 10шт | 0,1 | |
| **Електромонтажні роботи** | | | | | |
| Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних | | | 100шт | 0,03 | |
| Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | | | 100шт | 0,02 | |
| Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | | | 100шт | 0,03 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,006102 |
| Дзеркало настінне | шт | 1 |
| Плитка керамічна 25х40 | м2 | 77,467 |
| Плитка 60х60 | м2 | 19,3392 |
| Каболка | т | 0,00007 |
| Фарба земляна густотерта олійна, мумія,  сурик залізний | т | 0,00013 |
| Емаль алкідна, готова до застосування, для  внутрішніх та зовнішніх робіт | т | 0,0002576 |
| Мастика бітумно-каучукова BauGut  гідроізоляція | т | 0,1209648 |
| Уайт-спірит | т | 0,00013846 |
| Підвіконня біле шириною 400 мм, довжина  1500 мм (із двома заглушками) | шт | 1 |
| Сітка затирочна | м2 | 0,15168 |
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 21,86793 |
| Фарба акрилова водоемульсійна біла матова | кг | 13,0824 |
| Диск відрізний Ultra сегментований  алмазний O180x22,2 мм | шт | 0,19339 |
| Оліфа натуральна | кг | 0,06 |
| Хрестики для укладання плитки | шт | 635 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки СМ 11 | кг | 522,08 |
| Кольоровий шов 2-5мм СЕ 33 СУПЕР | кг | 42,44286 |
| Шпаклевка FINISH 25 кг | кг | 56,88 |
| Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм в комплекті | м | 5 |
| Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 1 |
| Блок дверний вхідний з 5-камерного профілю зі склопакетом S101/24  (Білий/Білий), розмір 1020х2170(h), відкривання: поворотне - Праворуч | шт | 2 |
| Ванна 5362000 180х80 см прямокутна | шт | 1 |
| П'єдестал | шт | 1 |
| Змішувачі | комплект | 2 |
| Умивальник 55 без змішувача | комплект | 1 |
| УНІТАЗ-КОМПАКТ | шт | 1 |
| Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізаціі, діаметр 50 мм | м | 2 |
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,114 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,386784 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементно-  вапняковий, марка М50 | м3 | 0,06726 |
| Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 1,15817 |
| Грати вентиляційні 200х300мм | шт | 3 |
| Розетка | шт | 2 |
| Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,009 |
| Шланг для підключення води Tucai | шт | 5 |
| Очіс льняний | т | 0,00011 |
| Анкер рамний розпірний 10x152 потайна головка | шт | 13,66224 |
| Вимикач | шт | 3 |
| Світлодіодний світильник. Світловий потік, Лм 1300 | шт | 3 |
| Монтажна піна 750 мл | балон | 1,04771 |
| Праймер BauGut | т | 0,0317011 |
| Сифон для умивальника та мийки | шт | 1 |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта:**

**Житомирська область, Житомирський район, м. Коростень, вул. Григорія Сковороди, 81**

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 1 «Перелік робіт та матеріалів по проекту» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл**

**ЛОТ 4**

**Ремонт санвузла на ІІ поверсі житлового корпусу Комунальної установи "Радомишльський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **Демонтажні роботи** | | |
| Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 10,2 |
| Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 1,1 |
| Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 13,44 |
| **Розбирання цегляних перегородок** | м3 | 0,6834375 |
| Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 34,51 |
| Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 13,44 |
| Розбирання монолітних бетонних тумб під чаши | м3 | 0,864 |
| (Демонтаж) чаш підлогових з краном змивним | к-т | 2 |
| Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 1 |
| Демонтаж умивальників | к-т | 1 |
| (Демонтаж) поручнів для маломобільних осіб | шт | 7 |
| Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |
| Знімання дверних полотен | м2 | 2,2134 |
| Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 4 |
| **Ремонтні роботи** | | |
| *Стеля* |  |  |
| Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 13,44 |
| Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 13,44 |
| Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,44 |
| *Стіни* |  |  |
| Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 44,71 |
| Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 44,71 |
| *Підлоги* |  |  |
| Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 13,44 |
| Улаштування шару обмазувальної гідроізоляції – підлоги та стін в с/у h-500мм (два шари) | м2 | 20,99 |
| Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 13,44 |
| *Двері* |  |  |
| Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,2134 |
| **Сантехнічні перегородки** | | |
| Влаштування сантехнічних перегородок | м2 | 8,1 |
| Поручні для маломобільних осіб | | |
| Встановлення поручнів для маломобільних осіб | шт | 7 |
| Фарбування радіатора опалення | | |
| Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 1,61 |
| **Сантехнічні роботи** |  |  |
| Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 6 |
| Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 2 |
| Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 3 |
| Установлення змішувачів | шт | 1 |
| Установлення умивальників одиночних без підведення води | к-т | 1 |
| Установлення дзеркал | шт | 1 |
| **Електромонтажні роботи** | | |
| Установлення сушарок для рук | шт | 1 |
| Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних | шт | 1 |
| Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 1 |
| Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,002683 |
| Дзеркало настінне | шт | 1 |
| Плитка керамічна 25х40 | м2 | 45,1571 |
| Плитка 60х60 | м2 | 13,7088 |
| Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00001 |
| Емаль алкідна, готова до застосування, для внутрішніх та зовнішніх робіт | т | 0,0002576 |
| Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція | т | 0,121742 |
| Сантехнічні перегородки з ламінованого  ДСП 16мм (18мм) | м2 | 8,1 |
| Уайт-спірит | т | 0,00013846 |
| Сітка затирочна | м2 | 0,10752 |
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 13,56939 |
| Фарба акрилова водоемульсійна біла матова | кг | 9,2736 |
| Диск відрізний Ultra сегментований алмазний O180x22,2 мм | шт | 0,13709 |
| Оліфа натуральна | кг | 0,004 |
| Хрестики для укладання плитки | шт | 378,9155 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки СМ 11 | кг | 319,852 |
| Кольоровий шов 2-5мм СЕ 33 СУПЕР | кг | 25,71027 |
| Шпаклевка FINISH 25 кг | кг | 40,32 |
| Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 2 |
| Блок дверний вхідний з 5-камерного профілю зі склопакетом S101/24  (Білий/Білий), розмір 1020х2170(h), відкривання: поворотне - Праворуч | шт | 1 |
| Г-подібний поручень MAXIFLOW D32 (4836. 7500р.304.00) | шт | 7 |
| П'єдестал | шт | 1 |
| Змішувачі | комплект | 1 |
| Умивальник 55 без змішувача | комплект | 1 |
| УНІТАЗ-КОМПАКТ 705 | шт | 3 |
| Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізаціі, діаметр 50 мм | м | 6 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,274176 |
| Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,675121 |
| Розетка | шт | 1 |
| Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,0081 |
| Шланг для підключення води | шт | 5 |
| Очіс льняний | т | 0,000029 |
| Анкер рамний розпірний 10x152 потайна головка | шт | 50 |
| Електросушарка для рук | шт | 1 |
| Вимикач | шт | 1 |
| Світлодіодний світильник. Світловий потік, Лм 1300 | шт | 2 |
| Монтажна піна 750 мл | балон | 0,45094 |
| Праймер | т | 0,0319048 |
| Сифон для умивальника та мийки US0110 | шт | 1 |
| Дюбель 6х40 пластмасовий | шт | 2 |

Для більш детального ознайомлення з об’ємами робіт та коректного прорахунку цінової пропозиції пропонується відвідування об’єкту на адресу:

**Місце дислокації об’єкта:**

**Житомирська область, Житомирський район, м. Радомишль, вул. Гоголя, 1**

**\*Примітка : Прошу звернути увагу Додаток 1 «Перелік робіт та матеріалів по проекту» поділена на лоти та подається на кожен лот як окремий файл**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис відповідальної особи ПІБ