Ремонт приміщення на вул.Руській,20 у м.Львові.	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	
1	2	3	4	

Роздiл 1. Демонтажні роботи
	
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	  м	120	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	  м2	170,7	
3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на
рейках або шпунтованого	  м2	170,7	
4	Розбирання простильних підлог	  м2	170,7	
5	Розбирання лаг з дощок і брусків	  м2	170,7	
6	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	  м2	170,7	
7	Розбирання цегляних перегородок	  м3	1,1	
8	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	18	
9	(Демонтаж) Облицювання стін листами
деревноволокнистими	  м2	45	
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	  м2	520	
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	  м2	186,3	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці більше 5 м2	  м2	185	
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	8,5	
14	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	  м3	1,8	
Роздiл 2. Підлоги 	
15	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею
покриття підлоги понад 10 м2	  м2	170,7	
16	Улаштування під покриття підлоги основи із
деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2	  м2	170,7	
17	Улаштування покриття з штучного паркету без жилок на
мастиці	  м2	170,7	
18	Грунтування підлог лакобейцом	  м2	183,1	
19	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	  м2	183,1	
20	Улаштування плінтусів дерев'яних	  м	121	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	  м2	8,3	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	  м2	8,3	
23	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	8,3	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	8,3	
 	Роздiл 3. Внутрішнє опорядження	 	 	

	Додаток 1. Технічні вимоги та перелік робіт по проекту

RFP 30/06/2024
СТВОРЕННЯ «ХАБУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» М. ЛЬВІВ
" THE EUROPEAN INTEGRATION HUB IN LVIV "
Проект Pillar 4/21141Y24M013240

1	2	3	4	
25	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	  м2	102	
26	Обклеювання стель сіткою	  м2	186,3	
27	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	186,3	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	186,3	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	186,3	
30	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	13	
31	Пошарове зняття барвистих шарів у місцях зондажів,
фарба клейова	  зондаж	100	
32	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	  м2	85	
33	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	28	
34	Улаштування коробів з ГКЛ	  м2	15	
35	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	130	
36	Обклеювання стін сіткою	  м2	560	
37	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	560	
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	560	
39	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування	  м2	560	
40	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону	  м2	35	
41	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	35	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	35	
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування	  м2	35	
 	Роздiл 4. Вікна, двері та перегородки.	 	 	
 	 	 	 	
44	Знімання дверних полотен	  м2	10	
45	Реставрація дверних полотен, фільончасті двері	  полотно	6	
46	Виготовлення нових віконних і дверних коробок з
прямолінійним верхом по старих зразках в кам'яних
стінах	  м	30	
47	Виготовлення простих віконних рам з прямолінійним
верхом, з невеликою кількістю членувань, при слупиках
простої форми по старих зразках з установленням і
навішуванням на петлі, рами половинчасті	  м2	15	
48	Ремонт широких дверних коробок в кам'яних стінах із
зніманням полотен	  шт	3	
49	Заміна непридатних частин віконних і дверних коробок в
кам'яних стінах	  м	16	
50	Виготовлення дверних полотен, фільончасті однопольні
глухі внутрішні двері, прямолінійна верхня частина	  м2	15	
 	Роздiл 5. Інші роботи	 	 	
 	 	 	 	
51	Навантаження сміття вручну	  т	28,2	
52	Перевезення сміття до 15 км	  т	28,2	
 	Сантехнічні роботи	 	 	
 		 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	
 	 	 	 	
53	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	  к-т	1	
54	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	1	

1	2	3	4	
 	Роздiл 2. Система господарсько-питного
водопостачання (В1)	 	 	
 	 	 	 	
55	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	18	
56	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури
діаметром до 32 мм	  шт	2	
 	Роздiл 3. Система гарячого водопостачання (ТЗ)	 	 	
 	 	 	 	
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	18	
58	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	2	
 	Роздiл 4. Побутова каналізація К1	 	 	
 	 	 	 	
59	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	14	
60	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	14	
61	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	2	
 
Роздiл 5. Санітарно-технічне обладнання	 

 	

62	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	3	
63	Установлення поручня	  шт	2	
64	Установлення умивальників одиночних без підведення
води	  компл.	3	
65	Установлення змішувачів	  шт	3	
 	Електромонтажні роботи	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Щити	 	 	
 	 	 	 	
66	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	
67	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	1	
68	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій
основі	  шт	1	
69	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	15	
70	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у
приміщенні, маса устаткування 0,1 т	  шт	1	
71	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	
72	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	1	
73	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій
основі	  шт	1	
74	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	10	
 	Роздiл 2. Електроапаратура	 	 	
 	 	 	 	
75	Установлення фотодатчика	  шт	2	
 	Роздiл 3. Обладнання світлотехнічне	 	 	
 	 	 	 	
76	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 4	  шт	29	

1	2	3	4	
77	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2	  шт	12	
78	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	1	
 	Роздiл 4. Вироби установчі	 	 	
 	 	 	 	
79	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	10	
80	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	5	
81	Установлення перемикачів заглибленого типу при
схованій проводці	  шт	2	
82	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	18	
83	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних	  шт	4	
84	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю
установочних апаратів [вимикачів і штепсельних
розеток] до 4	  шт	8	
 	Роздiл 5. Проводи, кабелі	 	 	
 	 	 	 	
85	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	530	
86	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	  м	45	
87	Прокладання проводу в пустотах перекриття або
перегородок	  м	122	
 	Роздiл 6. Труби, металеві вироби	 	 	
 	 	 	 	
88	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм	  м	522	
89	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 32 мм	  м	20	
90	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 50 мм	  м	25	
91	Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр
труб до 25 мм	  м	8	
 	Роздiл 7. Інші роботи	 	 	
 	 	 	 	
92	Установлення сушарок для рук	  шт	3	
93	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах
вручну	  м2	0,4	
94	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	522	
95	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 50 см2	  м	20	
96	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	7	
97	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до
товщини 380мм)	  шт	7	
98	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
(до товщини 30мм)	  шт	7	
99
	Навантаження сміття вручну
	  Т
	1,652
	
100	Перевезення сміття до 15 км
	т	1,652	

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
              Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення Контракту з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні послуги, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлі, призначених для створення евроінтеграційного хабу в м. Львів Львівської області.
              Обсяг робіт:
•	    Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для завершення робіт.
•	   Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного виконання робіт.
•	   Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне або часткове видалення існуючих будівельних елементів та обладнання, якщо це необхідно, а також видалення та утилізацію сміття.
•	   Усі необхідні роботи, включаючи постачання матеріалів, для полегшення будівельних робіт для будівельних елементів, як зазначено в кошторисі.
•	   Усі необхідні роботи, пов’язані з оздобленням будівельних елементів, включаючи, але не обмежуючись, внутрішнім фарбуванням, електромонтажні та сантехнічні роботи, роботи по влаштуванню стелі та підлог як зазначено в кошторисі.
•	   Усі необхідні роботи для постачання та монтажу труб, сантехніки, та інших послуг і матеріалів, як зазначено в кошторисі.
Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт.
Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ БО Рокада. 
            Відвідування об’єкту: 
            БФ БО Рокада може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають змогу за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам  кошторису, наданим БФ БО Рокада, і зрозуміти поточні умови щодо втручання у існуючу будівлю, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом.
           Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).
           Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.

 ПІБ: ______________________________________________________
	ПІДПИС: _____________________________________________
	ПОСАДА: ___________________________________________________
	Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________
	
	ПЕЧАТКА:
	
	ДАТА: