**ДОДАТОК 1.**

**RFP 03/09/24 Перелік робіт та матеріалів по проекту.**

**ПО БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОГРАМІ РЕМОНТУ ЖИТЛА ВПО У ЖИТОМИРСЬКІЙ ТА ОБЛАСТІ, А САМЕ ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ В ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ.**

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення Контракту з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні послуги, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Обсяг робіт:

* Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для завершення робіт.
* Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного виконання робіт.
* Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне або часткове видалення існуючих будівельних елементів та обладнання, якщо це необхідно, а також видалення та утилізацію сміття, як зазначено в кошторисі.
* Усі необхідні роботи, включаючи постачання матеріалів, для полегшення будівельних робіт для будівельних елементів, як зазначено в кошторисі.
* Усі необхідні роботи, пов’язані з оздобленням будівельних елементів, включаючи, але не обмежуючись, постачання та встановлення твердопаливних котлів, ремонтом дахів, протяжкою електрики, зовнішнім утепленням будинків, як зазначено в кошторисі.
* Усі необхідні роботи для постачання та монтажу труб, сантехніки, та інших послуг і матеріалів, як зазначено в кошторисі.

Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт.

Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ БО Рокада.

Відвідування об’єкту:

БФ БО Рокада може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам кошторису, наданим БФ БО Рокада, і зрозуміти поточні умови щодо втручання у житло, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом.

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).

Ремонтно-відновлювальні роботи мають виконуватися відповідно до чинного національного законодавства, включаючи відповідні екологічні, трудові, будівельні норми та норми безпеки, і відповідати їм. Зобов'язання щодо дотримання національного законодавства покладається виключно на підрядника. Роботи повинні виконуватися у повній відповідності до чинних національних стандартів та нормативних актів (далі для скорочення: Державні будівельні норми - ДБН; Державні будівельні стандарти України - ДСТУ).

Усі матеріали повинні відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.

Демонтажні роботи

У вартість демонтажних робіт мають бути включені всі витрати на роботи та необхідні розхідні матеріали і обладнання.

Якщо під час демонтажу будуть пошкоджені конструкції та їх елементи, що не було включено до замовленого обсягу робіт Підрядник зобов’язаний відновити пошкоджені елементи за власний рахунок, якщо не буде доведено, що пошкодження конструкції чи її елементу відбулося не з вини Підрядника.

Утилізація відходів

Усе сміття та відходи будівельного майданчика повинні збиратися у відповідному місці на будівельному майданчику під час виконання робіт і належним чином утилізуватися перед остаточним прибиранням та завершенням робіт.

**ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ**

**Завдання 1 ЛОТ 2**

смт. Полянка, вул. Лісова, Баранівської громади Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **влаштування вирівнювальної стяжки на бетонній підлозі 17 кв.м. та з подальшим покриттям лінолеумом** **33 кв.м. (приміщення кухні, веранда, коридор)-** підготовка та ґрунтування бетонної підлоги 17 кв.м.;- приготування розчину та влаштування самовирівнювальної стяжки по бетонній підлозі 17 кв.м. ;- влаштування підлоги з лінолеума 33 кв.м.- влаштування плінтуса з ПВХ 37 п.м.\* **косметичний ремонт:**-малярно-штукатурні роботи стін 56 кв.м. та стелі 32 кв.м.: підготовка стін, розшивання тріщин, часткове відбивання старої штукатурки стін, ґрунтування стін, приготування штукатурного розчину та штукатурення стін, приготування шпакльовачного розчину та шпаклювання стін, фарбування стін водоемульсійною фарбою за два рази або олійною фарбою; підготовка та очищення стелі, ґрунтування стелі, фарбування стелі водоемульсійною фарбою за два рази або олійною фарбою.- влаштування пластикового підвіконня 1,4 м. 1 шт.- влаштування віконних відкосів 4,0 м.п. \* **прокладання електропроводки в будинку 100 м:**- штроблення стін під електрокабель;- влаштування коробів пластикових для електрокабеля;- прокладання електрокабеля в штробах та в коробах на стінах та стелі 100 м.;- встановлення та підключення на стінах розеток утопленого або накладного типу 10 шт.- встановлення та підключення на стінах вимикачів 1-х та 2-х клавішних утопленого або накладного типу 3 шт.- встановлення розподільних коробок 10 шт.- встановлення розподільчого електричного щита пластикового модульного під автомати 1 шт.- встановлення та підключення автоматичних вимикачів 16А 6 шт., 32А 1 шт., диференціальний автоматичний вимикач 20А 1шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1b\_0HvNckkx4WLx7m5Tu8W7wBTCarjVVZ?usp=sharing**

**Завдання 2 ЛОТ 2**

с. Івниця вул. Миру, Житомирського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **встановлення твердопаливного котла 1 шт. на 12 кВт (площа будинку 73 кв.м.)**- монтажтвердопаливного сталевого котла 1 шт. на 12 кВт- встановлення і під' єднання насосного вузла- встановлення і підключення систем безпеки та електронного або механічного управління - монтаж і підключення циркуляційного насосу 1 шт.- монтаж і підключення розширювального баку до 50 л. 1шт.- виконати пусконалагоджувальні роботи\* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **1 шт. 1,77 кв.м.**-демонтаждверних дерев’яних коробок в цегляних стінах 1,77 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 1,77 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 6 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1dTRe-jaDMwbhgAiYy60MQrOeQXPbPpsp?usp=sharing**

**Завдання 3 ЛОТ 2**

с. Моделів, вул. Шкільна, Житомирського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\* влаштування свердловини на воду глибиною до 50 м**- буріння свердловини на воду до 50 м під трубу 125 мм- влаштування технічного залізобетонного колодязя - встановлення та підключення занурювального насосу 1 шт- монтаж автоматики- встановлення та підключення гідроакумулятора 1 шт- прокладання, утеплення і заведення водопровіду в будинок до 25 м. з використанням всіх необхідних фітінгів, фільтрів та шарових кранів - виконання пусконалагоджувальних робіт |
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/14d8U2LiNAbnnIh0sS6NS9a9wr9RukiAb?usp=sharing**

**Завдання 4 ЛОТ 2**

смт. Брусилів вул. Львівська, Житомирського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **1 шт.** **2,07 кв.м.**-демонтаждверних дерев’яних коробок в цегляних стінах 2,07 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 2,07 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 6 шт. |
|
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1KcFVuXTpQtD-Wc4oAA9r8QDNO7nkdvbD?usp=sharing**

**Завдання 5 ЛОТ 2**

с. Івниця вул. Польова, Житомирського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\* зовнішнє утеплення частини будинку 40 кв.м.-** відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін 40 кв.м.- ґрунтування стін 40 кв.м.- утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CERESIT". Стіни гладкі. 40 кв.м.**-** улаштування зовнішніх віконних відкосів 9 м.п.**-** фарбування водоемульсійною фарбою нових фасадів з підготовленням поверхні 40 кв.м.- фарбування водоемульсійною фарбою зовнішніх віконних відкосів 9 м.п.. |
|
|
|
|
|
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1CZ8iyAt351EX4jN3y1M99uGuy4gnore7?usp=sharing**

**Завдання 6 ЛОТ 2**

с. Анета вул. Миру, Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **1 шт.** **1,76 кв.м.**-демонтаждверних дерев’яних коробок в цегляних стінах 1,76 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 1,76 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 6 шт. |
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1YtcjR06fZVQDbQZQgamHh6cy6298JNkF?usp=sharing**

**Завдання 7 ЛОТ 2**

м. Звягель вул. Д. Бочарова, Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **1 шт.** **2,35 кв.м.**-демонтаждверних дерев’яних коробок в цегляних стінах 2,35 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 2,35 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 6 шт. |
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1gzwrNYDz3rAyKynZiRaVlQHmgCQsb-U8?usp=sharing**

**Завдання 8 ЛОТ 2**

с. Гульськ, вул. Варшавська 8 Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\* провести мережу теплопостачання від котла по першому поверху будинку (однотрубна система опалення )** **40 м., встановити і підключити радіатори опалення 5 шт**.- монтаж фітінгів, кранів кульових та інших елементів.- монтаж трубопроводів опалення поліетиленових [поліпропіленових] напірних труб діаметром 32 мм 40м. - установлення опалювальних радіаторів сталевих 5 шт.  |
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1tAowBSsJK941KARTU\_H5\_EaMQTZ8btoI?usp=sharing**

**Завдання 9 ЛОТ 2**

с. Івашківка вул. Марчуків, Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\*заміна металевих труб та радіаторів 6 шт.**-демонтаж металевих труб опалення 50 м.-демонтаж металевих радіаторів 6 шт.- монтаж фітінгів, кранів кульових та інших елементів.- монтаж трубопроводів опалення (однотрубна система опалення) поліетиленових [поліпропіленових] напірних труб діаметром 32 мм 50м. - установлення опалювальних радіаторів сталевих 6 шт. - встановлення та підключення циркуляційного насосу 1 шт.- встановлення та підключення розширювального бака 25 л 1 шт. |
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1R5fR3MXb3lBzPme7k5oDneOFDYko8\_4j?usp=sharing**

**Завдання 10 ЛОТ 2**

с. Гульськ вул. Залізничників, Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **1 шт.** **2,14 кв.м.** -демонтаждверних дерев’яних коробок в цегляних стінах 2,14 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 2,14 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 6 шт.  |
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1lEGx-7ByYty46j8vugzDF-gW527QAk\_y?usp=sharing**

**Завдання 11 ЛОТ 2**

м. Звягель вул. Мирослава Скорика, Звягельського району, Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **3 шт.** **5,48 кв.м.** -демонтаждверних дерев’яних коробок в цегляних стінах 5,48 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 5,48 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 18 шт. \* **прокладання електропроводки в будинку 100 м.:**- штроблення стін під електрокабель;- влаштування коробів пластикових для електрокабеля;- прокладання електрокабеля в штробах та в коробах на стінах та стелі 100 м.;- встановлення та підключення на стінах розеток утопленого або накладного типу 16 шт.- встановлення та підключення на стінах вимикачів 1-х та 2-х клавішних утопленого або накладного типу 4 шт.- встановлення розподільних коробок 10 шт.- встановлення розподільчого електричного щита пластикового модульного під автомати 1 шт.- встановлення та підключення автоматичних вимикачів 16А 6 шт., 32А 1 шт., диференціальний автоматичний вимикач 20А 1шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/152x0G6WiUmjyYBRLzOy6VO4xvV0yfO2p?usp=sharing**

**Завдання 12 ЛОТ 2**

с. Гуменники вул. Зарічна, 80 Житомирського району, Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **1 шт.** **1,94 кв.м.** -демонтаждверних дерев’яних коробок в дерев’яних стінах 1,94 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 1,94 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 6 шт. \* **ремонт даху на веранді 5 кв.м.;**- чищення та підготовка поверхні шиферної покрівлі для подальшого нанесення гідроізоляційної мастики- нанесення гідроізоляційної акрилової мастики на шиферну покрівлі в 3-4 шари |
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/14ZA3j3YcMc6vNkLCfT6HCaXcs43UtLeu?usp=sharing**

**Завдання 13 ЛОТ 2**

с. Садове вул. Шевчука Житомирського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\* зробити аналіз води з криниці 1 проба.** |
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1\_8ekpxSJ2gskjId2UuMxrxMopvVDwaOv?usp=sharing**

**Завдання 14 ЛОТ 2**

с. Мала Чернявка вул. Травнева Бердичівського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\* влаштування свердловини на воду глибиною до 50 м**- буріння свердловини на воду до 50 м. під трубу 125 мм- влаштування технічного залізобетонного колодязя - встановлення та підключення занурювального насосу- монтаж автоматики- встановлення та підключення гідроакумулятора- прокладання, утеплення і заведення водопровіду в будинок до 25 м. з використанням всіх необхідних фітінгів, фільтрів та шарових кранів - виконання пусконалагоджувальних робіт |
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1FCkRXAzbhfjyJvlZRHmGN9l-9J2M4VMI?usp=sharing**

**Завдання 15 ЛОТ 2**

с. Мала Чернявка, вул. Першотравнева 2, Бердичівського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\* влаштування підсилення віконних перемичок 2 шт. 2,8 м.**- укладання перемичок масою до 0,05 т - пробивання прорізів в конструкціях з цегли- установлення тимчасової опори перекриття- установлення металевих перемичок ПМ (Швелер N16У, Сталь листова, Шпилька діаметр різьби 20 мм, довжина 570 мм, Гайки шестигранні, діаметр різьби 20-22 мм)- поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса |
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1jUBqfnduOm9PIh\_g510HFHT9CPyYPL5L?usp=sharing**

**Завдання 16 ЛОТ 2**

с. Роставиця вул. Заріччя 20 Бердичівського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\* ремонт даху 210 кв.м.**-розбирання покриттів покрівлі з листів шиферу 210 кв.м.- заміна та додаткове улаштування крокв і мауерлатів 0,7 м3-улаштування прокладної пароізоляції в один шар 210 кв.м.-улаштування обрешітки 210 кв.м.-улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці 210 кв.м.-обшивання фронтонів та димоходів металопрофілем 40 кв.м.-улаштування коників, примикань, єндових 40 м.п.-улаштування ринв та водостоків 44 м |
|
|
|
|
|
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1DF4OvIvn6vE0EiccjrhQ9iGR6emoasK4?usp=sharing**

**Завдання 17 ЛОТ 2**

с. Моделів вул. Центральна, Житомирського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\* влаштувати в будинку санвузол**- установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води 1 шт.- установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком 1 шт- установлення змішувачів 2 шт- установлення ванни 1 шт.- установлення шарових кранів 2 шт, фільтра 1 шт.- прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм 10 м. з використанням всіх необхідних фітінгів- прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм 5м з використанням всіх необхідних фітінгів- встановлення та підключення насосної станції для подачі води 1 шт.- встановлення та підключення гідроакумулятора до 25 л. 1 шт.**\* підключити каналізацію та водопровід до кухні**- прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм 10 м з використанням всіх необхідних фітінгів- прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм 10 м з використанням всіх необхідних фітінгів- установлення кранів шарових водорозбірних 1 шт. |
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1Mg2YWk40oCxJ-X1GXnVqsZvCthBFODkV?usp=sharing**

**Завдання 18 ЛОТ 2**

с. Марківка вул. Незалежності, 60 Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **1 шт.** **1,83 кв.м.** -демонтаждверних дерев’яних коробок в дерев’яних стінах 1,83 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 1,83 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 6 шт.  |

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/17NQJY9Yi90nDgEB7wnJijXGZLDE0UAAV?usp=sharing**

**Завдання 19 ЛОТ 2**

с. Марківка вул. Незалежності, Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **1 шт.** **1,83 кв.м.** -демонтаждверних дерев’яних коробок в дерев’яних стінах 1,83 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 1,83 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 6 шт.  |
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1ZYe8-QFAt1baR-2LpHvAm\_bnSwhxIjlM?usp=sharing**

**Завдання 20 ЛОТ 2**

с. Глибочок вул. Героїв Крут Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **заміна вхідних дерев’яних дверей на металеві** **1 шт.** **1,76 кв.м.** -демонтаждверних дерев’яних коробок в дерев’яних стінах 1,76 кв.м.-установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен 1,76 кв.м.;-установка анкерів в цегляних стінах 6 шт.  |

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1jMn6Y06JcmRakT4ZoxwvQ3YZl2b3QAaG?usp=sharing**

**Завдання 21 ЛОТ 2**

с. Суємці вул. Садова 6 Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **ремонт даху 10** кв.м.;- чищення та підготовка поверхні шиферної покрівлі для подальшого нанесення гідроізоляційної мастики- нанесення гідроізоляційної акрилової мастики на шиферну покрівлі в 3-4 шари |
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1O1aTBUNO\_PNJRdDh1YtLCRaQpz64yeLX?usp=sharing**

**Завдання 22 ЛОТ 2**

с. Потіївка вул. Мілієнка Житомирського району Житомирської області

|  |
| --- |
| \* **чищення криниці з поглибленням та підведенням води в будинок.**- проведення чищення криниці від мулу та поглиблення - встановлення та підключення занурювального насосу 1 шт.- монтаж автоматики- встановлення та підключення гідроакумулятора 1шт.- прокладання, утеплення і заведення водопровіду в будинок до 35 м. з використанням всіх необхідних фітінгів, фільтрів та шарових кранів - встановлення та підключення циркуляційного насосу- виконання пусконалагоджувальних робіт |

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/1LsduiDjqsnx\_XQ45QQEUl\_jpe82jWbAz?usp=sharing**

**Завдання 23 ЛОТ 2**

м. Звягель провул. Малий, Звягельського району Житомирської області

|  |
| --- |
| **\* прокласти електропроводку в кімнаті**- влаштування коробів пластикових для електрокабеля;- прокладання електрокабеля в коробах на стінах та стелі 30 м.;- встановлення та підключення на стінах розеток утопленого або накладного типу 3 шт.- встановлення розподільних коробок 2 шт.- встановлення розподільчого електричного щита пластикового модульного під автомати 1 шт.- встановлення та підключення автоматичних вимикачів 16А 2 шт., диференціальний автоматичний вимикач 20А 1шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Фото:**

**https://drive.google.com/drive/folders/11Scf5GK-nNDU6iXQg6AOa1L0d-ow9Cnu?usp=sharing**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПІБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  | ПІДПИС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  | ПОСАДА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  | Електронна пошта та мобільний телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  | ПЕЧАТКА: |
|  |  |
|  | ДАТА: |