Додаток 1.1 
до Технічних вимог 
та переліку робіт по проекту

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На частину будівлі ремонт мультифункціонального Хабу, що знаходиться за адресою
Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка
	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Підготовчі та демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Покриття плiвкою (захист вікон, дверей, підлоги)	  м2	12,75	 	
2	Знімання наличників	  м	10	 	
3	Знімання дверних полотен	  м2	2,2	 	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	1	 	
5	Демонтаж металевих дверних коробок із навішеними
дверними полотнами	  м2	3,25	 	
6	Демонтаж вентиляційних грат	  шт	5	 	
7	Розбирання дерев'яних плінтусів	  м	49,8	 	
8	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	22	 	
9	Демонтаж змішувачів	  шт	1	 	
10	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	1	 	
11	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	  шт	4	 	
12	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних
будівлях	  м2	3	 	
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	8,4	 	
14	Переміщення меблів	  т	0,5	 	
 	Роздiл 2. Проріз санвузла	 	 	 	
 	 	 	 	 	
15	Влаштування борозен в цегляних стінах	  м	10	 	
16	Улаштування перемичок металевих	  т	0,02	 	
17	Пробивання прорізів у стінах вручну	  м3	0,55	 	
 	Роздiл 3. Двері	 	 	 	
 	 	 	 	 	
18	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками	  блок	3	 	
19	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	3,08	 	
20	Забивання борозен в цегляних стінах	  м	10	 	
 	Роздiл 4. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
21	Суцільне очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від
фарби	  м2	148	 	
22	Антисептування водними сумішами стін	  м2	148	 	
23	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина
шару 20 мм	  м2	45	 	
24	Теплоізоляція відкосів виробами з пінопласту на клею	  м3	0,25	 	

1	2	3	4	5	
25	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином	  м2	12	 	
26	Влаштування основи під підвіконник	  м2	2,25	 	
27	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	7,5	 	
28	Грунтування стін та відкосів	  м2	160	 	
29	Обклеювання склосіткою стін та відкосів	  м2	160	 	
30	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	60	 	
31	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	160	 	
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	160	 	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування	  м2	160	 	
 	Роздiл 5. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
34	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	  м2	53,7	 	
35	Антисептування водними сумішами стель	  м2	53,7	 	
36	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	  м2	14	 	
37	Грунтування стелі	  м2	53,7	 	
38	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	  м2	53,7	 	
39	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	53,7	 	
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	53,7	 	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування	  м2	53,7	 	
 	Роздiл 6. Підлога	 	 	 	
 	 	 	 	 	
42	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм	  м2	55	 	
43	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	  м	49,8	 	
44	Установлення алюмiнiєвої порогової планки	  м	4	 	
 	Роздiл 7. Санвузол - стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
45	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином	  м2	38	 	
46	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші	  м2	38	 	
 	Роздiл 8. Санвузол - стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	  м2	8,8	 	
48	Антисептування водними сумішами стель	  м2	8,4	 	
49	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	  м2	2	 	
50	Грунтування стелі	  м2	8,8	 	
51	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	  м2	8,8	 	
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	88	 	
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	8,8	 	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування	  м2	8,8	 	
 	Роздiл 9. Санвузол - підлога	 	 	 	
 	 	 	 	 	
55	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-76 товщиною 5 мм (+13 мм)	  м2	8,8	 	
56	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-76	  м2	8,8	 	

1	2	3	4	5	
57	Шлiфування цементної стяжки (зняття "молочка")	  м2	8,8	 	
58	Грунтування бетонних поверхонь "бетон-контактом"	  м2	8,8	 	
59	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші (плитка 400*400)	  м2	30,3	 	
 	Роздiл 10. Сантехнічні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
60	Різання вручну швів підлоги з керамогранітної плитки і
бетонної основи	  м різу	20	 	
61	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах,
переріз борозен до 60 см2	  м	10	 	
62	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних
конструкціях свердлильним пристроєм  НССВ-6D
HYDROSTRESS  при глибині свердління 1000 мм,
діаметр отворів 112 мм	  отвір	3	 	
63	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	  шт	1	 	
64	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 50 мм	  шт	1	 	
65	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі
діаметром до 40 мм	  шт	1	 	
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням	  м	40	 	
67	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	20	 	
68	Забивання борозен в бетонних підлогах, ширина
борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	10	 	
69	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати (до
200мм)	  м	10	 	
70	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (до
300мм)	  м	10	 	
71	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	  к-т	1	 	
72	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
73	Установлення кранів діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
74	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	  к-т	1	 	
75	Установлення поручня	  шт	1	 	
76	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	1	 	
77	Установлення радіаторів стальних	  кВт	4	 	
 	Роздiл 11. Інші роботи та витрати	 	 	 	
 	 	 	 	 	
78	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для
ванн тощо	  шт	10	 	
79	Встановлення вентиляційних грат	  шт	5	 	
80	Демонтаж сендвіч-панелі 1000*1000мм	  м2	1	 	
81	Встановлення склопакету 1000*1000мм	  м2	1	 	
82	Очищення приміщень від будівельного сміття	  т	16,2	 	
83	Навантаження смiття та грунту вручну	  т	16,2	 	
84	Перевезення сміття до 30 км	  т	16,2	 	
85	Клінінг (чистове прибирання приміщень)	  посл	1	 	
 	Електро-монтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Електромонтажні роботи (заг.-будів.роботи +
благоустрій)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
86	Демонтаж вимикачів, розеток	  шт	8	 	
87	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	  шт	11	 	
88	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	95	 	
1	2	3	4	5	
89	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	95	 	
90	Прокладання вiнiпластових труб (гофратруба), дiаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	195	 	
91	Затягування першого проводу в труби	  м	195	 	
92	Установлення щитків освітлювальних групових масою до
3 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	1	 	
93	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	8	 	
94	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	  шт	12	 	
95	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при
схованій проводці	  шт	6	 	
96	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	  шт	6	 	
97	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій
проводці	  шт	2