Додаток 1.1 
до Технічних вимог 
та переліку робіт по проекту

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На ремонт будівлі Інтеграційного простору, що знаходиться за адресою
Львівська обл., м. Стрий, вул. Бандери

№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Підготовчі та демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Очищення приміщень від сміття	  т	1	 	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	1	 	
3	Розбирання кладки необлицьованих печей	  м3	1,5	 	
4	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	16	 	
5	Розбирання плінтусів	  м	5	 	
6	Розбирання дощатих покриттів підлог	  м2	2,6	 	
7	Розбирання лаг з дощок і брусків	  м2	2,6	 	
8	Демонтаж металевих дверних коробок із навішеними
дверними полотнами	  м2	3,25	 	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	6	 	
10	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	  м2	3	 	
 	Роздiл 2. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
11	Суцільне очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від
фарби	  м2	63	 	
12	Антисептування водними сумішами стін	  м2	65	 	
13	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина
шару 20 мм	  м2	26	 	
14	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином	  м2	4	 	
15	Грунтування стін та відкосів	  м2	63	 	
16	Обклеювання склосіткою стін та відкосів	  м2	63	 	
17	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	32	 	
18	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	63	 	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	63	 	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування	  м2	63	 	
21	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	1,98	 	
 	Роздiл 3. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	  м2	26	 	
23	Антисептування водними сумішами стель	  м2	26	 	

1	2	3	4	5	
24	Грунтування стелі	  м2	26	 	
25	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	  м2	26	 	
26	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	26	 	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	26	 	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування	  м2	26	 	
 	Роздiл 4. Підлога	 	 	 	
 		 	 	 	
29	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0
м2	  місць	4	 	
30	Грунтування цементної стяжки підлоги	  м2	20,6	 	
31	Монтаж електричної "теплої підлоги" 	  м2	20	 	
32	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-76 товщиною 5 мм (+13 мм)	  м2	20,6	 	
33	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-76	  м2	20,6	 	
34	Шлiфування цементної стяжки (зняття "молочка")	  м2	20,6	 	
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші	  м2	20,6	 	
36	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	2,28	 	
 	Роздiл 5. Вікна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
37	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
з металопластику	  м2	10,8	 	
38	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	9,2	 	
39	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином	  м2	15	 	
40	Очищення поверхонь щітками	  м2	2	 	
41	Знежирювання металоконструкцій каркасу огорожі	  м2	12	 	
42	Фарбування стовпчиків та каркасу огорожі	  м2	12	 	
 	Роздiл 6. Інші роботи та витрати	 	 	 	
 	 	 	 	 	
43	Очищення приміщень від будівельного сміття	  т	6,2	 	
44	Навантаження смiття та грунту вручну	  т	6,2	 	
45	Перевезення сміття до 30 км	  т	6,2	 	
46	Клінінг (чистове прибирання приміщень)	  посл	1	 	
 	Електро-монтажні
роботи	 	 	 	
 		 	 	 	
 	Роздiл 1. Електромонтажні роботи (заг.-будів.роботи +
благоустрій)	 	 	 	
 		 	 	 	
47	Демонтаж вимикачів, розеток	  шт	8	 	
48	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	  шт	11	 	
49	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	15	 	
50	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	15	 	
51	Прокладання вiнiпластових труб (гофратруба), дiаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	32	 	
52	Затягування першого проводу в труби	  м	32	 	
53	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	1	 	
54	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	  шт	2	 	

1	2	3	4	5	
55	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при
схованій проводці	  шт	1	 	
56	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	  шт	1