|  |
| --- |
| Додаток 1.1  до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |

ЛОТ 1

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ** № 1

На ремонт в МТП, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя вул.Трегубенко 19, гуртожиток №6\_

Область, район, населений пункт, вулиця та номер будинку

Обсяги виконання робіт та надання матеріалів:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт/послуг | Матеріали | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
| 1. | Доставка вікон та монтажних матеріалів. | Вікна ПВХ та відливи.з підвіконням. Монтажний комплект:монтажна піна, анкери та сам  орізи. | комплект | 17 |  |
| 2. | Демонтаж старих вікон.Підвіконня бетонне,відлив оцинкований. | Вікна дерев'яні.Підвіконня бетонне,відлив оцинкований. | комплект | 17 |  |
| 3. | Монтаж вікон ПВХ, підвіконня та відливів. | Вікна ПВХ,підвіконня та відливи. | комплект | 17 |  |
| 4. | Облаштування відкосів віконних. | Комплект матеріалів для відкосів віконних. | комплект | 17 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| Знімання засклених віконних рам | м2 | 42,328 |
| Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 17 |
| Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 31.45 |
| Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 9.435 |
| Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 41,7078 |
| Віконний блок 1740\*1410 (Н) 4-16-4i 2шт.  Відкривання: Поворотно-відкідне - Праворуч. З протимоскітною сіткою  на гачках (віконна) розмір по світловому проєму 670\*1390мм. | шт | 17 |
| Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 33,15 |
| Відлив 200 мм білий, довжина 1950 мм | шт | 17 |
| Встановлення пластикових підвіконних дошок | м | 32,3 |
| Підвіконня біле матове, шириною 350 мм, довжина 1900 мм | шт | 17 |
| Облаштування відкосів віконних. | м.п | 86.7 |