|  |
| --- |
| Додаток 1.1  до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |

ЛОТ 2

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ** № 2

На ремонт в МТП, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя вул.Трегубенко 19, \_гуртожиток №6\_

Область, район, населений пункт, вулиця та номер будинку

Обсяги виконання робіт та надання матеріалів:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт/послуг | Матеріали | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
| 1. | Демонтаж чавунної ливневої каналізації. | Чавунні труби та інші деталі каналізації. | мп | 85 |  |
| 2  3. | Частковий розбір ділянок  стін (замурованих ревізійних вікон).  Частковий розбір міжповерхового перекриття | Цегла оштукатурена та інше.  Плита перекриття та розчин цементно пісчаний. | шт  шт | 18  20 |  |
| 4. | Прокладання труби поліетиленової Geberit PЕ 110мм-5м.в шахтах стінових. | Труба поліетиленова Geberit PЕ 110мм-5м. | мп | 85 | Geberit або аналог |
| 5. | Монтаж електрозварювальної муфти Geberit: d=110мм. | електрозварювальна муфта Geberit: d=110мм. | шт | 78 | Geberit або аналог |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| Розбирання ділянок цегляних стін шахт та ділянок плит перекриття. | м.кв | 14,12 |
| Демонтаж чавунної каналізації з шахт стінових та ділянок плит перекриття. | м.п | 85 |
| Прокладання труби Geberit PЕ 110мм-5м в шахтах стінових на хомути Geberit Silent-db20 з ізоляцією, зі з'єднувальною муфтою M10 / G 1/2": di=110мм, G=1/2 | м.п | 85 |
| Монтаж електрозварювальної муфти Geberit: d=110мм | шт. | 78 |
| Монтаж трійника Geberit PE 45°: d=110мм, d1=110мм | шт | 4 |
| Монтаж відвода Geberit PE: 45°, d=110мм | шт | 10 |
| Монтаж різьбового штуцера Geberit PE з заглушкою: d=110мм, D=14.9см, H=9.7см | шт. | 4 |
| Монтаж ревізії Geberit PE 90° з круглим вікном технічного обслуговування: d=110мм, d1=110мм | шт. | 6 |
| Монтаж хомута Geberit зі з'єднувальною муфтою G 1/2", регульований: di=110мм, di1=118 | шт. | 4 |
| Монтаж сифона Geberit PE: d=110мм | шт. | 1 |
| Монтаж відвода Geberit PE: 88.5°, d=110мм | шт. | 1 |
| Монтаж перехідника Geberit PE термоусадкового: d=110мм, di=140мм | шт. | 2 |