Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту
 ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	м2	21,4	 	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14,6	 	
3	Знімання дверних полотен	 м2	1,6	 	
4	Знімання наличників	 м	5	 	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	1	 	
6	Знімання засклених віконних рам	 м2	2,24	 	
7	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних
будівлях	 м2	1	 	
8	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	3	 	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	м2	5,7	 	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	1,6	 	
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від
вапняної фарби	м2	52	 	
12	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	 	
13	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	 	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	20	 	
15	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40	 	
16	Обклеювання склосіткою на шпаклівці в 1 шар по
бетонній поверхні	м2	37,4	 	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	 м2	37,4	 	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною  0,5 мм додавати або вилучати	 м2	74,8	 	
19	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази	 м2	14,6	 	

№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
20	Гладке облицювання плитками керамічними
глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без
карнизних, плінтусних і кутових плиток] без
установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і
бетону	м2	12	 	
21	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	14,6	 	
22	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	37,4	 	
23	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	14,6	 	
24	Установлення Стіл виробничий з мийкою та полицею
1200х500х850 мм Економ з нержавіючої сталі	к-т	2	 	
25	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	 м2	25,2	 	
26	Улаштування каркасних перегородок з анодованого
алюмінієвого профілю з заповненням листовим
ПОЛІПРОПІЛЕНОМ товщиною 12 мм(з фурнітурою та
дверима)	 м2	45