Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонтні роботи в приміщенні кухні МТП за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, село Садки, вул. Миру	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

1	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	
100м2	
0,1692	

2	
Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	
100м2	
0,117	

3	
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	
100м2	
0,3131	

4	
Розбирання цементних плінтусів	
100м	
0,158	

5	
Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	
100м2	
0,1692	

6	
Демонтаж світильників з лампами розжарювання	
100шт	
0,02	

7	
Демонтаж вимикачів, розеток	
100шт	
0,03	

8	
Демонтаж відкритої електропроводки	
100м	
0,15	

9	
(Демонтаж) електричних плит	
шт	
2	

10	
Розбирання трубопроводів з труб
чавунних каналізаційних діаметром до 50
мм	
100м	
0,06	

11	
(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм	
100м	
0,12	

12	
(Демонтаж) бойлера	
шт	
1	

13	
Демонтаж мийок	
100к-т	
0,02	

14	
Знімання засклених віконних рам	
100 м2	
0,0342	

15	
Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	
100 шт	
0,04	

16	
Знімання дверних полотен	
100 м2	
0,017	

17	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	
100 шт	
0,01	

18	
(Демонтаж) зонтів над устаткуванням Всього по розділу 1	
м2	
0,96	

СТЕЛЯ	

19	
Антисептування стелі	
100м2	
0,1692	

20	
Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	
100м2	
0,1692	

СТІНИ	

21	
Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	
100м2	
0,4301	

22	
Облицювання поверхонь стін
керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	
100м2	
0,4301	

23	
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	
100м2	
0,017	

24	
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	
100м2	
0,0342	

ПІДЛОГА	

25	
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	
100м2	

0,1692	

26	
На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати	
100м2	
0,1692	

27	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	
100м3	
0,0166719	

28	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	
100м2	
0,1692	

САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ	

29	
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових Д- 20 мм	
100м	
0,12	

30	
Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	
100м	
0,06	

31	
Установлення мийок на два відділення	
10к-т	
0,2	

32	
Установлення бойлера	
шт	
1	

	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ	

33	
Монтаж світильників	
100шт	
0,02	

34	
Установлення штепсельних розеток
герметичних та напівгерметичних	
100шт	
0,03	

35	
Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних	
100шт	
0,01	

36	
Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	
100м	
0,12	

37	
Установлення електричних плит	
шт	
2	

38	
Установлення зонтів над устаткуванням	
м2	
0,96