|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | БО БФ «Рокада» |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| Проведення поточного ремонту туалетних кімнат на 2-х поверхах МТП |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення стель і стін від вапняної фарби | м2 | 144,4 |   |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 22,8 |   |
| 3 | Розбирання труб каналізаційних | м | 10 |   |
| 4 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 19 |   |
| 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм | м2 | 22,8 |   |
| 6 | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлісумішами на цементній основі | м2 | 102,6 |   |
| 7 | Грунтування поверхонь усередині будівлі | м2 | 228 |   |
| 8 | Облицювання поверхонь підлог керамічними плитками | м2 | 22,8 |   |
| 9 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 68,4 |   |
| 10 | Фарбування стель усередині будівлі водоемульсійнимисумішами | м2 | 22,8 |   |
| 11 | Фарбування стін усередині будівлі водоемульсійнимисумішами | м2 | 205,2 |   |
| 12 | Прокладання каналізації з труб | м | 10 |   |
| 13 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачком | к-т | 19 |   |
| 14 | Очищення приміщень від сміття | т | 2,84 |   |
| 15 | Навантаження сміття вручну |  т | 2,84 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |