«Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту»

Дефектний акт
Підтримане проживання Торчинська ТГ за адресою: селище Торчин, Козацька	

№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Ремонтно-будівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання сходових маршів по основі на ґрунті із
залізобетонними або кам'яними східцями	  м2	3,57	 	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	13,65	 	
3	Знімання дверних полотен	  м2	21,462	 	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	3	 	
5	Знімання засклених віконних рам	  м2	2,415	 	
6	Демонтаж ванн	  к-т	1	 	
7	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	  к-т	1	 	
8	Розбирання плінтусів	  м	110,6	 	
9	Розбирання дощатих покриттів підлог	  м2	84,105	 	
10	Розбирання лаг з дощок і брусків	  м2	84,105	 	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	43,785	 	
12	Розбирання чистої підшивки стель із фанери	  м2	130,095	 	
13	Розбирання цементної стяжки товщиною 20 мм	  м2	43,785	 	
14	На кожні 5 мм зміни товщини шару розбирання
цементної стяжки додавати (до товщ.100мм)	  м2	700,56	 	
15	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	  м3	0,4305	 	
16	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями	  м2	56,7	 	
17	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-
обшивних дерев'яних стін	  м2	31,88	 	
18	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних
дерев'яних стін	  м2	15,94	 	
19	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	  м2	303,9	 	
20	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів	  м2	113	 	
21	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	  м2	113	 	
22	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси,
карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	  м	130	 	
 	Роздiл 2. Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
23	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауеpлатів	  м3	1,8	 	
24	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі	  м2	113	 	
25	Улаштування прокладної гідроізоляці/ в один шар	  м2	113	 	
26	Улаштування покриття з металопрофільних листів	  м2	113	 	
27	Утеплення покриттів плитами із плит мінераловатних	  м2	145,3	 	

1	2	3	4	5	
28	Улаштування прокладної пароізоляці/ в один шар	  м2	145,3	 	
29	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах,
виступ карнизу до 500 мм	  м	48,3	 	
30	Заміна жолобів в покрівлях із листової сталі	  м	33,6	 	
31	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	12,6	 	
 	Роздiл 3. Прорізи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
32	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
(розширення прорізів)	  м3	1,63	 	
33	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	1,281	 	
34	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	  м	12,7	 	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	24,3	 	
36	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	  м2	22,75	 	
37	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	  м3	0,6	 	
38	Установлення і кріплення наличників	  м	99	 	
 	Роздiл 4. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
39	Установлення стельових плінтусів	  м	102	 	
40	Грунтування стелі	  м2	130,94	 	
41	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	20	 	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	20	 	
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	130,94	 	
 	Роздiл 5. Внутрішнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
44	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами на клеї	  м2	303,87	 	
45	Ґрунтування стін	  м2	303,87	 	
46	Обклеювання стін сіткою	  м2	303,87	 	
47	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	303,87	 	
48	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	289,4	 	
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	303,87	 	
50	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші	  м2	37,4	 	
 	Роздiл 6. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
51	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	26,5	 	
52	Улаштування прокладної гідроізоляці/ в один шар	  м2	132,4	 	
53	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	  м2	132,4	 	
54	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до 100мм)	  м2	132,4	 	
55	Утеплення покриттів плитами пінополістирольними	  м2	132,4	 	
56	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	  м2	132,4	 	
57	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до 80мм)	  м2	132,4	 	
58	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для деформівниїх основ товщиною 5мм	  м2	132,4	 	

1	2	3	4	5	
59	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
деформівниїх основ (товщ. до 10мм)	  м2	132,4	 	
60	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм	  м2	69,62	 	
61	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	  м	73,5	 	
62	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	64,05	 	
63	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	5,25	 	
 	Роздiл 7. Зовнішні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
64	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону з землі та риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	  м2	38	 	
65	Очищення вручну простих фасадів від олійної,
перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	  м2	159,81	 	
66	Ґрунтування фасадів під фарбування перхлорвініловими
фарбами з землі та риштувань	  м2	159,81	 	
67	Фарбування перхлорвініловими фарбами по
підготовленій поверхні складних фасадів за 2 рази з
землі та риштувань	  м2	159,81	 	
68	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами
товщиною 50 мм з опорядженням декоративним
розчином. Цоколь	  м2	14,1	 	
69	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами
товщиною 50 мм без опорядження декоративним
розчином. Цоколь	  м2	28,14	 	
70	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 3	  м3	16	 	
71	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	8,5	 	
72	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	12	 	
73	Улаштування цементно-гравійної основи під бруківку
ФЕМ	  м3	4,2	 	
74	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	  м2	33	 	
75	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	79,4	 	
76	Улаштування відмостки з бетону	  м2	55	 	
 	Роздiл 8. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
77	Очищення об"єкта від сміття	  т	27,4	 	
78	Навантаження сміття вручну	  т	27,4	 	
79	Перевезення сміття до 15 км	  т	27,4	 	
 	Водопостачання та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	20	 	
81	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	20	 	
82	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. Каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
83	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	10	 	

1	2	3	4	5	
84	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 50 мм	  шт	1	 	
85	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	15	 	
86	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Сантехнічне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
87	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	1	 	
88	Установлення умивальників одиночних без підведення
води	  компл.	1	 	
89	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
90	Установлення змішувачів душових	  шт	1	 	
91	Установлення трапів діаметром 50 мм	  к-т	1	 	
92	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	1	 	
93	Установлення висушувачів для рушників	  шт	1	 	
94	Установлення поручня	  шт	3	 	
95	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	  шт	1	 	
96	Установлення кранів діаметром до 25 мм	  шт	8	 	
 	Роздiл 4. Система опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
97	Демонтаж опалювальних котлів	  котлів	1	 	
98	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	  м	15	 	
99	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	15	 	
100	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	  м	20	 	
101	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	  м	30	 	
102	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	  кВт	16,13	 	
103	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	24	 	
104	Установлення гребінок пароводорозподільчих із
сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса гребінок 108
мм	  гребінка	1	 	
105	Установлення котлів сталевих жаротрубних
пароводогрійних на рідкому паливі або газі,
теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	  котел	1	 	
 	Електро-монтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Електро-монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
106	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок	  м	360	 	
107	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 4	  шт	23	 	
108	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	1	 	
109	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	28	 	
110	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	6	 	
111	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	

 	Система пожежної
сигналізації та оповіщення про пожежу	 	 	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
112	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних	  м	75	 	
113	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий у вибухозахисному виконанні	  шт	15	 	
114	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2
промені	  шт	1	 	
115	Монтаж приладів світлозвукових	  шт	3