«Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту»

Дефектний акт
Підтримане проживання Торчинська ТГ за адресою: с. Сарнівка, Ольги Козачук	

№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Ремонтно-будівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання підстильного шару бетонного	  м3	3,885	 	
2	Розбирання облицювання цоколю	  м2	10,185	 	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	4	 	
4	Знімання дверних полотен	  м2	7,938	 	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	  м2	45,885	 	
6	Розбирання дощатих покриттів підлог	  м2	45,885	 	
7	Розбирання лаг з дощок і брусків	  м2	45,885	 	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	24,57	 	
9	Розбирання цементної стяжки товщиною 20 мм	  м2	24,57	 	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару розбирання
цементної стяжки додавати (до товщ.100мм)	  м2	393,12	 	
11	Розбирання поштукатуреної обшивки каркасно-
обшивних дерев'яних стін	  м2	4,41	 	
12	Розбирання кладки необлицьованих груб	  м3	3,78	 	
13	Розбирання чистої підшивки стель	  м2	30	 	

 	Роздiл 3. Прорізи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
14	Розбирання обшивки каркасно-обшивних дерев'яних
стін (влаштування прорізу)	  м2	2,31	 	
15	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних
дерев'яних стін (влаштування прорізу)	  м2	2,31	 	
16	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	  м3	0,2625	 	
17	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	0,693	 	
18	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	  м	8,95	 	
19	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	13,86	 	
20	Установлення і кріплення наличників	  м	66,15	 	
 	Роздiл 4. Перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
21	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією  у
житлових і громадських будівлях	  м2	25,935	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 5. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
22	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	  м2	30	 	
23	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними листами.	  м2	25,8	 	
24	Облицювання каркасу профнастилом	  м2	4,2	 	
25	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	66	 	
26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	66	 	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	66	 	
 	Роздiл 6. Внутрішнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
28	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	155,82	 	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	155,82	 	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	155,82	 	
31	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші	  м2	19,005	 	
32	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками
на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт	  м2	9,31875	 	
 	Роздiл 7. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
33	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	13,419	 	
34	Улаштування прокладної гідроізоляці/ в один шар	  м2	67,095	 	
35	Утеплення покриттів плитами пінополістирольними	  м2	67,095	 	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	  м2	67,095	 	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до 80мм)	  м2	67,095	 	
38	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм	  м2	40,11	 	
39	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	  м	41,475	 	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	26,985	 	
41	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	2,85	 	
 	Роздiл 8. Зовнішні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
42	Очищення вручну простих фасадів від олійної,
перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	  м2	130,137	 	
43	Ґрунтування фасадів під фарбування перхлорвініловими
фарбами з землі та риштувань	  м2	130,137	 	
44	Фарбування перхлорвініловими фарбами по
підготовленій поверхні складних фасадів за 2 рази з
землі та риштувань	  м2	130,137	 	
45	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами
товщиною 50 мм з опорядженням декоративним
розчином. Цоколь	  м2	10,185	 	
46	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами
товщиною 50 мм без опорядження декоративним
розчином. Цоколь	  м2	20,37	 	
47	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 3	  м3	12	 	
48	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	6	 	

1	2	3	4	5	
49	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	9	 	
50	Улаштування цементно-гравійної основи під бруківку
ФЕМ	  м3	3	 	
51	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	  м2	60	 	
52	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	58,8	 	
 	Роздiл 9. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
53	Очищення об"єкта від сміття	  т	7	 	
54	Навантаження сміття вручну	  т	7	 	
55	Перевезення сміття до 15 км	  т	7	 	
 	Водопостачання та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
56	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	30	 	
 	Роздiл 2. Каналізація внутрішня	 	 	 	
 	 	 	 	 	
57	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	10	 	
58	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 50 мм	  шт	1	 	
59	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	2	 	
60	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Сантехнічне обладнання внутрішнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
61	Установлення кранів діаметром до 25 мм	  шт	8	 	
62	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	1	 	
63	Установлення умивальників одиночних без підведення
води	  компл.	1	 	
64	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
65	Установлення змішувачів душових	  шт	1	 	
66	Установлення трапів діаметром 50 мм	  к-т	1	 	
67	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	1	 	
68	Установлення висушувачів для рушників	  шт	1	 	
69	Установлення поручня	  шт	3	 	
70	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	  шт	1	 	
 	Роздiл 4. Зовнішні роботи з влаштування септика	 	 	 	
 	 	 	 	 	
71	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 3	  м3	6,28	 	
72	Улаштування колодязів круглих водопровідних із
збірного залізобетону в сухих ґрунтах	  м3	6,28	 	
73	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	8	 	
 	Роздiл 5. Зовнішні роботи - водорозбірний вузол	 	 	 	
 	 	 	 	 	
74	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 3	  м3	0,8	 	
75	Улаштування колодязів круглих водопровідних із
збірного залізобетону в сухих ґрунтах	  м3	0,8	 	
76	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	15	 	
77	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т	  насос	1	 	

1	2	3	4	5	
 	Електро-монтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Електро-монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
78	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок	  м	100	 	
79	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 4	  шт	11	 	
80	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	7	 	
81	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	22	 	
82	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	6	 	
83	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
 	Система пожежної
сигналізації та оповіщення про пожежу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
84	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних	  м	75	 	
85	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий у вибухозахисному виконанні	  шт	15	 	
86	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2
промені	  шт	1	 	
87	Монтаж приладів світлозвукових	  шт	3