«Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту»

Дефектний акт
Підтримане проживання Торчинська ТГ за адресою: с. Воютин, Центральна (ФАП)	

№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Ремонтно-будівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	  м2	16,8	 	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	  м2	16,8	 	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	  м2	16,8	 	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	  м	11,025	 	
5	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	  м3	0,84	 	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	7	 	
7	Знімання дверних полотен	  м2	11,655	 	
8	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	5	 	
9	Знімання засклених віконних рам	  м2	9,555	 	
10	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	1	 	
11	Розбирання плінтусів	  м	26,88	 	
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	  м2	12	 	
13	Розбирання дощатих покриттів підлог	  м2	52,605	 	
14	Розбирання лаг з дощок і брусків	  м2	52,605	 	
15	Розбирання чистої підшивки стель	  м2	64,955	 	
16	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	  м3	1,47	 	
 	Роздiл 2. Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
17	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауеpлатів	  м3	0,8526	 	
18	Улаштування крокв з дощок	  м3	0,8526	 	
19	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі	  м2	32,55	 	
20	Улаштування прокладної гідроізоляці/ в один шар	  м2	32,55	 	
21	Улаштування покриття з металопрофільних листів	  м2	32,55	 	
22	Утеплення покриттів плитами із плит мінераловатних	  м2	32,55	 	
23	Улаштування прокладної пароізоляці/ в один шар	  м2	32,55	 	
24	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах,
виступ карнизу до 500 мм	  м	15,225	 	
 	Роздiл 3. Прорізи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
25	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
(розширення прорізів)	  м3	0,525	 	
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	3,4965	 	
27	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	  м	10,29	 	

1	2	3	4	5	
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	16,2015	 	
29	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	  м2	9	 	
30	Установлення і кріплення наличників	  м	66,15	 	
 	Роздiл 4. Стіни і перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
31	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм	  м3	4,83	 	
32	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних
будівлях з газобетонних блоків	  м3	9,975	 	
33	Улаштування поясів в опалубці	  м3	1,575	 	
34	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції  у
житлових і громадських будівлях	  м2	5,355	 	
 	Роздiл 5. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
35	Улаштування каркасу підвісних стель	  м2	27	 	
36	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	27	 	
37	Грунтування стелі	  м2	50	 	
38	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	50	 	
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	50	 	
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	50	 	
 	Роздiл 6. Внутрішнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
41	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі	  м2	57,75	 	
42	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	  м2	138	 	
43	Обклеювання стін сіткою	  м2	195,195	 	
44	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	195,195	 	
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	195,195	 	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	195,195	 	
47	Гладке облицювання плитками керамічними
глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без
карнизних, плінтусних і кутових плиток] без
установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і
бетону	  м2	10,6995	 	
48	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші	  м2	22,05	 	
 	Роздiл 7. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
49	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	15,141	 	
50	Улаштування прокладної гідроізоляці/ в один шар	  м2	75,705	 	
51	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	  м2	75,705	 	
52	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до 100мм)	  м2	75,705	 	
53	Утеплення покриттів плитами пінополістирольними	  м2	75,705	 	
54	Улаштування прокладної гідроізоляці/ в один шар	  м2	75,705	 	
55	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для деформівниїх основ товщиною 5мм	  м2	75,705	 	

1	2	3	4	5	
56	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
деформівниїх основ (товщ. до 10мм)	  м2	75,705	 	
57	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм	  м2	41,685	 	
58	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	  м	49,035	 	
59	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	34,23	 	
60	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	4,095	 	
 	Роздiл 8. Зовнішні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
61	Утеплення фасадів піностипрльними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі	  м2	32,13	 	
62	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси,
ширина до 300 мм	  м2	13,0095	 	
63	Навішування водостічних труб	  м	5,25	 	
64	Улаштування жолобів настінних зі звисами з
оцинкованої сталі	  м	9,03	 	
65	Очищення вручну простих фасадів від олійної,
перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	  м2	109,35	 	
66	Ґрунтування фасадів під фарбування перхлорвініловими
фарбами з землі та риштувань	  м2	109,35	 	
67	Фарбування перхлорвініловими фарбами по
підготовленій поверхні складних фасадів за 2 рази з
землі та риштувань	  м2	109,35	 	
68	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами
товщиною 50 мм з опорядженням декоративним
розчином. Цоколь	  м2	9,03	 	
69	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами
товщиною 50 мм без опорядження декоративним
розчином. Цоколь	  м2	18,06	 	
70	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 3	  м3	16,002	 	
71	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	5,334	 	
72	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	8	 	
73	Улаштування цементно-гравійної основи під бруківку
ФЕМ	  м3	2,667	 	
74	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	  м2	15	 	
75	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	37,8	 	
76	Улаштування відмостки з бетону	  м2	45	 	
 	Роздiл 9. Підсилення фундаменту	 	 	 	
 	 	 	 	 	
77	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні
фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5
м	  м3	5	 	
78	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними
обоймами	  м3	5	 	
79	Посилення конструкцій сталевими балками	  т	0,5	 	
80	Ґрунтування металевих поверхонь	  м2	10	 	
81	Фарбування емалю за 2 рази	  м2	10	 	
 	Роздiл 10. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
82	Очищення об"єкта від сміття	  т	7	 	
83	Навантаження сміття вручну	  т	7	 	
84	Перевезення сміття до 15 км	  т	7	 	

1	2	3	4	5	
 	Водопостачання та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Водопостачання і каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
85	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	20	 	
86	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	10	 	
87	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	15	 	
88	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	1	 	
89	Установлення кранів діаметром до 25 мм	  шт	8	 	
90	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	1	 	
91	Установлення умивальників одиночних без підведення
води	  компл.	1	 	
92	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
93	Установлення змішувачів душових	  шт	1	 	
94	Установлення трапів діаметром 50 мм	  к-т	1	 	
95	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	1	 	
96	Установлення висушувачів для рушників	  шт	1	 	
97	Установлення поручня	  шт	3	 	
98	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Система опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
99	Демонтаж опалювальних котлів	  котлів	1	 	
100	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	  м	5	 	
101	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	  м	10	 	
102	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	  м	30	 	
103	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	  кВт	8,68	 	
104	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	14	 	
105	Установлення обвязки котла	  гребінка	1	 	
106	Установлення котлів сталевих жаротрубних
пароводогрійних на рідкому паливі або газі,
теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	  котел	1	 	
 	Роздiл 3. Зовнішні роботи з влаштування септика	 	 	 	
 	 	 	 	 	
107	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 3	  м3	6,28	 	
108	Улаштування колодязів круглих водопровідних із
збірного залізобетону в сухих ґрунтах	  м3	6,28	 	
109	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	5	 	
 	Електро-монтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Електро-монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
110	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок	  м	360	 	
111	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 4	  шт	14	 	
112	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	7	 	

1	2	3	4	5	
113	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	23	 	
114	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	7	 	
115	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
 	Система пожежної
сигналізації та оповіщення про пожежу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
116	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних	  м	75	 	
117	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий у вибухозахисному виконанні	  шт	15	 	
118	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2
промені	  шт	1	 	
119	Монтаж приладів світлозвукових	  шт	3