Додаток 1.1 	
 	до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

 	

 	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
Ремонт кухонь, дверних укосів, частковий ремонт електропроводки в кухнях та коридорах в будівлі МТП на базі гуртожитку №13 Харківського національного університету мистецтв.	

 	 	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,44	 	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,44	 	
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,44	 	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 50 мм	м2	11,44	 	
5	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150	м3	0,583	 	
6	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	11,44	 	
7	Знімання наличників	 м	15	 	
8	Знімання дверних полотен	 м2	5	 	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	3	 	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	1,68	 	
11	Установлення і кріплення наличників	м	5	 	
12	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині
будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням
понад 35%	м2	32,5	 	
13	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	11,44	 	
14	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	11,44	 	
15	Шпаклювання стель	м2	11,44	 	
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	11,44	 	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,44	 	
18	Улаштування обшивки стін (короб) гіпсокартонними
плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3,51	 	

1	2	3	4	5	
19	Заповнення каркасів стін (короб) мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-3,51	 	
20	Установлення грат ревізійних	шт	1	 	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	3,12	 	
22	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих
плінтусів	м2	0,7	 	
23	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	 м2	0,6	 	
24	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,5	 	
25	Демонтаж змішувачів	шт	2	 	
26	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	 	
27	Установлення мийок на одне відділення	к-т	2	 	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	4	 	
29	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	 	
30	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	6	 	
31	Установлення грат вентиляційних	шт	2	 	
32	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
33	Прокладання коробів пластикових	м	40	 	
34	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	м	40	 	
35	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	3	 	
36	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	шт	1	 	
37	Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних	шт	2	 	
38	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю	м2	12	 	
39	Готування цементного розчину вручну	м3	0,528	 	
40	Шпаклювання укосів	м2	12	 	
41	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2	12	 	
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12	 	
43	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,44	 	
44	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,44	 	
45	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,44	 	
46	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 50 мм	м2	11,44	 	
47	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150	м3	0,583	 	
48	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	11,44	 	
49	Знімання наличників	 м	15	 	
50	Знімання дверних полотен	 м2	5	 	
51	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	3	 	
52	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	1,68	 	
53	Установлення і кріплення наличників	м	5	 	

1	2	3	4	5	
54	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині
будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням
понад 35%	м2	32,5	 	
55	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	11,44	 	
56	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	11,44	 	
57	Шпаклювання стель	м2	11,44	 	
58	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	11,44	 	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,44	 	
60	Улаштування обшивки стін (короб) гіпсокартонними
плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3,51	 	
61	Заповнення каркасів стін (короб) мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-3,51	 	
62	Установлення грат ревізійних	шт	1	 	
63	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	3,12	 	
64	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих
плінтусів	м2	0,7	 	
65	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	 м2	0,6	 	
66	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,5	 	
67	Демонтаж змішувачів	шт	2	 	
68	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	 	
69	Установлення мийок на одне відділення	к-т	2	 	
70	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	4	 	
71	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	 	
72	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	6	 	
73	Установлення грат вентиляційних	шт	2	 	
74	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
75	Прокладання коробів пластикових	м	40	 	
76	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	м	40	 	
77	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	3	 	
78	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	шт	1	 	
79	Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних	шт	2	 	
80	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю	м2	12	 	
81	Готування цементного розчину вручну	м3	0,528	 	
82	Шпаклювання укосів	м2	12	 	
83	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2	12	 	
84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12	 	
85	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,44	 	
86	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,44	 	
87	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,44	 	
88	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 50 мм	м2	11,44	 	

1	2	3	4	5	
89	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150	м3	0,583	 	
90	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	11,44	 	
91	Знімання наличників	 м	15	 	
92	Знімання дверних полотен	 м2	5	 	
93	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	3	 	
94	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	1,68	 	
95	Установлення і кріплення наличників	м	5	 	
96	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині
будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням
понад 35%	м2	32,5	 	
97	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	11,44	 	
98	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	11,44	 	
99	Шпаклювання стель	м2	11,44	 	
100	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	11,44	 	
101	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,44	 	
102	Улаштування обшивки стін (короб) гіпсокартонними
плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3,51	 	
103	Заповнення каркасів стін (короб) мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-3,51	 	
104	Установлення грат ревізійних	шт	1	 	
105	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	3,12	 	
106	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих
плінтусів	м2	0,7	 	
107	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	 м2	0,6	 	
108	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,5	 	
109	Демонтаж змішувачів	шт	2	 	
110	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	 	
111	Установлення мийок на одне відділення	к-т	2	 	
112	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	4	 	
113	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	 	
114	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	6	 	
115	Установлення грат вентиляційних	шт	2	 	
116	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
117	Прокладання коробів пластикових	м	40	 	
118	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	м	40	 	
119	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	3	 	
120	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	шт	1	 	
121	Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних	шт	2	 	
122	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю	м2	12	 	

1	2	3	4	5	
123	Готування цементного розчину вручну	м3	0,528	 	
124	Шпаклювання укосів	м2	12	 	
125	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2	12	 	
126	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12	 	
127	Прокладання коробів пластикових	м	30	 	
128	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	м	30	 	
129	Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних	шт	2	 	
130	Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці	шт	2	 	
131	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	4	 	
132	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	3	 	
133	Шпаклювання укосів	м2	13,68	 	
134	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	м2	13,68	 	
135	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,68