Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

 		

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Заміна дверей та встановлення осушувачів у МТП

№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Розділ №1.  Монтаж рекуператорів	 	 	 	
1	Установлення рекуператорів в приміщеннях площею до 15 м2	шт	3	 	
	Розділ №2.  Заміна дерев'яних дверей				
2	Знімання дверних полотен	 м2	23,4	 	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	 	
4	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ
21-9	шт	13	 	
5	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	 м2	19,5	 	
6	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 0,5 мм
додавати або вилучати	 м2	19,5	 	
7	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	 м2	19,5	 	
8	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами
укосів	 м2	19,5	 	
9	Навантаження сміття вручну	 т	1,6	 	
10	Перевезення сміття до 10 км	 т	1,6