ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	Благодійна організація "Благодійний фонд "Рокада"	
 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
Ремонт реконструкція душових у МТП за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 13	
 	 	
Умови виконання робіт 
	
Об'єми робіт	

Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	
Розділ №1.  Вмивальна секція 9	 	 	 	
Демонтажні роботи	 	 	 	
Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	 	
Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	 	
Демонтаж схованої електропроводки	м	8	 	
(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб
пластикових діаметром 20 мм	м	4	 	
(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових
труб діаметром 50 мм	м	1,8	 	
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,
периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм	м2	1,8	 	
Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	 	
Знімання пральної машини	шт	2	 	
Знімання дверних полотен	 м2	1,64	 	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	1	 	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби	м2	5,4	 	
Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	м2	13,1	 	
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,62	 	
Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,4	 	
Влаштування	 	 	 	
=== СТЕЛЯ ===	 	 	 	
Антисептування стелі	м2	5,4	 	
Опорядження стель пластиковими панелями шириною
до 400 мм	м2	5,4	 	
=== СТІНИ ===	 	 	 	
Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	м2	1,64	 	

1	2	3	4	
Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	м2	21,72	 	
Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	13,1	 	
Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	8,62	 	
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	8,62	 	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін та відкосів по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,62	 	
=== ПІДЛОГА ===	 	 	 	
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,4	 	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150	м3	0,492575	 	
Гідроізоляція підлоги та стін мастикою	 м2	5,94	 	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	5,4	 	
=== САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ ===	 	 	 	
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових Д-20 мм	м	4	 	
Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	1,8	 	
Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	к-т	3	 	
Установлення бойлера	шт	1	 	
Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	м	4	 	
Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	1,8	 	
=== ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ ===	 	 	 	

Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних	шт	2	 	
				
Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1	 	

Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	8	 	
				
Розділ №2.  Вмивальна секція 10	 	 	 	
Демонтажні роботи	 	 	 	
Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	 	
Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	 	
Демонтаж схованої електропроводки	м	9	 	
(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб
пластикових діаметром 20 мм	м	6	 	
(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових
труб діаметром 50 мм	м	4	 	
Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	 	
Знімання пральної машини	шт	2	 	
Знімання дверних полотен	 м2	1,64	 	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	1	 	
Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,
периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм	м2	1,8	 	

1	2	3	4	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби	м2	5,5	 	
Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	м2	13,2	 	
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,72	 	
Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,5	 	
Влаштування	 	 	 	
=== СТЕЛЯ ===	 	 	 	
Антисептування стелі	м2	5,5	 	
Опорядження стель пластиковими панелями шириною
до 400 мм	м2	5,5	 	
=== СТІНИ ===	 	 	 	
Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	м2	1,64	 	
			 	
Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	м2	21,92	 	
Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	13,2	 	
Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	8,72	 	
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	8,72	 	
Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін та відкосів по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,72	 	
=== ПІДЛОГА ===	 	 	 	
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,5	 	
Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150	м3	0,5023	 	
Гідроізоляція підлоги та стін мастикою	 м2	6,05	 	
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	5,5	 	
=== САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ ===	 	 	 	
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових Д-20 мм	м	4	 	
Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	1,8	 	
Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	к-т	3	 	
Установлення бойлера	шт	1	 	
Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм	м	4	 	
Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	1,8	 	
=== ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ ===	 	 	 	
Монтаж світильників	шт	1	 	
			 	
Установлення штепсельних розеток герметичних та
напівгерметичних	шт	2	 	
			 	
Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1	 	

Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	8,5	 	

2	3	4	5	
Навантаження сміття вручну	 т	2,46	 	
Перевезення сміття до 15 км	т	2,46