ЗАТВЕРДЖЕНО	

 	Благодійний Фонд Благодійна організація «Рокада»	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ ( ЛОТ 1 )	
 	 	
на ремонт-будівельні роботи  комунальногозакладу "Антонівський мистецький
ліцей " Миколаївської облосної ради за адресою : 56630, Миколаївська область, Миколаївський район, село
Антонівка, вул Шкільна 	

 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Знімання дверних полотен	 м2	2	 	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	1	 	
3	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	 	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5	 	
5	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	 м3	11	 	
6	( Демонтаж ) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	 	
7	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	 	
8	(Демонтаж )Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	 	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	м2	40	 	
10	Розбирання цегляних перегородок	 м3	0,75	 	
11	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	 	
12	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	 	
13	Демонтаж схованої електропроводки	м	20	 	
14	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	шт	1	 	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	 	
16	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	25	 	
17	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	 шт	2	 	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	м	40	 	
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	60	 	

1	2	3	4	5	
20	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	1	 	
21	Установлення раковин	к-т	2	 	
22	Установлення змішувачів	шт	2	 	
23	Заміна змішувачів з душем	к-т	1	 	
24	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	 	
25	Установлення душовой штори	шт	1	 	
26	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для
ванн тощо	шт	2	 	
27	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	 	
28	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 50 мм	шт	1	 	
29	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	шт	7	 	
30	Установлення раковин	к-т	1	 	
31	Установлення змішувачів	шт	1	 	
32	Установлення пральних машин	к-т	7	 	
33	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	1	 	
34	Установлення раковин	к-т	1	 	
35	Установлення змішувачів	шт	1	 	
36	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	 	
37	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	 	
38	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	8	 	
39	Прокладання коробів пластикових	м	150	 	
40	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у коробах	м	230	 	
41	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	12	 	
42	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	8	 	
43	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	шт	6	 	
44	Установлення рекуператора	шт	9	 	
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олійної, перхлорвінілової фарби	м2	45	 	
46	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином	м2	5	 	
47	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	м2	90	 	
48	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	м2	90	 	
49	Улаштування першого шар обмазувальної гідроізоляції	м2	90	 	
50	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гідроізоляції	м2	90	 	
51	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	90	 	
52	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів
керамічними глазурованими плитками з карнизними,
плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	м2	10	 	
53	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	10	 	
54	Облицювання поверхонь стін керамічними
глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і
кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі
та бетону	м2	230	 	
55	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	90	 	
56	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	90	 	

1	2	3	4	5	
57	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	 	
58	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	м2	4	 	
59	Навантаження сміття вручну	 т	15,5	 	
60	Перевезення сміття до 10 км	т	15,5	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]