Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

 	 	

 		
 	 	
Дефектний акт
Реконструкція Котюржинецького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа 1-го ступеня -
дошкільно навчальний заклад" Теофіпольської селищної ради по вул. Молодіжна, в с.Котюржинці
Хмельницького району Хмельницької області під соціальний гуртожиток.	

 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Загально-будівельні роботи 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи (покрівля, горище)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і
напівхвилястих азбестоцементних листів	  м2	1020	 	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	  м2	1020	 	
3	Розбирання з парапету та вентканалів оцинкованих
фартухів	  м	38	 	
4	Очищення горища від сміття (715,0м2 товщ .100мм)	  т	71,5	 	
5	Навантаження сміття вручну	  т	71,5	 	
6	Перевезення сміття до 10 км	  т	71,5	 	
7	Демонтаж люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	  м2	0,9	 	
 	Роздiл 2. Демонтажні роботи  (зовнішні)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних
прорізів (1шт)	  м2	3,07	 	
9	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з
підвіконними дошками (5шт)	  м2	4,57	 	
10	Розбирання віконних відливів	  м	57,2	 	
11	Розбирання вимощення бетонного	  м2	138	 	
12	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону з землі та риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм
(Оштукатурення пошкоджених участків стін)	  м2	80	 	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2
(Відбивання штукатурки відкосів до цегли керамічної)	  м2	116	 	
14	Розбирання цегляних стін під віконними прорізами	  м3	1,5	 	
 	Роздiл 3. Демонтажні роботи (внутрішні)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
15	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних
прорізів (11шт)	  м2	18,8	 	
16	Розбирання цегляних перегородок підвалу (51,9м2 товщ.
 120ммм)	  м3	7,104	 	
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	46	 	
18	Розбирання цементних покриттів підлог	  м2	46	 	
19	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними
візками на 20 м, група ґрунту 2 (На глибину 100мм.)	  м3	5,6	 	
20	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1	  м3	5,6	 	

1	2	3	4	5	
21	Перевезення ґрунту до 5 км	  т	9,8	 	
22	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	  м2	66	 	
23	Розбирання цементних покриттів підлог	  м2	66	 	
24	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними
візками на 20 м, група ґрунту 2 (На глибину 100мм.)	  м3	6,6	 	
25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1	  м3	6,6	 	
26	Перевезення ґрунту до 5 км	  т	11,55	 	
27	Розбирання покриття підлоги дощатої	  м2	151,5	 	
28	Розбирання лаг з дощок і брусків	  м2	151,5	 	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа
відбивання в одному місці більше 5 м2	  м2	344,6	 	
30	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток (Перший поверх)	  м2	30	 	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної
фарби, (Перший поверх)	  м2	120	 	
32	Знімання шпалер простих та поліпшених (Перший
поверх)	  м2	40	 	
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від
вапняної фарби (перший поверх.)	  м2	154,6	 	
34	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим
розчином (Покриття стель першого поверху
антигрибковим засобом)	  м2	263,5	 	
35	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим
розчином (Покриття стін першого поверху
антигрибковим засобом)	  м2	344,6	 	
36	Навантаження сміття вручну	  т	3,641	 	
37	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	50	 	
38	Перевезення сміття до 10 км	  т	53,641	 	
 	Роздiл 4.  Фундаменти під перегородки. Стіни і
перегородки, перемички.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
39	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	0,476	 	
40	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	  м3	0,4	 	
41	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм	  м3	0,7	 	
42	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в
2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі,
 бетону	  м2	3	 	
43	Мурування перегородок неармованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до
4 м (Перший поверх)	  м2	20,2	 	
44	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	2	 	
 	Роздiл 5. Горище	 	 	 	
 	 	 	 	 	
45	Утеплення покриттів мінватою товщ 200мм	  м2	715	 	
46	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	715	 	
47	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих
матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (Стіни
карнизи і вентканали на h=1,0м 130м2 товщ. 50мм)	  м3	6,5	 	
48	Установлення каркаса з брусів	  м3	-0,325	 	
49	Укладання лаг по плитах перекриттів	  м2	62,16	 	
50	Укладання ходових дошок	  м	518	 	
51	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по
фермах	  м2	270,6	 	

1	2	3	4	5	
52	Улаштування сходів внутрішньоквартирних без
підшивання	  м2	3,045	 	
53	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по
фермах	  м2	18	 	
 	Роздiл 6. Дах і покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
54	Часткова заміна кроквяних ніг із брусів	  м	343	 	
55	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі	  м2	1135	 	
56	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох
боків	  м	500	 	
57	Підшивання карнизів під обшивку при кам'яних стінах,
виступ карнизу до 500 мм	  м	207,2	 	
58	Улаштування слухових вікон	  шт	5	 	
59	Облицювання фронтонів стальним профільованим
листом	  м2	12,5	 	
60	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по
фермах	  м2	1116	 	
61	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,
крокв, мауерлатів	  м3	12,66	 	
62	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	1135	 	
63	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцiй,
пофарбованих у заводських умовах, або
непофарбованих, що поставляються в пакетах/	  м2	1135	 	
64	Різання стального профільованого настилу (Під єндову)	  м різа	136,2	 	
65	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2 під планку примикання.	  м	113	 	
66	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	113	 	
67	Улаштування з листової сталі розжолобків	  м	59	 	
68	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних
стін біля вентканалів	  м	113	 	
69	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів	  м	402,4	 	
70	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	  м	38	 	
71	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по
дереву	  м2	124,3	 	
 	Роздiл 7. Водостічна система 150/110	 	 	 	
 	 	 	 	 	
72	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	  м	130,2	 	
73	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	68	 	
	Роздiл 8. Заповнення прорізів.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
74	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах (Поз.6 - 3шт)	  м2	4,6125	 	
75	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах (Поз.3 -1шт; поз.5 - 2шт; поз.7 - 1шт.)	  м2	8,405	 	
76	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах (Поз.2 - 1шт;)	  м2	3,15	 	
77	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен (Поз.1 - шт.; поз.4 - 1шт)	  м2	5,2245	 	
78	Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо]	  шт	2	 	
79	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель (ВК-1 - 1шт; ВК-2 - 4шт; ВК-3 - 5)	  м2	6,97	 	
80	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	0,7	 	

1	2	3	4	5	
81	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у
санвузлах	  м2	26,4	 	
82	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2
м2	  м2	0,9	 	
 	Роздiл 9. Опорядження інтер'єрів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
83	Улаштування каркасу підвісних стель	  м2	232,2	 	
84	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	224,64	 	
85	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	  м2	31,3	 	
86	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними листами	  м2	31,3	 	
87	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	31,3	 	
88	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	31,3	 	
89	Установлення гіпсових погонних деталей
орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних,
простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи,
каплі тощо] висотою до 100 мм	  м	49,2	 	
90	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	31,3	 	
91	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	  м2	213,5	 	
92	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	213,5	 	
93	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	213,5	 	
94	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	213,5	 	
95	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 10 мм	  м2	131,1	 	
96	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	131,1	 	
97	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу з утепленням
мінераловатними плитами (Вікна 69,9м товщ. 0,45м)	  м2	31,5	 	
98	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (Дверні
95,3 товщ 0,1м; 35,9м товщ 0,45м)	  м2	25,73	 	
99	Шпаклювання косяків мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	  м2	57,23	 	
100	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	57,23	 	
101	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	57,23	 	
102	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів (Ошивка коробів)	  м2	10	 	
103	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и
листами	  м2	10	 	
104	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	10	 	
105	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	10	 	
106	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	10	 	
 	Роздiл 10. Підлоги	 	 	 	

1	2	3	4	5	
107	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	16,7	 	
108	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо	  м3	0,835	 	
109	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	16,7	 	
110	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок
цементних	  м2	16,7	 	
111	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	16,7	 	
112	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	16,7	 	
113	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів (Товщ. 200мм)	  м3	20,86	 	
114	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (Товщ 80мм)	  м3	8,344	 	
115	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	104,3	 	
116	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо	  м3	5,215	 	
117	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	104,3	 	
118	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок
цементних	  м2	104,3	 	
119	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	104,3	 	
120	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	104,3	 	
121	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів (Товщ. 200мм)	  м3	28,5	 	
122	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (Товщ 80мм)	  м3	11,4	 	
123	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	142,5	 	
124	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо	  м3	7,125	 	
125	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	142,5	 	
126	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок
цементних	  м2	142,5	 	
127	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	142,5	 	
128	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
на клеї КН-2	  м2	142,5	 	
129	Улаштування плінтусів шириною 200 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	12,28	 	
130	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	  м	142,5	 	
 	Роздiл 11. Перекриття (суміщена покрівля) над
прибудовою.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
131	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах
кам'яних з накатом із щитів (Кроква 200х50 крок 800мм;
брус 50х50 крок 500мм	  м2	55,1	 	
132	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі (Лати 50х50 кроком
400мм; контрлатування 50х30 кроком 400мм)	  м2	55,1	 	
133	Улаштування плівки підпокрівельної (гідробар'єр)	  м2	55,1	 	
134	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцiй,
пофарбованих у заводських умовах, або
непофарбованих, що поставляються в пакетах/	  м2	55,1	 	
135	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	  м2	55,1	 	
136	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними листами	  м2	55,1	 	
137	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	55,1	 	
138	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	55,1	 	

1	2	3	4	5	
139	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	55,1	 	
 	Роздiл 12. Обладнання санвузла для маломобільних
груп населення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
140	Установлення гарнiтури туалетної: вiшалок, поручнiв
для ванн i т.п.	  шт	8	 	
 	Роздiл 13. Козирок Кр-1 (6шт)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
141	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	  т	0,25086	 	
142	Монтаж арок полігонального і криволінійного
окреслення з листової сталі і прокату	  т	0,25086	 	
143	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	14,004	 	
144	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	14,004	 	
145	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні
підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	  м2	17,712	 	
 	Роздiл 14. Ганок №1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
146	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	  м2	22,8	 	
147	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових
конструкцiй та iн. (Деталі огорожі)	  т	0,0138	 	
148	Термоабразивне очищення зовнішніх поверхонь,
поверхня труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів	  м2	1,37532	 	
149	Очищення трубопроводів і металевих деталей по
способу травлення кислотою	  м2	1,37532	 	
150	Установлення металевої огорожі з поручнями	  м	3,6	 	
 	Роздiл 15. Ганок №2 (1шт)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
151	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	1,5	 	
152	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	  м3	1,92	 	
153	Ущільнення ґрунту щебенем	  м2	3,48	 	
154	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів	  м3	1,3	 	
155	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (товщ
200мм)	  м3	0,48	 	
156	Армування підстилаючих шарів і набетонок	  т	0,00344	 	
157	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових
конструкцiй та iн. (Деталі огорожі)	  т	0,0183	 	
158	Термоабразивне очищення зовнішніх поверхонь,
поверхня труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів	  м2	1,8212	 	
159	Очищення трубопроводів і металевих деталей по
способу травлення кислотою	  м2	1,8212	 	
160	Установлення металевої огорожі з поручнями	  м	4,3	 	
 	Сантехнічні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. В1,К1 (демонтаж)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
161	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	27	 	
162	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових
труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	17	 	
163	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	  м	16	 	

1	2	3	4	5	
164	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	2	 	
165	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	  к-т	3	 	
166	Навантаження сміття вручну	  т	0,074	 	
167	Перевезення сміття до 10 км	  т	0,074	 	
 	Роздiл 2. В1, Т3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
168	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
опалення і водопостачання діаметром 20 мм	  шт	1	 	
169	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	120,1	 	
170	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
опалення і водопостачання діаметром 25 мм	  шт	1	 	
171	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	21,5	 	
172	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	  шт	4	 	
173	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром 25 мм	  шт	4	 	
174	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	128	 	
175	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	  компл.	4	 	
	Роздiл 3. К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
176	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	  м	27	 	
177	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	2	 	
178	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	36	 	
179	Установлення трапів діаметром 50 мм	  компл.	3	 	
180	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	2	 	
 	Роздiл 4. Сантехнічне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
181	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	7	 	
182	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	7	 	
183	Установлення піддонів душових чавунних і стальних
мілких	  компл.	5	 	
184	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	5	 	
 	Електротехнічні рішення 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтаж	 	 	 	
 	 	 	 	 	
185	(Демонтаж) ввідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
186	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	  шт	26	 	
187	Демонтаж вимикачів, розеток	  шт	35	 	
188	Навантаження сміття вручну	  т	1,418	 	
189	Перевезення сміття до 10 км	  т	1,418	 	
 	Роздiл 2. Силове електроустаткування	 	 	 	
 	 	 	 	 	
190	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
191	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
192	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	5	 	
193	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	24	 	
194	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	8	 	
195	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних	  шт	22	 	
 	Роздiл 3. Кабелі і провода	 	 	 	
 	 	 	 	 	
196	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2
(Для ВВГнгд 3х1,5мм2; ВВГнгд 3х2,5мм2)	  м	14	 	
191	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у коробах	  м	126	 	
198	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	623	 	
 	Роздiл 4. Монтажні вироби і труби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
199	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм	  м	14	 	
200	Прокладання коробів пластикових	  м	126	 	
201	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними
скобами, діаметр труб до 25 мм	  м	2	 	
202	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	567	 	
 	Роздiл 5. Світлотехнічне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
203	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 4	  шт	21	 	
204	Монтаж світильників для ламп розжарювання на
кронштейнах	  шт	13	 	
205	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2	  шт	7	 	
206	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	22	 	
207	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	1	 	
 	Опалення і вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система вентиляції	 	 	 	
208	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
209	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм
(Ф125мм - 10,0м)	  м2	3,925	 	
210	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125
мм	  шт	1	 	
211	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,02453125	 	
212	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грата	2	 	
213	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці	  м2	2	 	
214	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм,
діаметр отворів 202 мм	  отвір	1	 	

1	2	3	4	5	
215	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління
горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS ,
діаметр отворів 202 мм (До загальної глибини сверління
700мм)	  отвір	-1	 	
216	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
217	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм
(Ф125мм - 10,0м)	  м2	3,925	 	
218	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125
мм	  шт	1	 	
219	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,02453125	 	
220	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грата	2	 	
221	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці	  м2	2	 	
222	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм,
діаметр отворів 202 мм	  отвір	1	 	
223	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління
горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях
свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS ,
діаметр отворів 202 мм (До загальної глибини сверління
700мм)	  отвір	-1	 	
224	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	2	 	
225	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грата	4	 	
226	Прочищення вентиляційних каналів	  м	2	 	
 	Блискавкозахист
	 	 	 	
227	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої сталi дiаметром 8 мм (1м.п=0,39кг)	  м	451,28205128
2	 	
228	Монтаж затискача наборного без кожуха	  шт	526	 	
229	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	23	 	
230	Монтаж коробки	  шт	9	 	
231	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм	  шт	9	 	
232	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	23,25	 	
233	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової,
 перерiз 100 мм2 (1м.п=0,8кг)	  м	193,75	 	
234	Монтаж затискача наборного без кожуха	  шт	27	 	
235	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	  м3	23,25	 	
236	Установлення стояків одинарних для
радіотрансляційних мереж напругою до 240 В	  стійка	4	 	
 	Каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
	Роздiл 1. Колодязь каналізаційний із З/Б елементів,
Д=1000мм.	 	 	 	
237	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2	  м3	6	 	
238	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	6	 	
239	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	0,911	 	
240	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при
висоті поверху до 4 м (Підмуровка горловини колодязя
трирядовою цегляною кладкою)	  м3	0,08619	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 2. Трубопровід 100мм	 	 	 	
 	 	 	 	 	
241	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2	  м3	14	 	
242	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	4	 	
243	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	10	 	
244	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	1,725	 	
245	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	23	 	
246	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	4