Відомість обсягів робіт	
 	 	
На виконання робіт щодо покращення Інклюзивності Адміністративної будівлі               Новоодеської міської
ради  ( майбутнього ЦНАПу та відділу освіти)за адресою: м. Н. Одеса вул. Центральна	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	

 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень	  т	0,24	 	
2	Розбирання покриттів сходів з плиток	  м2	102,7	 	
3	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм на сходах	  м2	50	 	
4	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці більше 5 м2	  м2	40	 	
5	Знімання дверних полотен	  м2	7,92	 	
6	Розбирання монолітних бетонних сходів	  м3	1,5	 	
 	Роздiл 2. Дверi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
7	Установлення дверей герметичних утеплених розміром1,
8*2,2 мм(двері алюмінієві) з нанесенням
попереджувального маркування.	  шт	2	 	
8	Установлення дотягувачів шт	  шт	2	 	
9	Шпаклювання стiн	  м2	4	 	
10	Грунтування стін силікатним розчином	  м2	4	 	
11	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині
будівлі	  м2	4	 	
 	Роздiл 3. Сходи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	102,7	 	
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	  м2	102,7	 	
14	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші (плитка повинна бути не слизькою для зовнішніх
робіт)	  м2	102,7	 	
 	Вiддiл 1. перила на сходи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
15	Виготовлення нормативних поручнів сходів	  т	0,35	 	
16	Установлення металевих огорож без поручня	  м	25,63	 	
17	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	  м2	30	 	
18	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2
рази	  м2	30	 	

1	2	3	4	5	
19	Монтаж металоконструкцій перил пандусу та сходів	  т	0,35	 	
 	Роздiл 1. Прилегла територія до підйомника	 	 	 	
 	 	 	 	 	
20	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	  м2	20	 	
21	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,
глибина корита до 500 мм	  м2	20	 	
22	Улаштування рулонних матеріалів з геотекстилю під
бруківку	  м2	20	 	
23	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску	  м3	2	 	
24	Улаштування верхнього шару двошарових основ
товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 5-20 мм	  м2	20	 	
25	Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних
елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС	  м2	20	 	
26	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	  м	22	 	
27	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	5,95	 	
28	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску	  м3	2,2	 	
29	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз
щебеню фракцiї 20-40 мм	  м2	22	 	
30	Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних
елементiв мощення [ФЭМ] на ЦПС	  м2	22	 	
31	Улаштування покриття із плиток тактильних	  м2	7,3	 	
 	Роздiл 2. Влаштування підйомника.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
32	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні
фундаментів	  м3	1,12	 	
33	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	1,568	 	
34	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3	  м3	0,72	 	
35	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	50	 	
36	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	50	 	
37	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
38	Улаштування брудоочисної решітки 1000х400мм	  м2	0,4	 	
39	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та
бетону з землі та риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
огородження сходів	  м2	5	 	
40	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів	  м2	40	 	
41	Шпаклювання простих фасадів під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	  м2	40	 	
42	Фактурне оздоблення фасадів скляним дрібняком	  м2	40	 	
43	Ґрунтування складних фасадів під фарбування
перхлорвініловими фарбами з люльок	  м2	40	 	
44	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	40	 	
45	Установлення дзвоникiв з кнопкою	  к-т	1	 	
46	Обклеювання яскраво жовтою стрічкою пандусу, ганку,
сходин	  м	50	 	
47	Установлення таблички з шрифтом Брайля	  шт	1	 	
48	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	  м3	1,39	 	
49	Посилення фундаментів цементацією	  м3	2	 	
50	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до
20 кг	  т	0,11	 	

1	2	3	4	5	
51	Заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин,
помостів	  м	15	 	
 	Роздiл 4. Вивезення сміття	 	 	 	
 	 	 	 	 	
52	Навантаження смiття	  т	6,9	 	
53	Перевезення сміття до 30 км	  т	6,9	 	

Склав	 	Вів’юрська Л.М.	
 	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	 	 	
 	 	
Перевірив	 	Вів’юрська Л.М.	
 	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]