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ДОДАТОК 1
RFP 31/08/2026 
Перелік робіт та матеріалів по проекту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Проект УВКБ ООН Pillar 4
«Ремонт та модернізація системи пожежогасіння МТП у м. Любомль»

Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення угоди з переможцем тендеру, який, як Підрядник, виконуватиме комплексу будівельно-монтажних робіт з ремонту та модернізації системи пожежогасіння з поставкою обладнання та матеріалів в місці тимчасового проживання (МТП) у м. Любомль. Оскільки, існуюча пожежна система перебуває у неналежному стані з 2025 року та на даний час не функціонує.
Основними напрямками робіт є: 
1. Влаштування водопостачання системи пожежогасіння на 5 поверхах МТП;
2. Встановлення насосних станцій у підвальному приміщенні;
3. Встановлення резервного джерела живлення з відповідним благоустроєм біля МТП.
А саме:
· Роботи передбачають підготовчі та демонтажні роботи, у тому числі демонтаж існуючих елементів системи пожежного водопроводу, локальні будівельні роботи, улаштування фундаментів під обладнання, відновлення будівельних конструкцій, а також вивезення будівельного сміття.
· У межах виконання робіт необхідно здійснити монтаж насосної станції пожежогасіння з установленням двох пожежних насосів, запірної арматури, зворотних клапанів, манометрів та іншого технологічного обладнання.
· Передбачається прокладання нових трубопроводів внутрішнього протипожежного водопроводу із застосуванням оцинкованих сталевих та поліетиленових труб необхідних діаметрів, виконання їх підключення до існуючих мереж, проведення гідравлічних випробувань, антикорозійного захисту та теплоізоляції трубопроводів.
· Роботи включають встановлення пожежних шаф, пожежних кранів, блоків керування пожежними кранами, магнітоконтактних сповіщувачів та комплектування системи первинними засобами пожежогасіння відповідно до проєктної документації.
· Для забезпечення безперебійної роботи системи пожежогасіння необхідно виконати постачання та монтаж дизельної електростанції, щитів автоматичного введення резерву (АВР), щита керування пожежними насосами, кабельних мереж, електротехнічного обладнання та допоміжних елементів електроживлення.
· Також передбачається виконання комплексу робіт із влаштування системи захисного заземлення відповідно до вимог чинних нормативних документів.
Після завершення монтажу необхідно провести гідравлічне випробування трубопроводів внутрішнього протипожежного водопроводу відповідно до проєктної документації та чинних нормативних вимог.
До складу поставки входять усі необхідні матеріали, обладнання, комплектувальні вироби, трубопроводи, запірна арматура, кабельно-провідникова продукція, електротехнічне обладнання, кріпильні елементи, теплоізоляційні матеріали та інші вироби, необхідні для повного виконання робіт.
Після завершення основних робіт виконавець повинен виконати благоустрій території, зокрема влаштування покриття з фігурних елементів мощення та бетонного покриття, встановлення бордюрів, монтаж секцій огорожі та хвіртки.
Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт. 
Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ «БО «Рокада».  

Відвідування об’єкту: 
БФ «БО «Рокада» може організовувати відвідування місце будівельних робот для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам  кошторису, наданим БФ «БО «Рокада», і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об’єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО «БФ «Рокада», включаючи всі витрати, пов'язані з постачанням матеріалів і обладнання, транспортуванням, навантажувально-розвантажувальними роботами, монтажем, випробуваннями, прибиранням будівельного сміття та введенням системи в експлуатацію, розміщенням робочих бригад, страхуванням, тощо). 
Усі роботи/матеріали/вироби повинні бути виконані відповідно до чинного законодавства України, державних будівельних норм (ДБН), державних стандартів (ДСТУ), вимог пожежної безпеки, правил охорони праці та проєктної документації. Матеріали та обладнання повинні бути новими, сертифікованими та такими, що відповідають технічним характеристикам, передбаченим проєктом.

До документації додається файл 
· Креслення по проекту
· Папка з візуалізацією об'єкту
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