Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту
Дефектний акт	
 	 	
Поточний ремонт приміщень "Центру життєстійкості" за адресою: Львівська обл., м.Шептицький, вул.Івасюка	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Ремонтно-будівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	7	 	
2	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	  к-т	1	 	
3	Демонтаж віконних блоків зі спареними рамами у
кам'яних стінах житлових і громадських будівель при
площі прорізу більше 2 м2	  м2	27,5	 	
4	Знімання наличників	  м	170	 	
5	Знімання дверних полотен	  м2	68	 	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	34	 	
7	Розбирання цегляних перегородок	  м3	28,3	 	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	75,3	 	
9	Розбирання цементної стяжки підлог	  м2	75,3	 	
10	Розбирання дерев'яних плінтусів	  м	192	 	
11	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на
мастиці	  м2	140,2	 	
12	Розбирання простильних підлог (дощата основа під
паркет)	  м2	140,2	 	
13	Розбирання лаг з дощок і брусків	  м2	140,2	 	
 	Роздiл 2. Ремонтно-будівельні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
14	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	44,5	 	
15	Улаштування прокладної пароізоляції підлог в один шар	  м2	195,5	 	
16	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з
плит екструдованого пінополістиролу	  м2	195,5	 	
17	Улаштування прокладної гідроізоляці/ в один шар	  м2	195,5	 	
18	Улаштування підстильного шару бетонного	  м3	15,64	 	
19	Армування бетонної основи дротяною сіткою	  м2	195,5	 	
20	Мурування стін з газобетонних блоків	  м3	10,455	 	
21	Виготовлення металевих перемичок (3шт)	  т	0,01224	 	
22	Фарбування металевих перемичок	  м2	1,08	 	
23	Монтаж перемичок металевих	  т	0,01224	 	
24	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками з металопластику у кам'яних стінах	  м2	6,5	 	
25	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія
блоку ДГ-21-9	  блок	11	 	
26	Установлення і кріплення наличників	  м	45	 	
27	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	27,5	 	

1	2	3	4	5	
28	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином	  м2	21,3	 	
29	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм	  м2	145	 	
30	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	153,34	 	
31	Обклеювання стін сіткою	  м2	778,8	 	
32	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	778,8	 	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	778,8	 	
34	Декоративне оздоблення стін	  м2	778,8	 	
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	778,8	 	
36	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм	  м2	50	 	
37	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	231,75	 	
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	231,75	 	
39	Декоративне оздоблення стелі	  м2	231,75	 	
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	231,75	 	
41	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих
бетонних підвіконників	  м2	7,9	 	
42	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші	  м2	35,9	 	
43	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з
плит екструдованого пінополістиролу	  м2	185,5	 	
44	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	  м2	185,5	 	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до товщ. 60мм)	  м2	185,5	 	
46	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	185,5	 	
47	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	  м2	185,5	 	
48	Ґрунтування бетонних поверхонь "бетонконтактом"	  м2	22,8	 	
49	Улаштування покриттів підлог з керамічних плиток на
розчині із сухої клеючої суміші	  м2	208,3	 	
50	Влаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші	  м2	22	 	
 	Роздiл 3. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
51	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	40	 	
52	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	  м	14	 	
53	Установлення кранів діаметром 25 мм	  шт	10	 	
54	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	2	 	
55	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	  к-т	2	 	
56	Установлення змішувачів	  шт	2	 	
57	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	1	 	
58	Установлення висушувачів для рушників	  шт	2	 	
59	Установлення поручня	  шт	1	 	
60	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	  шт	2	 	

1	2	3	4	5	
61	Установлення дзеркала	  шт	2	 	
 	Роздiл 4. Пандуси	 	 	 	
 	 	 	 	 	
62	Улаштування опалубки	  м2	10	 	
63	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3
під устаткування	  м3	7,8	 	
64	Улаштування покриттів пандусу з керамічних плиток на
розчині із сухої клеючої суміші	  м2	14	 	
65	Виготовлення металевих поручнів	  т	0,18	 	
66	Фарбування перил	  м2	16	 	
67	Монтаж поручнів	  т	0,18	 	
68	Виготовлення металого пандусу	  т	0,29	 	
69	Фарбування пандусу	  м2	18	 	
70	Монтаж пандусу	  т	0,29	 	
71	Очищення об"єкта від сміття	  т	45	 	
72	Навантаження сміття вручну	  т	45	 	
73	Перевезення сміття до 30 км	  т	45	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Електро-монтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні та підготовчі роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
74	Демонтаж вимикачів, розеток	  шт	30	 	
75	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	  шт	30	 	
76	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	380	 	
77	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм,
глибина борозни до 20 мм	  м	380	 	
78	Пробивання ніш під щиток у цегляних стінах вручну	  м2	0,5	 	
79	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в
цегляних стінах (для встановлення коробок електричних)	  шт	94	 	
80	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	27	 	
81	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до
товщини 380мм)	  шт	27	 	
82	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	  шт	27	 	
 	Роздiл 2. Щити	 	 	 	
 	 	 	 	 	
83	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
84	Монтаж лічильника однофазного, що установлюється на
готовій основі	  шт	1	 	
85	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	2	 	
86	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	1	 	
87	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних на струм
до 25 А	  шт	27	 	
88	Наклеєння наліпок (маркування в щитках)	  ящик	1	 	
 	Роздiл 3. Кабельні мережі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
89	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	  м	910	 	
 	Роздiл 4. Чистовий монтаж та підключення обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
90	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	  шт	31	 	
91	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	54	 	
92	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	13	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 5. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
93	Навантаження сміття вручну	  т	1,25	 	
94	Перевезення сміття до 30 км	  т	1,25