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	Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту

	 
	

	 
	 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

	Ремонтні роботи в кімнатах в МТП, що знаходиться за адресою м. Суми, вул. Охтирська.

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість

	Розділ 1. Кімната відпочинку 

	1
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	29

	2
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт

	3


	3
	Знімання дверних полотен
	м2
	7,1

	4
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	2

	5
	Знімання незасклених віконних рам
	 м2
	9,2

	6
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	61

	7
	Розбирання дощатих покриттів підлог
	м2
	20

	8
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2
	54,7

	9
	(Демонтаж) Просте фарбування білилом стель,
підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних
конструкціях
	м2
	61

	10
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	 м3
	1,05

	11
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	шт
	2

	12
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних
будівлях
	 м2
	3,3

	13
	Знімання шпалер простих та поліпшених
	м2
	54,7

	14
	Очищення приміщень від сміття
	т
	3,6

	15
	Навантаження сміття вручну
	 т
	3,6

	16
	Перевезення сміття до 16 км
	т
	3,6

	17
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим
Розчином
	м2
	54,7

	18
	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині
будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді
до 10 мм
	м2
	54,7

	19
	Укладання підвіконня ПВХ
	 м2
	3,3

	20
	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими
чи гіпсоволокнистими
	м2
	10

	21
	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами
	м2
	10

	22
	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	м2
	10

	23
	Улаштування покриття із деревностружкових плит
площею покриття понад 10 м2
	м2
	61

	24
	Улаштування дощатих покриттів товщиною
до 36 мм площею до 10 м2 /часткова заміна/
	м2
	20

	25
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
на клеї "Бустилат"
	м2
	61

	26
	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях
	м2
	14,1

	27
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	м
	37,5

	28
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою 
	м2
	61

	29
	Шпаклювання шпаклівкою. Додавати на 1 мм
товщини шпаклювання
	м2
	122

	30
	Грунтування стель
	м2
	122

	31
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	61

	32
	Армування поверхонь стін
	м2
	54,7

	33
	Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt"
	м2
	54,7

	34
	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм
товщини шпаклювання
	м2

	54,7


	35
	Грунтування стін
	м2
	109,4

	36
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування
	м2
	54,7

	37
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах
	м2
	7,1

	38
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	м2
	9,42

	39
	Заповнення віконних прорізів готовими шторами
	м2
	12,9

	40
	штори(день-ніч)
	м2
	12,9

	41
	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг
	шт
	3

	42
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	кВт
	8,4

	43
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром
25 мм
	м
	12

	44
	Установлення муфтових кранів водорозбірних
	 шт
	6

	45
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	шт
	4

	46
	Демонтаж вимикачів, розеток
	шт
	5

	47
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних
	шт
	3

	48
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при
схованій проводці
	шт
	12

	49
	Установлення розподільних коробок
	шт
	5

	50
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м
	120

	51
	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку
	м
	50

	52
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	м
	50

	53
	Монтаж світильників LED
	шт
	6

	Розділ 2. Коридор

	1
	(Демонтаж) Просте фарбування білилом стель,
підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних
конструкціях
	м2
	77

	2
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	2

	3
	Знімання незасклених віконних рам
	 м2
	3,2

	4
	Укладання підвіконня ПВХ
	 м2
	1,5

	5
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	м2
	3,2

	6
	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими
чи гіпсоволокнистими
	м2
	7,6

	7
	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами
	м2
	7,6

	8
	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	м2
	7,6

	9
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	120

	10
	Грунтування стін
	м2
	240

	11
	Шпаклювання стін шпаклівкою 
	м2
	120

	12
	Шпаклювання шпаклівкою. Додавати на 1 мм
товщини шпаклювання
	м2
	120

	13
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,
 підготовлених під фарбування
	м2
	120

	14
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою 
	м2
	36

	15
	Грунтування стель
	М2
	72

	16
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	36

	17
	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині
будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням
понад 35%
	м2
	45

	18
	Очищення приміщень від сміття
	т
	1,2

	19
	Навантаження сміття вручну
	 т
	1,2

	20
	Перевезення сміття до 17 км
	т
	1,2

	21
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	шт
	6

	22
	Демонтаж вимикачів, розеток
	шт
	4

	23
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних
	шт
	2

	24
	Установлення розподільних коробок
	шт
	13

	25
	Прокладання лотків
	м
	80

	26
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку
	м
	14

	27
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
лотки
	м
	94

	28
	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби
	м
	94

	29
	Монтаж світильників стельових
	шт
	11

	30
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А
	шт
	2
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