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	Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту 
Тендеру RFP 21/09/2026 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

ЛОТ 2

	Поточний ремонт соціальних квартир м. Хмельницький, вул. Кушнірука


	№
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість

	Житлові кімнати, кухня, коридор, кладова

	[bookmark: _GoBack]Ремонт підлогового покриття в кімнатах

	1
	Демонтаж існуючого покриття (Паркетна дошка по лагах)
	м²
	47

	2
	Монтаж  цементно-піщаної стяжки (напівсуха) товщина 8-10см.
	м²
	47

	3
	Заливка нівелірмаси
	м²
	47

	4
	Монтаж ламінату з підкладкою
	м²
	47

	5
	Вивезення будівельного сміття
	м³
	5

	Стіни

	6
	Демонтаж існуючих дверних блоків
	м
	5

	7
	Зачистка стін від шпалер 
	м
	131

	8
	Підготовка стін до ремонтних робіт (шліфування від старого клею,фарби, вапна)
	м²
	131

	9
	Грунтування стін (2 шари)
	м
	131

	10
	Грунтування укосів (2 шари)
	м²
	17

	11
	Штукатурення стін
	м²
	40

	12
	Ремонт стін (шпатлювання)
	м²
	131

	13
	Поклейка шпалер
	м²
	131

	14
	Фарбування укосів
	м
	17

	Стеля

	15
	Роботи з підготовки стель.(чистка від бруду)
	м²
	47

	16
	Грунтування стель
	м²
	47

	17
	Монтаж натяжної стелі робота з матеріалом
	м²
	42

	18
	Монтаж листів гіпсокартону на клеєвий розчин з додатковою фіксацією дюбелями.
	м²
	5

	19
	Шпатлювання стелі
	м²
	5

	20
	Поклейка флізеліну
	м²
	5

	21
	Фарбування 
	м²
	5

	Заміна електропроводки та освітлювальних приладів

	22
	Монтаж LED світильника 
	шт
	15

	23
	Монтаж розподільчої коробки
	шт
	10

	24
	Виріз отвору та монтаж підрозетника
	шт
	45

	25
	Монтаж електрофурнітури
	шт
	45

	26
	Штробування стін
	м
	70

	27
	Прокладання електродротів
	м
	160

	28
	Виріз ніші для електрошиту
	шт
	1

	29
	Монтаж електрощиту з встановленням та підключенням автоматів
	шт
	1

	30
	Заробка каналів (штробування)
	шт
	55

	Загальнобудівельні роботи/послуги

	31
	Доставка будівельного матеріалу
	шт
	1

	32
	Пакування будівельного сміття в мішки
	шт
	300

	33
	Прибирання після ремонту
	шт
	1

	34
	Вивезення будівельного сміття
	шт
	2

	Санвузол

	Демонтажні роботи

	35
	Демонтаж існуючої плитки зі стін
	м²
	19

	36
	Демонтаж існуючої плитки з підлоги
	м²
	3,5

	37
	Демонтаж старого розведення труб водовідведення та каналізації
	м
	12

	38
	Демонтаж перегородки між ванною кімнатою та туалетом (цегла 80мм.)
	м²
	3,75

	39
	Зачистка стелі від бруду
	м²
	3,5

	Сантехнічні роботи

	40
	Заміна стояку каналізації (уточнити)
	шт
	1

	41
	Штроблення стін для  розведення труб
	шт
	30

	42
	Прокладання нових труб водопостачання
	м
	30

	43
	Прокладання нових труб каналізації ф110мм.
	м
	1

	44
	Прокладання нових труб каналізації ф55мм.
	м
	9

	45
	Улаштування нових сантехнічних точок для підключення сантех. Виробів
(Точка - виведення гарячого водопостачання, холодного водопостачання, каналізація)"
	шт
	8

	Монтаж нових сантехнічних виробів:

	46
	  - Душовий трап
	шт
	1

	47
	  - Змішувач душовий
	шт
	1

	48
	  - Унітаз
	шт
	1

	49
	  - Умивальник
	шт
	1

	50
	  - Змішувач на умивальник
	шт
	1

	51
	   - Монтаж гігієнічного душу
	шт
	1

	52
	  - Монтаж рушникосушки
	шт
	1

	53
	   - Підключення пральної машини
	шт
	1

	Сантехнічні роботи (Опалення)

	54
	Монтаж котла опалення, з пыдключенням до газопостачанням та заведенням труб у вентканал
	шт
	1

	55
	Демонтаж старих радіаторів
	шт
	3

	56
	Монтаж нових радіаторів з нарізкою різьби на трубах
	шт
	3

	57
	Перефарбування існуючих металевих труб опалення та газопостачання
	м
	16

	Ремонт стін

	58
	Закладання дверного та віконного отворів з піноблоку 100мм.
	м²
	3

	59
	Штукатурення дверного та віконного отворів (з двох сторін)
	м²
	6

	60
	Ремонт стін цементно-піщаною суміщщю 25 кг. (підготовка для вкладання плитки)
	шт
	19

	61
	Грунтування стін (2 рази)
	м²
	19

	62
	Гідроізоляція стін (від підлоги до стелі)
	м²
	19

	63
	Вкладання плитки на стінах з затиранням швів (h 2,5м.)
	м²
	19

	Ремонт стелі

	64
	Зачистка існуючої стелі
	м²
	3,5

	65
	Грунтування поверхонь стелі
	м²
	3,5

	66
	Монтаж натяжної стелі робота з матеріалом
	м²
	3,5

	Ремонт підлогового покриття

	67
	Грунтування підлоги (2 рази)
	м²
	3,5

	68
	Монтаж  цементно-піщаної стяжки (напівсуха) товщина 8-10см.
	м²
	3,5

	69
	Гідроізоляція підлоги
	м²
	3,5

	70
	Вкладання керамограніту на підлогу  з затиркою швів, з організацією нахилу до трапу, в зоні душової кабіни (див. креслення)
	м²
	3,5

	Заповнення віконних та дверних отворів

	Заміна ПВХ конструкцій (вікна/двері)

	71
	Демонтаж балконного блоку
	шт
	1

	72
	Монтаж нового балконного блоку
	шт
	1

	73
	Демонтаж віконного блоку
	шт
	3

	74
	Монтаж віконного блоку
	шт
	2

	75
	Монтаж підвіконної дошки
	шт
	3

	76
	Монтаж відливу
	шт
	3

	Креслення ПВХ конструкцій
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	Заміна вхідних дверей

	77
	Демонтаж дверного блоку
	шт
	1

	78
	Монтаж нового дверного блоку
	шт
	1

	Креслення дверного блоку
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	Заміна міжкімнатних дверей

	79
	Монтаж нового дверного блоку
	шт
	4

	Схема дверей
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	Схема плану квартири
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