**ДОДАТОК 1. Деталізація запиту на будівельні роботи та матеріали.**

Для проекту «Центр евакуації/м Рівне» необхідні будівельні роботи та матеріали:

**Технічне завдання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од. виміру** | **Кількість** |
|  | **ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ** |
|  | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 2,2 |
|  | **ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ** |
|  | Улаштування основи під фундаменти | 100 м3 | 0,00162 |
|  | Улаштування залізобетонної підпірної стінки сходів | 100 м3 | 0,0065 |
|  | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначенняоб'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,007 |
|  | Монтаж підйомника інвалідного | шт | 1 |
|  | Монтаж блоку керування | шт | 1 |
|  | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм 2 до 10 мм 2 на скобах | 100м | 0,1 |
|  | Монтаж кнопки виклику персоналу | шт | 1 |
|  | Монтаж теплової завіси | шт | 1 |
|  | Установлення поручнів на сходових площадках | 100м | 0,5825 |
|  | Улаштування накриття з металопрофілю | м2 |  |
|  | Підшивання стелі дошками обшивки | 100м2 | 0,107 |
|  | Просте фарбування підшивки кольором олiйним розбiленим по дереву | 100м2 | 0,107 |
|  | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв | 100м | 0,06 |
|  | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,00999 |
|  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,0666 |
|  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,01 |
|  | Улаштування попереджувального тактильного покриття | 100м2 | 0,122925 |
|  | Установлення тримача для тростини чи костиля | 10шт | 2,7 |
|  | Монтаж стрічки освітлення LED | 100 м | 0,09 |
|  | Прокладання кабелів | 100 м | 0,25 |
|  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,01 |
|  | Навантаження сміття | 1 т | 5,33 |
|  | Перевезення сміття до 30 км | т | 5,33 |

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **МАТЕРІАЛИ** |
|  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,055 |
|  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,06 |
|  | Підйомник інвалідний | шт | 1 |
|  | Фундаментна плита для підйомника | шт | 1 |
|  | Блок керування | шт | 1 |
|  | Кабель ВВГ 3х2,5 | 1000м | 0,01 |
|  | Кнопка виклику персоналу | 1шт | 1 |
|  | Теплова завіса  | шт | 1 |
|  | Зовнішній поручень з полірованої нержавіючої сталі з вертикальним заповненням в комплекті з кріпленням | м | 43,25 |
|  | Внутрішній поручень з полірованої нержавіючої сталі з вертикальним заповненням в комплекті з кріпленням | м | 15 |
|  | Тактильні наклейки на початку і в кінці поручня | шт | 2 |
|  | Навіс в комплекті | комплект | 1 |
|  | Дошки обрізні  | м3 | 0,2 |
|  | Труба водостічна в комплекті | м | 6,24 |
|  | Зовнішня бетонна тактильна плитка 300х300х60мм | шт | 74 |
|  | Піддон придверний | шт | 1 |
|  | Попереджувальна самоклеюча тактильна плитка стрічка (0,3х0,05) | м | 135,5 |
|  | Попереджувальна тактильна плитка (0,3х0,3м) | шт | 93 |
|  | Попереджувальна тактильна плитка (0,4х0,4м) | шт | 9 |
|  | Направляюча тактильна плитка (0,3х0,3м) | шт | 5 |
|  | Тримач для тростини чи костиля | шт | 1 |
|  | Інформаційно тактильна табличка | шт | 23 |
|  | Мнемосхема | шт | 2 |
|  | Вказівник | шт | 1 |
|  | LED стрічка | м.п | 9 |
|  | Кабель ВВГ 3х4 | 1000м | 0,025 |
|  | Вимикач автоматичний диференційний | шт | 1 |

**Місце дислокації об’єкта: Рівненська область, м. Рівне.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підпис відповідальної особи ПІБ