|  |
| --- |
| Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**Гуртожиток відокремленого структурного підрозділу «Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького» м. Рожище вул. Грушевського**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| **Зовнішня каналізація** |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами | м3 | 5,6 |
| 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям | м3 | 0,25 |
| 3 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 8 |
| 4 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,15 |
| 5 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м  | м3 | 1,48 |
| 6 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі  | шт | 1 |
| **Ремонтні роботи кухонь 1 та 2 поверхів** |
| 7 | Насікання поверхні стін під облицювання плиткою біля мийки та облицювання поверхонь стін керамічними плитками | м2 | 1,5 |
| 8 | Демонтаж та монтаж трубопроводів водопостачання d 20 мм | м | 20 |
| 9 | Демонтаж та монтаж трубопроводів водопостачання зовнішнім діаметром 25 мм | м | 4 |
| 10 | Встановлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 11 |
| 11 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 14 |
| 12 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу(труби водопровідні) в цегляних стінах | шт | 1 |
| 13 | Демонтаж та монтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб d 50 мм | м | 1,5 |
| 14 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів | шт | 1 |
| 15 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу (труби водопровідні) в цегляних стінах | шт | 1 |
| 16 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 16 |
| 17 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу(труби водопровідні) в цегляних стінах | шт | 1 |
| 18 | Демонтаж та монтаж мийки та встановлення тумби | шт | 1 |
| 19 | Демонтаж та монтаж змішувача  | шт | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Встановлення бойлера 50 - 80 літрів | шт | 1 |
| **Будівельно-ремонтні роботи душової та переддушової кімнати 1 поверху** |
| 21 | Демонтаж облицювання каркасів стін від пластику, дерев'яного каркасу | м2 | 17,2 |
| 22 | Демонтаж штукатурки | м2 | 12,2 |
| 23 | Штукатурення внутрішніх стін  | м2 | 1,7 |
| 24 | Штукатурення прямолінійних укосів | м2 | 0,75 |
| 25 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів | м2 | 0,6 |
| 26 | Встановлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 10,5 |
| 27 | Антисептування стін | м2 | 29,5 |
| 28 | Влаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами  | м2 | 17,6 |
| 29 | Влаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами | м2 | 1,6 |
| 30 | Вкладання плитки на стіни | м2 | 19,2 |
| 31 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені | м2 | 14,6 |
| 32 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративно-мозаїчноюсумішшю | м2 | 14,7 |
| 33 | Встановлення металопластикової перегородки | м2 | 6,5 |
| 34 | Антисептування стелі та улаштування натяжної підвісної стелі  | м2 | 6,45 |
| 35 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток та цементної стяжки | м2 | 6,8 |
| 36 | Розбирання підстильного шару бетонного | м3 | 0,15 |
| 37 | Улаштування цементної стяжки з гідроізоляцією  | м2 | 6,8 |
| 38 | Вкладання плитки на підлогу | м2 | 6,8 |
| 39 | Влаштування плінтусів з плиток керамічних  | м | 5,2 |
| 40 | Демонтаж та монтаж дверей | шт | 2 |
| 41 | Демонтаж та монтаж вікна з підвіконням | шт | 1 |
| 42 | Демонтаж та монтаж трубопроводів водопостачання d 20 мм  | м | 16 |
| 43 | Демонтаж та монтаж трубопроводів водопостачання d 25 мм | м | 4 |
| 44 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 3 |
| 45 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 14 |
| 46 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу | шт | 1 |
| 47 | Демонтаж регістрів з труб сталевих електрозварних | м | 2,5 |
| 48 | Установлення опалювальних радіаторів алюмінієвих |  |  |
| 49 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 3 |
| 50 | Демонтаж та встановлення з підключенням наявного бойлера | шт | 1 |
| 51 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |
| 52 | Установлення запобіжних клапанів | шт | 2 |
| 53 | Установлення змішувачів в душ | шт | 2 |
| 54 | Демонтаж та монтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3,7 |
| 55 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу | шт | 1 |
| 56 | Заміна трапів каналізаційних | шт | 2 |
| 57 | Встановлення вентиляційного рекуператора з пробиванням отворів у стіні | шт | 1 |
| 58 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А | шт | 3 |
| 59 | Прокладання електропроводки в коробах із свердлінням стін  | м | 16 |
| 60 | Встановлення розеток | шт | 2 |
| 61 | Встановлення 1-кл вимикача | шт | 1 |
| 62 | Встановлення 2-кл вимикача | шт | 1 |
| 63 | Встановлення світильника | шт | 2 |
| **Будівельно-ремонтні роботи санвузла 2 поверху** |
| 64 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток та відбивання штукатурки | м2 | 5,8 |
| 65 | Штукатурення внутрішніх стін  | м2 | 1,7 |
| 66 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 5,5 |
| 67 | Антисептування стін  | м2 | 14,6 |
| 68 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені | м2 | 5,8 |
| 69 | Вкладання плитки  | м2 | 6 |
| 70 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами | м2 | 8,8 |
| 71 | Мурування піддону | м3 | 0,07 |
| 72 | Улаштування перегородок металопластикових | м2 | 6,5 |
| 73 | Антисептування стелі та фарбування | м2 | 5,5 |
| 74 | Демонтаж та монтаж дверей  | шт | 1 |
| 75 | Демонтаж та монтаж трубопроводів водопостачання d 20 мм та ізоляція трубопроводів  | м | 16 |
| 76 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 7 |
| 77 | Ізоляція трубопроводів | м | 16 |
| 78 | Підключення наявного бойлера 80-100 літрів | шт | 1 |
| 79 | Демонтаж та монтаж каналізаційних трубопроводів d 50 мм | м | 3 |
| 80 | Врізування в діючу внутрішню мережу трубопроводів | шт | 1 |
| 81 | Встановлення душового піддону та сифону | шт | 1 |
| 82 | Демонтаж умивальника | шт | 2 |
| 83 | Монтаж умивальника з п'єдесталом  | шт | 1 |
| 84 | Встановлення змішувача в душову та на мийку | шт | 2 |
| 85 | Установлення вимикачів та перемикачівПакетних на струм до 25 А | шт | 3 |
| 86 | Прокладання електропроводки в коробах із свердлінням стін  | м | 16 |
| 87 | Встановлення розеток | шт | 2 |
| 88 | Встановлення 1-кл вимикача | шт | 1 |
| 89 | Встановлення 2-кл вимикача | шт | 1 |
| 90 | Встановлення світильника | шт | 1 |
| **Влаштування електрики на 1 та 2 поверсі у житлових та загальних кімнатах** |
| 91 | Демонтаж групових щитків | шт | 4 |
| 92 | Установлення щитків освітлювальних | шт | 6 |
| 93 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації | Кінц. | 170 |
| 94 | Свердління отворів у цегляних стінах |  |  |
| 95 | Прокладання коробів | м | 260 |
| 96 | Прокладання ізольованих проводів різного перерізу ( ПВС 5х6мм2, ПВС 5х4мм2, ПВС 5х2,5мм2, ВВГ 3х2,5мм2) | м | 539 |
| 97 | Встановлення розеток | шт | 40 |