|  |
| --- |
| Додаток 1.1  до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

Поточний ремонт водопроводу холодної та гарячої води за адресою: вул.

В.Винниченка, м. Дніпро

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **Зовнішня каналізація** | | | |
| 1 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих діаметром 32 мм | м | 24 |
| 2 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб  сталевих діаметром 50 мм | м | 125 |
| 3 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 15 |
| 4 | Пробивання отворів у стінах | отв. | 12 |
| 5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | м | 24 |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  50 мм | м | 125 |
| 7 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури  діаметром до 32 мм | шт | 2 |
| 8 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури  діаметром понад 32 до 50 мм | шт | 16 |
| 9 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену | м | 125 |