RFP 06/08/24 ДОДАТОК 5. 
Форма фінансової пропозиції

Підтримане проживання с. Заплатин (Стрийська ОТГ)
Проект Pillar 4/21141Y24M013240
 		
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.	
1	2	3	4	5		
 	Роздiл 1. Зовнішня каналізація та дренаж. Відмостка	 	 	 		
 	 	 	 	 		
1	Підготовка площадки (зрізання днрев, корчування кущів,
покос трави)	  посл	1	 		
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 3	  м3	40	 		
3	Розбирання бетонних основ відмостки	  м3	7	 		
4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних
діаметром 1,7 м із збірного залізобетону в мокрих
ґрунтах	  м3	4,07	 		
5	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	  шт	6	 		
6	Свердління горизонтальних отворів в бетонних
конструкціях свердлильним пристроєм  НССВ-6D
HYDROSTRESS  при глибині свердління 1000 мм,
діаметр отворів 112 мм	  отвір	1	 		
7	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в мокрих ґрунтах	  шт	1	 		
8	Улаштування піщаної основи під трубопроводи -
каналізація	  м3	3,5	 		
9	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	40	 		
10	Улаштування піщаної основи під трубопроводи - дренаж	  м3	5	 		
11	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи -
дренаж	  м3	15	 		
12	Укладання на мулових площадках труб дренажних
діаметром 100 мм	  м	90	 		
13	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	  м	90	 		
14	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в мокрих ґрунтах	  шт	6	 		
15	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 3	  м3	50	 		
16	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	5,6	 		
17	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	5,6	 		
18	Армування відмостки	  т	0,3	 		
19	Улаштування відмостки з бетону	  м2	56	 		
 	Роздiл 2. Огорожа	 	 	 		
 	 	 	 	 		
20	Розбирання огорожі	  м2	180	 		
21	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під стовпчики	  м3	7	 		
22	Виготовлення металевої стовпчиків та каркасу огорожі
та воріт	  т	1,829	 		

1	2	3	4	5		
23	Очищення поверхонь щітками	  м2	80	 		
24	Знежирювання металоконструкцій каркасу огорожі	  м2	80	 		
25	Фарбування стовпчиків та каркасу огорожі	  м2	80	 		
26	Монтаж металоконструкцій каркасу та стовпчиків огорожі
на бетонному фундаменті	  т	1,829	 		
27	Бетонування стовпчиків огорожі	  м3	6	 		
28	Зашивка каркасу огорожі металопрофільними листами	  м2	200	 		
29	Влаштування огорожі з сітки з наварюванням кілець та
натягуванням дроту	  пог.м	160	 		
 	Роздiл 3. Благоустрій	 	 	 		
 	 	 	 	 		
30	Розбирання бортових каменів	  м	50	 		
31	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	  м2	30	 		
32	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	3,5	 		
33	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	3,5	 		
34	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	  м	55	 		
35	Влаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ] - бруківка б/в	  м2	30	 		
36	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення
[ФЭМ]	  м різу	8	 		
37	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група
ґрунту 3	  м3	40	 		
38	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	40	 		
39	Перевезення ґрунту до 30 км	  т	46,4	 		
40	Планування площ ручним способом під стоянку	  м2	400	 		
41	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	60	 		
42	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	120	 		
43	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	  м	80	 		
44	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	  м	25	 		
45	Влаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	  м2	400	 		
46	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення
[ФЭМ]	  м різу	60	 		
 	Роздiл 4. Пандус	 	 	 		
 	 	 	 	 		
47	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	  м3	2	 		
48	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 3	  м3	3	 		
49	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	2	 		
50	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	2	 		
51	Влаштування бетонних сходів та пандуса	  м3	6	 		
52	Виготовлення металевих конструкцій огородження
сходів та пандуса	  т	0,13	 		
53	Очищення поверхонь щітками	  м2	20	 		
54	Знежирювання металоконструкцій каркасу огорожі	  м2	20	 		
55	Фарбування металоконструкцій огородження сходів та
пандуса	  м2	20	 		
56	Монтаж металоконструкцій підсилення дверного прорізу	  т	0,13	 		
 	
Роздiл 5. Фасад	 	 	 		
 	 	 	 	 		
57	Покриття плівкою дверей та вікон	  м2	100	 		
58	Відбивання штукатурки фасаду по цеглі та бетону	  м2	243	 		
59	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	42,5	 		
60	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та
помостів	  м	24	 		
61	Утеплення фасадів піностипрльними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі	  м2	243	 		

1	2	3	4	5		
62	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30
мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси,
ширина до 300 мм	  м2	25,5	 		
63	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами
товщиною 50 мм з опорядженням декоративним
розчином. Цоколь	  м2	42,5	 		
64	Облицювання стін фасадів будівель керамічною
плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній
поверхні	  м2	44	 		
65	Ремонт поверхні бетонних сходів (запасні)	  місць	6	 		
66	Облицювання сходинок і підсходинок з керамогранітних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші	  м2	28	 		
67	Навішування водостічних труб б/в	  м	24	 		
68	Улаштування підвіконних відливів	  м	24	 		
 	Роздiл 6. Супутні роботи та витрати	 	 	 		
 	 	 	 	 		
69	Очищення об"єкта від сміття	  т	40	 		
70	Навантаження сміття вручну	  т	40	 		
71	Перевезення сміття до 15 км	  т	28,2	 		
72	Оренда екскаватора	  маш-год	48	 		
73	Оренда автосамоскида	  маш-год	24	 		
74	Оренда генератора	  посл	1	 		

                                                                                                                                                          Загальна сума за кошторисом:
Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
                                              
___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)

УМОВИ ОПЛАТИ
Оплата за цим Договорим здійснюється на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).

ПІБ: ______________________________________________________

ПІДПИС: _____________________________________________

ПОСАДА: ___________________________________________________

Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

ПЕЧАТКА:

ДАТА: