Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонтні роботи в МТП с. Красногірка, вул. Шкільна	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

Приміщення громадського простору	

1	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби	
100м2	
0,215	

2	
Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	
100шт	
0,02	

3	
Знімання дверних полотен	
100 м2	
0,016	

4	
Демонтаж раковин	
100к-т	
0,01	

5	
Розбирання трубопроводів з труб
чавунних каналізаційних діаметром до 50
мм	
100м	
0,01	

6	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	
100 шт	
0,01	

7	
Демонтаж вимикачів, розеток	
100шт	
0,01	

8	
Знімання шпалер простих та поліпшених	
100м2	
0,441	

9	
Знімання засклених віконних рам	
100 м2	
0,0442	

10	
Розбирання дерев'яних плінтусів	
100м	
0,178	

11	
Розбирання покриттів підлог з лінолеуму
та реліну	
100м2	
0,215	

12	
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою	
100м2	
0,215	

13	
Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель	
100м2	
0,215	
21394,64	
4599,85	

14	
Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	
100м2	
0,215	

15	
Пробивання прорізів в конструкціях з
цегли (розширення прорізу)	
м3	
0,0525	

16	
Улаштування перемичок із металевих
балок	
1 т	
0,0114	

17	
Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику у кам'яних стінах	
100м2	
0,021	

18	
Зашивання вікна гіпсокартоном	
100м2	
0,0442	

19	
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою	
100м2	
0,4852	

20	
Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін	
100м2	
0,4852	

21	
Обклеювання шпалерами тисненими та
щільними	
100м2	
0,4852	

22	
Поліпшене олійне фарбування раніше
пофарбованих вікон усередині будівлі
розбіленим колером з розчищенням
старої фарби до 10%	
100м2	
0,1146	

23	
Фарбування олійними сумішами за 2
рази раніше пофарбованих радіаторів та
ребристих труб	
100м2	
0,0138	

24	
Улаштування покриття з лінолеуму
площею покриття понад 10 м2	
100м2	
0,215	

25	
Улаштування плінтусів
полівінілхлоридних	
100м	
0,176	

26	
Монтаж світильників	
100шт	
0,02	

27	
Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	
100шт	
0,01	

Зала їдальні	

28	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби	
100м2	
0,2	

29	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стін від олійної, перхлорвінілової фарби	
100м2	
0,244	

30	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стін від вапняної фарби	
100м2	
0,297	

31	
Розбирання цементних плінтусів	
100м	
0,174	

32	
Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	
100шт	
0,02	

33	
Демонтаж вимикачів, розеток	
100шт	
0,01	

34	
Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою	
100м2	
0,2	

35	
Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель	
100м2	
0,2	

36	
Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	
100м2	
0,2	

37	
Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень	
100м2	
0,541	

38	
Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою	
100м2	
0,541	

39	
Декоративне штукатурення поверхонь
стін та відкосів сумішами з фактурою
"Баранець"	
100 м2	
0,541	

40	
Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін та відкосів по збірних
конструкціях, підготовлених під
фарбування	
100м2	
0,541	

41	
Фарбування олійними сумішами за 2
рази раніше пофарбованих радіаторів та
ребристих труб	
100м2	
0,0184	

42	
Поліпшене олійне фарбування раніше
пофарбованих дверей усередині будівлі
розбіленим колером з розчищенням
старої фарби до 10%	
100м2	
0,057	

43	
Улаштування покриття з лінолеуму
площею покриття понад 10 м2	
100м2	
0,2	

44	
Улаштування плінтусів
полівінілхлоридних	
100м	
0,174	

45	
Монтаж світильників	
100шт	
0,02	

46	
Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	
100шт	
0,01	

Коридор	

47	
Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	
100шт	
0,03	

48	
Демонтаж вимикачів, розеток	
100шт	
0,01	

49	
Монтаж світильників	
100шт	
0,03	

50	
Установлення вимикачів утопленого типу
при схованій проводці, 2-клавішних	
100шт	
0,01