Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонт душової кімнати 3го поверху в МТП вул. Ігоря Сікорського,  м. Запоріжжя	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

1.	
Демонтаж плитки підлога	
м2	
7.0	

2.	
Демонтаж стяжки підлоги	
м2	
7.0	

3.	
Демонтаж кахелю стінового	
м2	
27.5	

4.	
Чистка стін та стелі від грибка та обробка антигрибковим грунтом	
м2	
35	

5.	
Влаштування чистової стяжки товщіною  до 50мм з нахилами	
м2	
7	

6.	
Демонтаж емальованих піддонів та екранів скляних; виготовлення душового піддона з керамічного кахелю.	
вузол	
4	

7.	
Улаштування гідроізоляції в 2 шари	
м2	
18	

8.	
Укладання кахлю на підлогу
	
м2	
7	

9.	
Облицювання стін кахлем	
м2	
27.5	

10.	
Розширення дверних отворів з 610*2050мм до 910*2050мм	
вузол	
1	

11.	
Монтаж ПВХ дверних блоків у підготовлені отвори 910*2050мм	
вузол	
1	

12.	
Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм2, 3х1.5; та 2х1.0) по стіні в кабель каналах.	
м.пог	
30	

13.	
Встановлення та підключення до електромережі вимикачів світла.	
шт.	
2	

14.	
Встановлення та підключення до електромережі світильників LED	
шт.	
3	

15.	
Встановлення щитку під автомати внутрішній на 3шт.	
шт.	
1	

16.	
Встановлення автоматичних вимикачів	
шт.	
2	

17.	
Встановлення УЗО 1Р	
шт.	
1	

18.	
Монтаж водопостачання труба PPR d=20мм. з кріпленням до стіни.	
м.пог	
30	

19.	
Водорозетка (хол/гор вода)	
вузол	
3	

20.	
Монтаж водовідведення D=110;50мм;трап підлоговий.	
вузол	
4	

21.	
Монтаж та підключення вентиляторів канальних.	
вузол	
1	

22.	
Реконструкція  сантехнічних підлогових трапів з улаштуванням гідроізоляції вузлів. 	
вузол	
1	

23.	
Монтаж змішувачів та душових гарнітурів.	
шт.	
3	

24.	
Монтаж  та підключення до системи опалення радіаторів біметалевих на 5-7 секцій з прокладкою труб PPR .	
вузол	
1	

25.	
Врізання в центральну каналізацію	
вузол.	
1	

26.	
Монтаж, підключення до водопостачання та  електромережі   електричного водонагрівача  -100л	
вузол	
2	

27	
Монтаж душових ПВХ перегородок з  дверима .	
вузол	
3	

28	
Облаштування короба стінового під облицювання кахлем з ГКЛ  для закриття труб.	
вузол	
1	

29	
Облицювання підвіконня кахлем	
вузол	
1	

30	
Занос будівельних матеріалів на поверх	
послуга	
1	

31	
Винос будівельного сміття	
послуга	
1