Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонт душових в МТП за адресою: пров. Ялицевий, м. Дніпро	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

1.	
Демонтаж змішувачів	
шт	
16	

2.	
Знімання сифонів	
шт	
8	

3.	
Розшивання горизонтальних стиків
піддонів зі стінами	
м	
32	

4.	
Демонтаж піддонів сталевих	
к-т	
8	

5.	
Улаштування гідроізоляції	
м2	
8	

6.	
Установлення піддонів душових сталевих	
к-т	
8	

7.	
Установлення сифонів	
к-т	
8	

8.	
Герметизація горизонтальних стиків
піддонів зі стінами герметиком
сантехничним	
м	
24	

9.	
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
сантехнічних	
м	
24	

10.	
Заміна арматури бачка змивного	
к-т	
2	

11.	
Установлення змішувачів	
шт	
16