|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | БО БФ «Рокада» | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Проведення поточного ремонту з улаштування 4-х душових кімнат на 4-му поверсі  та 2-х душових кімнат на 2-му поверсі | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 19,9 |  | |
| 2 | Розбирання цементних плінтусів | | м | 23,2 |  | |
| 3 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | м2 | 37,6 |  | |
| 4 | Демонтаж раковин [умивальників] | | к-т | 12 |  | |
| 5 | Розбирання труб каналізаційних діаметром до 50 мм | | м | 28 |  | |
| 6 | Демонтаж кранів | | шт | 12 |  | |
| 7 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб  сталевих | | м | 18 |  | |
| 8 | Демонтаж трапів | | шт | 3 |  | |
| 9 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  | |
| 10 | Знімання засклених віконних рам | | м2 | 2,34 |  | |
| 11 | Установлення металопластикових віконних рам в  кам'яних стінах | | м2 | 2,34 |  | |
| 12 | Улаштування підстильного шару з керамзиту | | м3 | 2,5 |  | |
| 13 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм | | м2 | 25 |  | |
| 14 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | м2 | 25 |  | |
| 15 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | м2 | 25 |  | |
| 16 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | м2 | 25 |  | |
| 17 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | м2 | 25 |  | |
| 18 | Штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  сумішами на цементній основі | | м2 | 88,2 |  | |
| 19 | Штукатурення поверхонь стель всередені будівлі  сумішами на цементній основі | | м2 | 19,9 |  | |
| 20 | Улаштування гідроізоляції | | м2 | 94,4 |  | |
| 21 | Грунтування поверхонь усередині будівлі | | м2 | 136,5 |  | |
| 22 | Облицювання поверхонь стін та підлог керамічними  плитками | | м2 | 94,4 |  | |
| 23 | Фарбування стін усередині будівлі водоемульсійними  сумішами | | м2 | 22,2 |  | |
| 24 | Фарбування стель усередині будівлі водоемульсійними  сумішами | | м2 | 19,9 |  | |
| 25 | Прокладання каналізації з труб діаметром 50 мм | | м | 15 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 26 | Прокладання каналізації з труб діаметром 110 мм | | | м | | 13 | |  | |
| 27 | Установлення трапів | | | к-т | | 6 | |  | |
| 28 | Установлення мийок на два відділення | | | к-т | | 2 | |  | |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | | м | | 62 | |  | |
| 30 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | | | м | | 15 | |  | |
| 31 | Установлення кранів на трубопроводах із труб  діаметром до 25 мм | | | шт | | 14 | |  | |
| 32 | Установлення кранів на трубопроводах із сталевих труб  діаметром понад 25 до 50 мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 33 | Установлення змішувачів | | | шт | | 10 | |  | |
| 34 | Установлення сидіння та поручнів для маломобільних  людей у душі | | | шт | | 10 | |  | |
| 35 | Установлення бойлерів | | | к-т | | 5 | |  | |
| 36 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | | | шафа | | 3 | |  | |
| 37 | Монтаж світильників | | | шт | | 5 | |  | |
| 38 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | | | шт | | 8 | |  | |
| 39 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | | | шт | | 3 | |  | |
| 40 | Установлення вентиляторів вентиляційних | | | шт | | 3 | |  | |
| 41 | Улаштування перегородок у санвузлах | | | м2 | | 15,9 | |  | |
| 42 | Навантаження сміття вручну | | | т | | 4,85 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |