Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту	

	

 	 	
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Реконструкція душових та туалетів	

						
№
Ч.ч.	

Найменування робіт і витрат
	
Одиниця
виміру	
Кількість	

Реконструкція душових	

1	
Встановлення металопластикової
перегородки	
м2	
18,27	

2	
Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових Д-
20 мм	
м	
3	

3	
Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	
м	
3	

4	
Установлення змішувачів	
шт	
2	

5	
Встановлення душової системи	
шт	
2	

6	
Установлення трапів діаметром 50 мм	
шт	
2	

7	
Встановлення поручнів для
маломобільних осіб	
шт	
2	

8	
Установлення бойлера.	
шт	
1	

9	
Монтаж світильників	
шт	
2	

10	
Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних	
шт	
1	

11	
Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	
м	
6	

Реконструкція туалетів	

1	
Демонтаж світильників з лампами
розжарювання	
шт	
3	

2	
Демонтаж вимикачів, розеток	
шт	
2	

3	
Демонтаж схованої електропроводки	
м	
16	

4	
Розбирання трубопроводів з труб
чавунних каналізаційних діаметром до 50
мм	
м	
3	

5	
Розбирання трубопроводів з труб
чавунних каналізаційних діаметром
понад 50 до 100 мм	
м	
5	

6	
(Демонтаж) трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
діаметром 15 мм	
м	
12	

7	
Демонтаж унітазів зі змивними бачками	
шт	
2	

8	
Демонтаж раковин [умивальників]	
шт	
4	

9	
Демонтаж змішувачів	
шт	
4	

10	
Знімання дверних полотен	
м2	
5,6	

11	
Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	
шт.	
2	

12	
Знімання засклених віконних рам	
м2	
3,51	

13	
Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	
шт	
3	

14	
Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	
м	
3	

15	
Знімання бетонних та мозаїчних
підвіконних дощок	
м2	
1,2	

16	
Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від вапняної фарби	
м2	
6,72	

17	
Розбирання облицювання стін з
керамічних глазурованих плиток	
м2	
32,55	

18	
Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці більше 5 м2	
м2	
60,7	

19	
Розбирання цегляних перегородок	
м3	
7,1	

20	
Розбирання покриттів підлог з
керамічних плиток	
м2	
14,13	

21	
Опорядження стель пластиковими
панелями шириною до 400 мм	
м2	
15,72	

22	
Закладення цеглою прорізу над дверним
блоком	
м3	
0,25	

23	
Улаштування перемичок із металевих
балок	
т	
0,0114	

24	
Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику у кам'яних стінах	
м2	
2,1	

25	
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	
м2	
2,7888	

26	
Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів	
м	
2,55	

27	
Відлив стандартний загиб назовні
200 мм білий, сторона	
шт	
З	

28	
Установлення пластикових підвіконних
дошок	
м	
3	

29	
Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю та
бетону	
м2	
47,86	

30	
Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 160 мм	
шт	
1	

31	
Додавати або вилучати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях
горизонтальних отворів діаметром 160
мм (до товщини 510 мм)	
шт	
1	

32	
Облицювання поверхонь стін та укосів
керамічними плитками на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	
м2	
47,86	

33	
Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	
м2	
15,72	

34	
Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150	
м3	
1,697	

35	
Гідроізоляція підлоги та стін мастикою	
м2	
17,292	

36	
Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	
м2	
15,72	

37	
Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових Д-
20 мм	
м	
3	

38	
Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	
м	
3	

39	
Встановлення поручнів для
маломобільних осіб	
шт	
2	

40	
Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком	
шт	
2	

41	
Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води	
шт	
2	

42	
Улаштування перегородок у санвузлах	
м2	
9,6	

43	
Монтаж світильників	
шт	
2	

44	
Установлення штепсельних розеток
герметичних та напівгерметичних	
шт	
1	

45	
Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних	
шт	
1	

46	
Прокладання проводів при схованій
проводці в борознах	
м	
6	

47	
Навантаження сміття вручну	
т	
15,27	

48	
Перевезення сміття до 10 км	
т	
15,27