ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	Благодійна  організація "Благодійний  фонд 
"РОКАДА"	
 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на поточний ремонт 

Ремонтно-будівельні  роботи	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Розділ №1.  Перегородки	 	 	 	
1	Розбирання цегляних перегородок	 м3	2,91	 	
2	Улаштування одношарових перегородок з прорізами із
газобетонних блоків	 м2	12,56	 	
 	Розділ №2.  Опорядження  внутрішнє	 	 	 	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	м2	153,32	 	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	133,08	 	
5	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином	м2	1,83	 	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина
шару 20 мм	м2	9,35	 	
7	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином
по каменю та бетону	м2	145,64	 	
8	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	122,2	 	
9	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт	м2	140,31	 	
10	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	108,57	 	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	108,57	 	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	108,57	 	
13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих сталевих труб	м2	1,86	 	
14	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	11,76	 	
 	Розділ №3.  Підлоги	 	 	 	
15	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	70,1	 	

1	2	3	4	5	
16	Розбирання цементних покриттів підлог(цементної
стяжки)	м2	70,1	 	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	м2	70,1	 	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до товщини 50мм) К=6 до об'єму	м2	420,6	 	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	70,1	 	
20	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гідроізоляції	м2	70,1	 	
21	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині
із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7
до 12 шт	м2	70,1	 	
 	Розділ №4.  Стеля	 	 	 	
22	Улаштування натяжних підвісних стель з
улаштуванням каркаса з пресованих алюмінієвих
конструкцій	м2	66,72	 	
23	Стелі підвісні з ПВХ-мембран(комплектне постачання)	м2	66,72	 	
24	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині
будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до
35%	м2	61,4	 	
 	Розділ №5.  Прорізи	 	 	 	
 	ДВЕРІ	 	 	 	
25	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	14	 	
26	Знімання дверних полотен	 м2	22,26	 	
27	Знімання наличників	 м	138,8	 	
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	м2	22,26	 	
29	Двері металопластикові  глухі	м2	22,26	 	
30	Установлення і кріплення наличників та розширювачів
дверної коробки	м	182,4	 	
31	Установлення замків дверних урізних	 шт	34	 	
32	Замок урізний оцинкований з циліндровими
механізмами з латуні	шт	34	 	
 	Розділ №6.  Інші  роботи	 	 	 	
33	Очищення приміщень від сміття	т	24,15	 	
34	Навантаження сміття вручну	 т	24,15	 	
35	Перевезення сміття до 5 км	т	24,15	 	

Електромонтажні  роботи	

	 	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	(РЕКНр; вказівки  щодо  застосув.п2.5табл.Б1п1)	 	 	 	
 	Розділ №1.  Електрообладнання	 	 	 	
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	9	 	
2	Щит розподільчий (36 груп) "HAGER"	шт	2	 	
3	Щит розподільчий (24 групи) "HAGER"	шт	7	 	
4	Шина "нуль" в корпусі	шт	9	 	
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і
3-х полюсних на струм до 25 А	шт	78	 	
6	Автоматичний вимикач АВВ 10А 1Ф	шт	13	 	
7	Автоматичний вимикач АВВ 16А 1Ф	шт	16	 	
8	Автоматичний вимикач АВВ 20А 1Ф	шт	23	 	
9	Автоматичний вимикач АВВ 25А 1Ф	шт	17	 	
10	Автоматичний вимикач АВВ 20А 3Ф	шт	6	 	
11	Автоматичний вимикач АВВ 25А 3Ф	шт	3	 	
12	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і
3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	14	 	
13	Автоматичний вимикач АВВ 40А 3Ф	шт	6	 	
14	Автоматичний вимикач АВВ 50А 3Ф	шт	4	 	
15	ПЗВ АВВ 40А 1Ф	шт	4	 	
16	ПЗВ АВВ 40А 3Ф	шт	9	 	
17	ПЗВ АВВ 63А 3Ф	шт	2	 	
18	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних (комутація електрощитового обладнання)	 м	14	 	
19	Кабель ПВС 5х6мм2	м	14	 	
20	Підключення проводів і жил електричних кабелів до
приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення
під гвинт з окінцюванням наконечником(комутація
електрощитів)	кінц.	300	 	
21	Наконечники штирьовий 2,5мм.	шт	100	 	
22	Накінечник штирьовий d=6мм	шт	200	 	
 	КАБЕЛЬНИЙ  ПОДОВЖУВАЧ	 	 	 	
23	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці	шт	6	 	

1	2	3	4	5	
24	Гніздо стаціонарне 32/5	шт	6	 	
25	Вилка переносна 32/5	шт	6	 	
26	Кабель ПВС 5х2,5мм2	м	12	 	
 	Розділ №2.  Кабельна  мережа	 	 	 	
27	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	100	 	
28	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати( до
товщини 380мм-1,5цегли)	шт	80	 	
29	Прокладання коробів пластикових	м	738	 	
30	Короб пластиковий 20х10	м	100	 	
31	Короб пластиковий 25х16	м	412	 	
32	Короб пластиковий 40х25	м	170	 	
33	Короб пластиковий 60х40	м	56	 	
34	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	м	1150	 	
35	Кабель. ВВГ 2х1,5мм2	м	580	 	
36	Кабель. ВВГ 3х1,5мм2	м	570	 	
37	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35
мм2 у коробах	м	1099	 	
38	Кабель. ВВГ 3х2,5мм2	м	940	 	
39	Кабель ПВС 5х2,5мм2	м	38	 	
40	Кабель ПВС 5х6мм2	м	56	 	
41	Кабель силовий ПВ 3 (16)	м	65	 	
42	Коробка блочна глибока	шт	216	 	
43	Коробка розподільча 85х85х50	шт	162	 	
 	Розділ №3.  Освітлення	 	 	 	
44	Монтаж світильників із лампами розжарювання
місцевого освітлення	шт	110	 	
45	Світильник ."РОНДО"	шт	4	 	
46	Світильник 12Вт. "VIDEX" з д/р	шт	35	 	
47	Світильник 15Вт. "VIDEX"	шт	12	 	
48	Світильник 30Вт. "VIDEX"	шт	4	 	
49	Світильник  24-36 Вт	шт	55	 	
50	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	шт	52	 	
51	Вимикач 1кл. внутрішній " ВІКО"	шт	52	 	
52	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	шт	24	 	
53	Вимикач 2кл. внутрішній " ВІКО"	шт	24	 	
54	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	шт	140	 	
55	Розетка 1 з/з  "ВІКО"	шт	62	 	
56	Розетка 3 з/з  "ВІКО"	шт	78	 	
57	Рамка "2" ВІКО	шт	8	 	

 

Сантехнічні  роботи	
 	 	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	(РЕКНр; вказівки  щодо  застосув.п2.5табл.Б1п1)	 	 	 	
 	Розділ №1.  Трубопроводи	 	 	 	
1	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	м	80	 	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	м	80	 	
3	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і
опалення діам. 20х3,4 мм	м	40	 	
4	Труби поліпропіленові PN 20 для  холдної води   діам.
20х3,4 мм	м	40	 	
5	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	150	 	
6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50	 	
7	Коліно настінне  із  В.Р.поліпропілену діам. 20х1/2	шт	39	 	
8	Планка монтажна 20х1/2" р.в.	шт	4	 	
9	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26	 	
10	Трійник із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	6	 	
11	Муфта діам. 20 мм	шт	16	 	
12	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам.
20х1/2" мм	шт	12	 	
13	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	18	 	
14	Розбірне з'єднання /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	6	 	
15	Заглушка  1/2  ппр  р.з	шт	47	 	
16	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	 	
17	Кріплення 20 Ппр	шт	20	 	
18	Кріплення 20 Ппр(подвійне)	шт	30	 	
 	Розділ №2.  Арматура  запірна	 	 	 	
19	Установлення муфтових кранів водорозбірних	 шт	71	 	
20	Кран AW-економ 1/2 Р.З. штуцер прямий	шт	6	 	
21	Кран з накидною гайкою 1/2 Р.З. штуцер прямий	шт	16	 	
22	Монокран для умивальника Globus Lux  SUS002M	шт	4	 	
23	Кран для умивальника 1/2х1/2 "Profesional" нерж.	шт	35	 	
24	Кран для умивальника 1/2х3/4 "Profesional" нерж.	шт	4	 	

1	2	3	4	5	
25	Паста-герметик "Unіpak" (250г.)	шт	1	 	
26	Пакля велика "Unіpar" (100г)	шт	1	 	
 	Розділ №3.  Ізоляція  трубопроводів	 	 	 	
27	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	м	60	 	
28	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб "Sanflex
Stabil" 22/6	м	60	 	
 	Розділ №4.  Санітарно-технічне  приладдя	 	 	 	
29	Демонтаж змішувачів	шт	15	 	
30	Установлення змішувачів	шт	15	 	
31	Змішувач для кухні "MixMira MS2-203S"	комплект	4	 	
32	Змішувач для умивальника "Globus Lux ALPEN SBT2-
101"	комплект	7	 	
33	Душова система "Globus Lux SM-SH-02"	комплект	4	 	
34	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	11	 	
35	Установлення умивальників групових з підведенням
холодної та гарячої води	к-т	11	 	
36	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	11	 	
37	П'єдестали для умивальників напівфарфорові та
фарфорові	шт	11	 	
38	Кріплення кмаивальника	шт	11	 	
39	Сифон універсальний "Тюльпан"	шт	11	 	
40	Демонтаж мийок чавунних	к-т	4	 	
41	Установлення мийок на одне відділення	к-т	4	 	
42	Мийки сталеві, розмір 500х800 мм	шт	4	 	
43	Тумба під мийку	шт	4	 	
44	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	8	 	
45	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	8	 	
46	Унітази-компакт, напівфарфорові та фарфорові	шт	8	 	
47	Гофра до унітазу	шт	8	 	
48	Шланг нейлоновий для води L=60см.	шт	8	 	
49	Монтаж водонагрівника електричного проточного	шт	6	 	
50	Бойлер "Аrіstоn PRO 100 V/5	шт	2	 	
51	Бойлер "DRAZICE" Okcev-100	шт	4	 	
52	Кріплення бойлера	шт	6	 	
 	Розділ №5.  Каналізація	 	 	 	
 	ПП 50	 	 	 	
53	Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм	м	45,56	 	
54	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	45,56	 	
55	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.
 50 мм	м	45,56	 	
56	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50
мм	шт	50	 	
57	Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 50
мм	шт	18	 	
58	Коліна каналізаційні 67 град. із поліпропілену діам. 50
мм	шт	14	 	
59	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.
50х50 мм	шт	12	 	
60	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.
110х50 мм	шт	4	 	
61	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	6	 	
62	Кріплення металеве  4" (100) розбірне	шт	10	 	
63	Кріплення металеве  1 1/2" (40) розбірне	шт	24	 	
 	ПП 110	 	 	 	

1	2	3	4	5	
64	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	45,26	 	
65	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.
 110 мм	м	45,26	 	
66	Коліна каналізаційні 30 град. із поліпропілену діам. 110
мм	шт	10	 	
67	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110
мм	шт	20	 	
68	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.
110х110 мм	шт	4	 	
69	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену
діам. 110/110 мм	шт	4	 	
70	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	4	 	
71	Муфта гумова 50/25	шт	5	 	
72	Муфта гумова 50/40	шт	4	 	
73	Муфта гумова 72/50	шт	6	 	
74	Паста-герметик , каналізаційна (250г)	шт	1	 	
75	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	4	 	
76	Трап лінійний душовий	комплект	4	 	
 	Розділ №6.  Вентиляція	 	 	 	
77	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних
стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	 отв.	4	 	
78	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	4	 	
79	Вентилятор побутовий "ХОРОЗ"  d100	шт	4	 	
80	Установлення дефлекторів	шт	4	 	
81	Клапн противакуумний (дефлектор, діаметр патрубка
100 мм	шт	4	 	

	 	 	 	 	
  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]