«Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту»

Дефектний акт
Підтримане проживання Торчинська ТГ за адресою: с. Смолигів, Миру	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Ремонтно-будівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання сходових маршів по основі на ґрунті із
залізобетонними або кам'яними східцями	  м2	6,09	 	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	6	 	
3	Знімання дверних полотен	  м2	12,7785	 	
4	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	1	 	
5	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	  к-т	1	 	
6	Розбирання плінтусів	  м	14,385	 	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	11,34	 	
8	Розбирання покриттів підлог з ламінату	  м2	13,755	 	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	29,82	 	
10	Розбирання чистої підшивки стель	  м2	9,6	 	
11	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	  м2	123,78	 	
12	Розбирання бортових каменів	  м	107,73	 	
 	Роздiл 2. Прорізи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
13	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
(розширення прорізів)	  м3	0,8295	 	
14	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	  м	4,7	 	
15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	16,9785	 	
16	Установлення і кріплення наличників	  м	66,15	 	
17	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	  м3	0,147	 	
18	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	  м2	9	 	
 	Роздiл 3. Перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
19	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією  у
житлових і громадських будівлях	  м2	13,755	 	
 	Роздiл 4. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
20	Улаштування каркасу підвісних стель	  м2	14,448	 	
21	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	14,1448	 	
22	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	75,705	 	

1	2	3	4	5	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	75,705	 	
 	Роздiл 5. Внутрішнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
24	Антисептування водними сумішами стін	  м2	226,695	 	
25	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	226,695	 	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	226,695	 	
27	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші	  м2	22,155	 	
28	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками
на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт	  м2	6,06	 	
 	Роздiл 6. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
29	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для деформівниїх основ товщиною 5мм	  м2	19,53	 	
30	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
деформівниїх основ (товщ. до 10мм)	  м2	19,53	 	
31	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм	  м2	0,63	 	
32	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	19,53	 	
33	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	4,2525	 	
 	Роздiл 7. Зовнішні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
34	Очищення вручну простих фасадів від олійної,
перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	  м2	118,335	 	
35	Ґрунтування фасадів під фарбування перхлорвініловими
фарбами з землі та риштувань	  м2	118,335	 	
36	Фарбування перхлорвініловими фарбами по
підготовленій поверхні складних фасадів за 2 рази з
землі та риштувань	  м2	118,335	 	
37	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 3	  м3	13	 	
38	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	  м3	9,45	 	
39	Улаштування підстильного шару піщаного	  м3	21	 	
40	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	20	 	
41	Улаштування цементно-гравійної основи під бруківку
ФЕМ	  м3	6	 	
42	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	  м2	160	 	
43	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення
[ФЭМ]	  м різу	102	 	
44	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	110	 	
45	Виготовлення металевої конструкції поручнів	  т	0,386	 	
46	Знежирювання поверхонь металоконструкцій поручнів	  м2	5,2	 	
47	Ґрунтування металевих поверхонь поручнів	  м2	5,2	 	
48	Фарбування металевої конструкції поручнів	  м2	5,2	 	
49	Свердлення отворів діам. 16мм в бетонних підлогах	  шт	25	 	
50	Монтаж металоконструкцій поручнів	  т	0,386	 	
 	Роздiл 8. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
51	Очищення об"єкта від сміття	  т	12,5	 	

1	2	3	4	5	
52	Навантаження сміття вручну	  т	12,5	 	
53	Перевезення сміття до 15 км	  т	12,5	 	
 	Водопостачання та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	15	 	
55	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	15	 	
56	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. Каналізація внутрішня	 	 	 	
 	 	 	 	 	
57	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	10	 	
58	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 50 мм	  шт	1	 	
59	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	2	 	
60	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Сантехнічне обладнання внутрішнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
61	Установлення кранів діаметром до 25 мм	  шт	8	 	
62	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	1	 	
63	Установлення умивальників одиночних без підведення
води	  компл.	1	 	
64	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
65	Установлення змішувачів душових	  шт	1	 	
66	Установлення трапів діаметром 50 мм	  к-т	1	 	
67	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	1	 	
68	Установлення висушувачів для рушників	  шт	1	 	
69	Установлення електричних опалювальних конвекторів	  шт	1	 	
70	Установлення поручня	  шт	3	 	
71	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	  шт	1	 	
 	Роздiл 4. Зовнішні роботи з влаштування септика	 	 	 	
 	 	 	 	 	
72	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 3	  м3	6,28	 	
73	Улаштування колодязів круглих водопровідних із
збірного залізобетону в сухих ґрунтах	  м3	6,28	 	
74	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	5	 	
 	Роздiл 5. Зовнішні роботи - водорозбірний вузол	 	 	 	
 	 	 	 	 	
75	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 3	  м3	0,8	 	
76	Улаштування колодязів круглих водопровідних із
збірного залізобетону в сухих ґрунтах	  м3	0,8	 	
77	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	15	 	
78	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т	  насос	1	 	
 	Електро-монтажні
роботи	 	 	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Електро-монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
79	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок	  м	100	 	
80	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 4	  шт	4	 	
81	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	5	 	
82	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	15	 	
83	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	6	 	
84	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
 	Роздiл 2. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Система пожежної
сигналізації та оповіщення про пожежу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
85	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних	  м	75	 	
86	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий у вибухозахисному виконанні	  шт	15	 	
87	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2
промені	  шт	1	 	
88	Монтаж приладів світлозвукових	  шт	3