|  |  |
| --- | --- |
|   | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ****Улаштування інклюзивних душової та туалетної кімнат на першому поверсі МТП у гуртожитку БФ "1+1 ВЖЕ НЕ ОДИН"**  |
|  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання підшивки стель |  м2 | 17,3 |   |
| 2 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 4 |   |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 13,3 |   |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 17,1 |   |
| 5 | Розбирання трубопроводу водопостачання | м | 23,5 |   |
| 6 | Демонтаж трапів | шт | 1 |   |
| 7 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах |  шт | 1 |   |
| 8 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 3,2 |   |
| 9 | Установлення металопластикових віконних рам вкам'яних стінах |  м2 | 3,2 |   |
| 10 | Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів | м2 | 1,9 |   |
| 11 | Грунтування віконних укосів всередині приміщень | м2 | 1,9 |   |
| 12 | Облицювання віконних укосів керамічними плитками | м2 | 2,6 |   |
| 13 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 19,1 |   |
| 14 | Облицювання поверхонь стін та підлог керамічнимиплитками | м2 | 83,6 |   |
| 15 | Установлення трапів | к-т | 1 |   |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм | м | 22 |   |
| 17 | Установлення змішувачів | шт | 3 |   |
| 18 | Установлення бойлерів | к-т | 1 |   |
| 19 | Монтаж світильників | шт | 3 |   |
| 20 | Установлення штепсельних розеток герметичних танапівгерметичних | шт | 1 |   |
| 21 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 3 |   |
| 22 | Пробивання отворів, перерізом 100х100 мм в стінах | шт | 1 |   |
| 23 | Установлення вентиляторів вентиляційних | шт | 1 |   |
| 24 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 42 |   |
| 25 | Розбирання облицювання стін з дерев'яних дощок | м2 | 57,7 |   |
| 26 | Розбирання цегляних сходів та площадок |  м3 | 3,7 |   |
| 27 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 4,25 |   |
| 28 | Знімання дверних полотен |  м2 | 3,8 |   |
| 29 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах |  шт | 2 |   |
| 30 | Розбирання трубопроводів з труб чавуннихканалізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 11,5 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Улаштування цементної стяжки | м2 | 17,3 |   |
| 32 | Штукатурення поверхонь стін всередені будівліцементним розчином | м2 | 56,4 |   |
| 33 | Грунтування поверхонь всередині приміщень | м2 | 83,6 |   |
| 34 | Улаштування підшивки стель з пластику |  м2 | 17,3 |   |
| 35 | Прокладання труб каналізації | м | 20,5 |   |
| 36 | Встановлення умивальників | к-т | 2 |   |
| 37 | Установлення унітазів з бачком | к-т | 1 |   |
| 38 | Улаштування перегородок з металопластику у санвузлах |  м2 | 10,8 |   |
| 39 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах |  м2 | 2,2 |   |
| 40 | Установлення дверних полотен |  шт | 1 |   |
| 41 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів побетону та каменю | м2 | 1,4 |   |
| 42 | Грунтування дверних укосів всередені приміщень | м2 | 1,4 |   |
| 43 | Облицювання поверхонь дверних укосів керамічнимиплитками | м2 | 1,4 |   |
| 44 | Установлення поручнів для маломобільних людей | шт | 7 |   |
| 45 | Очищення приміщень від сміття | т | 3,5 |   |
|   |