Дефектний акт	
 	 	
Ремонт даху, системи опалення та приміщень гуртожитку №3 за адресою: Львівська обл., м.Дрогобич, вул.
Й.Левицького	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	  м2	480	 	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	  м2	480	 	
3	Спуск вантажів за допомогою каната і блока до 10 м	  спуск	250	 	
4	Заміна кроквяних ніг із брусів	  м	150	 	
5	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі	  м2	480	 	
6	Улаштування прокладної гідроізоляці/ в один шар	  м2	480	 	
7	Ремонт єндови з листової сталі	  м	15	 	
8	Улаштування покриття з металопрофільних листів	  м2	480	 	
9	Заміна конька з листової сталі	  м	40	 	
10	Заміна жолобів в покрівлях із листової сталі	  м	70	 	
11	Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м	  підйом	200	 	
12	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	  м2	300	 	
 	Роздiл 2. Ремонт приміщень 2 та 3 поверхів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
13	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону	  м2	25	 	
14	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	105	 	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	105	 	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	105	 	
 	Роздiл 3. Обмежувачі металеві	 	 	 	
 	 	 	 	 	
17	Виготовлення металевих відбійників	  т	0,35	 	
18	Знежирювання поверхонь металоконструкцій бензином	  м2	14,3	 	
19	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ПФ-020	  м2	14,3	 	
20	Фарбування металевої конструкції відбійників	  м2	14,3	 	
21	Свердлення отворів діам. 16мм в бетонних підлогах	  шт	45	 	
22	Монтаж металоконструкцій відбійників	  т	0,35	 	
 	Роздiл 4. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
23	Оренда автокрана	  маш-змін	4	 	
24	Очищення об"єкта від сміття	  т	18,5	 	
25	Навантаження сміття вручну	  т	18,5	 	
26	Перевезення сміття до 15 км	  т	18,5	 	

1	2	3	4	5	
 	Вiддiл 1. Система опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
27	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 75 мм	  м	38	 	
28	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 63 мм	  м	64	 	
29	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	  м	24	 	
30	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	  м	40	 	
31	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	  м	340	 	
32	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	  м	187	 	
33	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	  м	307	 	
34	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (приміщення №№
66-71)	  шт	130	 	
35	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	  шт	120	 	
36	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	  шт	120	 	
37	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	96	 	
38	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	  шт	96	 	
39	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
(до 80мм)	  шт	96	 	
40	Свердлення отворів в фундаментних блоках, діаметр
отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	  шт	16	 	
41	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	  шт	16	 	
42	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати	  шт	16	 	
43	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу	  шт	232	 	
44	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 75 мм	  м	38	 	
45	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	38	 	
46	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 63 мм	  м	64	 	
47	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	64	 	
48	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	  м	24	 	
49	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	64	 	
50	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	  м	40	 	
51	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	40	 	
52	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	  м	340	 	
53	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	340	 	
54	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	  м	187	 	
55	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	  м	307	 	
56	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	  шт	62	 	
57	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	  кВт	263	 	
58	Комплекс робіт по обвязці теплового контура	  посл	1	 	
1	2	3	4	5	
59	Коплекс робіт з запуску системи опалення	  посл	1	 	
 	Роздiл 1. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
60	Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м	  підйом	350	 	
61	Спуск будівельного сміття за допомогою каната і блока	  спуск	75	 	
62	Навантаження сміття вручну	  т	8	 	
63	Перевезення сміття до 15 км	  т	8	 	

Склав	 	 	
 	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	 	 	
 	 	
Перевірив	 	 	
 	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]