|  |
| --- |
| "Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |
|  |  |  |  |

 **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**Ремонт МТП с. Хотячів, вул. Незалежності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Примітка |
|  | І. ДАХ |  |
| 1 | Реставрація коминів та оздоблення їх по кругу знизу металевою юбкою  | шт | 7 |  |
| 2 | Монтаж коньків | м\п | 40 |  |
|  | ІІ. МОНТАЖ МЕТАЛЕВОГО ЗОВНІШНЬОГО ПАНДУСА: |
| 1 | Зварювальні роботи, монтаж та покраска пандуса довжиною 6 м  | од. | 1 |  |
|  | ІІІ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВЕРНИХ ПРОЙОМІВ ДО ПОТРІБНОГО РОЗМІРУ |
| 1 | Підготовка дверних коробок до розміру 900 мм які в наявності 885 мм | шт | 7 |  |
| 2 | Монтаж дверних замків з ручками  | шт | 8 |  |
| 3 | Демонтаж старих ручок з дверей  | шт | 8 |  |
|  | ІV. ДЕМОНТАЖНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ каналізації та водопостачання В ДУШОВІЙ КІМНАТІ,ТУАЛЕТІ ТА КУХНІ: |
|  | ІV. 1 . Демонтаж та ремонт каналізації: |
| 1 | Демонтаж існуючої каналізації з діставаннями її з бетону та розкопування зовні будівлі для опускання нижче щоб можна було встановити інклюзивний душ де буде задіяний тільки трап  | м\п | 16,7 |  |
| 2 | Монтаж нової каналізації з прорізанням штруби  | м\п | 34 |  |
| 3 | Врізання в головну каналізацію через фундамент  | од. | 1 |  |
| 4 | Точки підводів до  | шт | 12 |  |
| 5 | Монтаж трапа  | шт | 1 |  |
|  | ІV. 2. Демонтаж та монтаж водопостачання в душовій кімнаті, туалеті на кухні  |
| 1 | Підготовка та демонтажні роботи водопостачання для нового монтажного проекту  | од. | 1 |  |
| 2 | Монтаж водопостачання до нових підводів води таких як душові змішувачі, умивальники санвузлах та кухні, бойлерів та унітазів  | точок | 25 |  |
| 3 | Монтаж труб d20  | м\п | 98 |  |
| 4 | Прорізання штруби для труб  | м/п | 78 |  |
| 5 | Монтаж кранів  | шт | 22 |  |
|  | ІV. 3. Демонтаж та монтаж інвентаря для ванної кімнати, туалету та кухні |
| 1 | Демонтаж унітазів з п'єдесталами  | шт | 3 |  |
| 2 | Монтаж унітазів звичайних з підключенням  | шт | 2 |  |
| 3 | Монтаж унітазу з інклюзією  | шт | 1 |  |
| 4 | Монтаж душових систем  | шт | 2 |  |
| 5 | Монтаж душового піддона з підмуровуванням | шт | 1 |  |
| 6 | Монтаж бойлерів 100л.  | шт | 2 |  |
| 7 | Монтаж піддона з плитки  | шт | 1 |  |
| 8 | Монтаж ревізії де вмурований піддон  | шт | 1 |  |
| 9 | Демонтаж умивальників у санвузлі  | шт | 2 |  |
| 10 | Монтаж умивальників у санвузлах  | шт | 3 |  |
| 11 | Демонтаж існуючої перегородки між унітазами  | од. | 1 |  |
| 12 | Монтаж існуючої перегородки тієї ж самої між унітазами  | од. | 1 |  |
| 13 | Монтаж нової перегородки з дверми междушовими боксами  | од. | 1 |  |
| 14 | Монтаж трьохсекційної мийки на кухні з підключенням  | шт | 1 |  |
|  | V. ОЗДОБЛЕННЯ СТІН, ПІДЛОГИ ТА СТЕЛІ У ДУШОВИХ КІМНАТАХ, ТУАЛЕТІ ТА КУХНІ: |
|  | V.1. ПІДЛОГА: |
| 1 | Демонтаж плитки | м2 | 11,48 |  |
| 2 | Демонтаж стяжки для заглиблення піддонів та каналізаційних труб  | м2 | 11,48 |  |
| 3 | Заливання нової стяжки  | м2 | 11,48 |  |
| 4 | Демонтаж дерев'яної підлоги у тамбурі та на кухні  | м2 | 57 |  |
| 5 | Засипання землею низу після демонтажу дерев'яної підлоги та підготовка площі під заливання стяжки  | м2 | 27 |  |
| 6 | Заливання стяжки  | м2 | 57 |  |
| 7 | Монтаж плитки  | м2 | 57 |  |
| 8 | Монтаж плитки душовій кімнаті  | м2 | 14,48 |  |
| 9 | Відкоси з плитки понизу піддонів та в інклюзивному  | м\п | 12,80 |  |
| 10 | Плінтус плитки  | м\п | 58 |  |
|  | V.2 . СТІНИ: |
| 1 | Демонтаж плитки  | м2 | 9 |  |
| 2 | Монтаж плитки у санвузлі  | м2 | 28,20 |  |
| 3 | Монтаж плитки на кухні робоча частина  | м2 | 8 |  |
| 4 | Оновлення стін у душовій кімнаті та туалеті покращеною декоративною мазаниною та покраска її лаками  | м2 | 41 |  |
| 5 | Покраска відкосів  | м2 | 9 |  |
| 6 | Монтаж поручня у інклюзивному душі  | шт. | 1 |  |
|  | V. 3. Стеля |
| 1 | Частковий ремонт стелі по всім приміщенням  | од. | 1 |  |
|  | V.І. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ: |
| 1 | Монтаж провода в коробах  | м\п | 145 |  |
| 2 | Монтаж світильників  | шт | 14 |  |
| 3 | Монтаж подвійних розеток  | шт | 15 |  |