Додаток 1.1 
до Технічних вимог та переліку робіт по проекту

Дефектний акт
Ремонт МТП у с. Меденичі, вул. Дрогобицька	

 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Ремонтно-будівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	  м	630	 	
2	Розбирання дощатих покриттів підлог	  м2	585	 	
3	Розбирання лаг з дощок і брусків	  м2	585	 	
4	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	  м2	585	 	
5	Знімання наличників	  м	189,15	 	
6	Знімання дверних полотен	  м2	58,17	 	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	39	 	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	98,2	 	
9	Розбирання цементних покриттів підлог	  м2	98,2	 	
10	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	  м2	36,72	 	
11	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних
будівлях	  м2	28,2	 	
12	Демонтаж ванн чавунних	  к-т	1	 	
13	Розбирання цегляних перегородок	  м3	15,6	 	
14	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	28,3	 	
15	Демонтаж вентиляційних грат	  шт	28	 	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	  м2	890	 	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від
вапняної фарби	  м2	1060	 	
18	Відбивання штукатурки по дереву зі стель	  м2	95	 	
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби	  м2	665	 	
20	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	620	 	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	  м2	620	 	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати (до товщ. 120мм)	  м2	620	 	
23	Установлення демферної стрічки	  м	610	 	
24	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	620	 	
25	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції
рулонними матеріалами на мастиці	  м2	145	 	
26	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші 600х600	  м2	264,3	 	
27	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток розміром 60х60 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	13,6	 	
28	Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів
клеєм	  м2	468	 	

1	2	3	4	5	
29	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	  м	420	 	
30	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	890	 	
31	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	230	 	
32	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	  м2	1695	 	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	1695	 	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	1695	 	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші	  м2	321	 	
36	Улаштування коробів ГКП	  м2	52	 	
37	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним
розчином	  м	259	 	
38	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	95	 	
39	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	95	 	
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	95	 	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	95	 	
42	Улаштування каркасу підвісних стель	  м2	151,26	 	
43	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	151,26	 	
44	Улаштування натяжних матових стель	  м2	453	 	
45	Герметизація щілин по периметру стелі	  м	320	 	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	  м2	75,6	 	
47	Заповнення дверних прорізів готовими сантехнічними
дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	15,12	 	
48	Улаштування перегородок сантехнічних з
металопластику	  м2	36,5	 	
49	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з
кріпленням шурупами з улаштуванням металевого
каркасу	  м2	135	 	
50	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином	  м2	11,2	 	
51	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	78	 	
52	Заміна вентиляційних грат	  шт	47	 	
53	Установлення дверцят ревізійних	  шт	2	 	
54	Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м	  підйом	1000	 	
55	Спуск сміття за допомогою каната і блока до 10 м	  спуск	2200	 	
56	Очищення об"єкта від сміття	  т	129	 	
57	Навантаження сміття вручну	  т	129	 	
58	Перевезення сміття до 15 км	  т	129	 	
 	Електро-монтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Щити	 	 	 	
 	 	 	 	 	
59	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	2	 	
60	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних на струм
до 25 А	  шт	3	 	

1	2	3	4	5	
61	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	1	 	
62	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних на струм
до 25 А	  шт	24	 	
63	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
64	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	1	 	
65	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних на струм
до 25 А	  шт	24	 	
66	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Електроапаратура	 	 	 	
 	 	 	 	 	
67	Установлення Wi-Fi роутера	  шт	2	 	
 	Роздiл 3. Обладнання світлотехнічне	 	 	 	
 	 	 	 	 	
68	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 4	  шт	98	 	
69	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	12	 	
70	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри
та підвісні світильники з кількістю 3-х ламп	  шт	6	 	
 	Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
71	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	1450	 	
72	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	65	 	
73	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм	  м	520	 	
74	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	550	 	
75	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок	  м	180	 	
76	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	  м	1450	 	
77	Прокладання проводів FTP	  м	420	 	
 	Роздiл 5. Вироби установчі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
78	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	48	 	
79	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	145	 	
 	Роздiл 6. Система зрівнювання потенціалів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
80	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	10	 	
81	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16
мм2 на скобах	  м	10	 	
 	Роздiл 7. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
82	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах
вручну	  м2	0,72	 	
83	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях,
переріз отворів 300х300 мм	  шт	1	 	
84	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	23	 	
85	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до
товщини 380мм)	  шт	23	 	
86	Навантаження сміття вручну	  т	4	 	
87	Перевезення сміття до 15 км	  т	4	 	

1	2	3	4	5	
 	Водопостачання та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
88	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі	  м	95	 	
89	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 100 см2	  м	180	 	
90	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	220	 	
91	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	220	 	
92	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	  шт	2	 	
93	Встановлення вентилів	  шт	68	 	
94	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	4	 	
95	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах,
переріз борозен до 120 см2	  м	90	 	
96	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	  м	90	 	
97	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	  м	90	 	
98	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	  м	90	 	
99	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	  м	145	 	
100	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	46	 	
101	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	2	 	
102	Установлення трапів діаметром 50 мм	  к-т	18	 	
103	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	8	 	
104	Установлення умивальників одиночних без підведення
води	  компл.	10	 	
105	Установлення змішувачів	  шт	10	 	
106	Установлення мийок одиночних без підведення води	  компл.	4	 	
107	Установлення змішувачів	  шт	4	 	
108	Установлення змішувачів для душу	  шт	6	 	
109	Установлення пральних машин	  компл.	4	 	
 	Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
110	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних
конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D
HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм,
діаметр отворів 202 мм	  отвір	8	 	
111	Установлення рекуператорів	  шт	4	 	
112	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	10	 	
113	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	24	 	
114	Заміна вентиляційних грат	  шт	47	 	
115	Установлення дверцят ревізійних	  шт	12	 	
 	Система пожежної
сигналізації та оповіщення про пожежу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
116	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
117	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	1	 	
118	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні	  шт	4	 	

1	2	3	4	5	
119	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	65	 	
120	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок	  м	300	 	
121	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	350	 	
122	Прилад ПС на 1 промінь	  шт	1	 	
123	Монтаж антени зовнішньої	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Оповіщення про пожежу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
124	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	11	 	
125	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	120	 	
126	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
127	Пульт електроакустичний 100К-20 на підлозі, кількість
крізних каналів до 4	  шт	1	 	
128	Перевірка та настроювання підсилювача потужності	  підсил.	1	 	
129	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
130	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
131	Монтаж мікрофона настільного	  шт	1	 	
132	Монтаж джерела музичних програм	  шт	1	 	
133	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	  шт	1	 	
134	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	8	 	
135	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	5