Відомість обсягів робіт	
 	 	
Нове будівництво адмінбудівлі модульного типу "ХАБ Стійкості" по вул. Центральна  в м. Снігурівка,
Миколаївській області	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Будівництво
фундаменту	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Фундаменти	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2	  м3	19,2	 	
2	Перевезення ґрунту до 6 км	  т	31,68	 	
3	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	19,2	 	
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	19,2	 	
5	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	3,2	 	
6	Установлення гільз зі пвх труб діаметром 150 мм	  м	5	 	
7	Виготовлення закладних деталей	  т	0,0824	 	
8	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,0824	 	
9	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм	  м3	16	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Монтаж несучих
конструкцій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
10	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	9,039	 	
11	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	  т	9,039	 	
12	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	270,56	 	
13	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	270,56	 	
14	Стіни виробничих будівель з багатошарових панелей
заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	  м2	232,8	 	
15	Покрівельне покриття з багатошарових панелей
заводської готовності, висота будівель до 25 м, монтаж	  м2	173,3	 	
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	58,4	 	
17	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	7,1	 	
18	Обклеювання склапакетів броньованою плівкою	  м2	65,5	 	
19	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металу	  м2	1,89	 	

1	2	3	4	5	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	7,98	 	
21	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни	  блок	8	 	
22	Установлення і кріплення наличників	  м	-81,6	 	
23	Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу	  шт	10	 	
24	Установлення рулонних штор на зовнішні вікна	  шт	44	 	
25	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	4,7	 	
26	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів	  м3	7,8	 	
27	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	  м3	6,3	 	
28	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на
мастиці бітуміноль, перший шар	  м2	313,2	 	
29	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих	  м2	156,6	 	
30	Улаштування пароізоляційного шару плоских
поверхонь з плівки поліетиленової	  м2	156,6	 	
31	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	156,6	 	
32	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	  м2	156,6	 	
33	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних покриттів	  м2	156,6	 	
34	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах
із застосуванням герметика	  м шва	26	 	
35	Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища
у стиках	  м2	145,16	 	
36	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині
із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	12,24	 	
37	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	  м	106,4	 	
38	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на
клеї	  м2	1,98	 	
39	Опорядження стель сендвіч панелями	  м2	157,4	 	
40	Установлення елементів каркаса з брусів	  м3	-0,44	 	
41	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	6,1	 	
42	Улаштування бетонних вимощення об'ємом до 5 м3	  м3	6,1	 	
43	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	60,6	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Електромонтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Щитове обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
44	Монтаж шафи керування або регулювання	  шафа	3	 	
45	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Світильники	 	 	 	
 	 	 	 	 	
46	Монтаж світильників, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп до 4	  шт	26	 	
47	Монтаж світильників, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 4	  шт	11	 	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2	  шт	2	 	
49	Блок живлення, монтаж	  шт	7	 	
 	Роздiл 3. Електроустановочні вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
50	Установлення вимикачів заглибленого типу при
схованій проводці одноклавішних	  шт	4	 	

1	2	3	4	5	
51	Установлення вимикачів заглибленого типу при
схованій проводці двоклавішних	  шт	7	 	
52	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	1	 	
53	Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних	  шт	3	 	
54	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	25	 	
55	Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці	  шт	19	 	
56	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних	  шт	14	 	
57	Установлення фотодатчика	  шт	4	 	
58	Установлення воронок /Лючок з двома розетками с з.к.
що вбудовуються в підлогу/	  шт	5	 	
 	Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
59	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 25 мм	  м	600	 	
60	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 70 мм	  м	10	 	
61	Прокладання коробів пластикових	  м	300	 	
62	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
 маса 1 м до 1 кг	  м	615	 	
63	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
 маса 1 м до 3 кг	  м	10	 	
64	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
 маса 1 м до 6 кг	  м	5	 	
 	Роздiл 5. Заземлення та зрівнення потенціалів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
65	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі
штабової, переріз 160 мм2	  м	5	 	
66	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2	  м	40	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Водопостачання та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Санітарно-технічне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
67	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	5	 	
68	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	3	 	
69	Установлення електроводонагрівача	  компл.	1	 	
70	Установлення трапів діаметром 50 мм	  компл.	2	 	
71	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	6	 	
72	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
73	Пiдпiрна рама /інсталяції/	  рама	2	 	
74	Установлення піддонів душових чавунних і стальних
мілких	  компл.	1	 	
75	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
76	Установлення люків	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. Каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
77	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	  м	19	 	

1	2	3	4	5	
78	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	8	 	
 	Роздiл 3. Холодний та гарячий водопровід	 	 	 	
 	 	 	 	 	
79	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	41	 	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	6	 	
81	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	5	 	
82	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	3	 	
83	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	63	 	
 	Роздiл 4. Водомірний вузол В1-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
84	Установлення фільтрів для очищення води Ф 40 мм	  шт	1	 	
85	Улаштування водомiрних вузлiв	  шт	1	 	
86	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
87	Установлення приточно-витяжних рекуператорів	  шт	3	 	
88	Установлення повітряно-теплової завіси з
єлектронагрівом	  шт	1	 	
89	Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних
масою до 0,25 т	  шт	5	 	
90	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	7	 	
91	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	  грати	25	 	
92	Прокладання повітроводів, діаметром до 250 мм	  м2	6,28	 	
93	Установлення канального електричного нагрівача	  шт	1	 	
94	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	  вен.мер.	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
95	Установлення конвекторів	  кВт	16,5	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Протипожежний захист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
96	Блок лiнiйний приймально-контрольного сигнального
концентратора ПС /Тірас - 16П.1/	  промен	16	 	
97	Монтаж модуля цифрового автодозвону /МЦА-GSM/	  шт	1	 	
98	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
99	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із
вбудованою ПРА, що установлюються	  шт	1	 	
100	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi /СПД-3/	  шт	8	 	
101	Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
свiтловий у вибухозахисному виконаннi /ТПТ-3/	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
102	Сповiщувач ОС автоматичний контактний,
магнiтоконтактний / SPR-1/	  шт	1	 	
103	Монтаж оповіщувача світлозвукового /ОС3-1 «Джміль»,
ОСЗ-12 «Вихід», ОС-12 «Вихід»/	  шт	3	 	
 	Роздiл 2. Кабельна продукція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
104	Прокладання коробів пластикових	  м	50	 	
105	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз
до 6 мм2	  м	50	 	
106	Кабель по стіні, маса 1 м до 1 кг	  м	310