ЗАТВЕРДЖЕНО	

 	Благодійний Фонд Благодійна організація «Рокада»	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
На ремонт-будівельні роботи Виноградівського психоневрологічного інтернату , за
адресою :56175, Миколаївська область. Баштанський р-н, м. Виноградівка, вул Миру	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	м	80	 	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів	м2	140	 	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	140	 	
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і
колод	м2	140	 	
5	Розбирання підшивки стель	 м2	133	 	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	3	 	
7	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	 м3	1	 	
8	Улаштування перемичок із металевих балок	 т	0,1	 	
9	Демонтаж схованої електропроводки	м	100	 	
10	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10	 	
11	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	18	 	
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,
перхлорвінілової фарби	м2	490	 	
13	Улаштування крокв з дощок	м3	3,5	 	
14	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	21	 	
15	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	160	 	
16	Улаштування покрівель з металопрофіля	м2	160	 	
17	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	м	3,5	 	
18	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	м2	54	 	
19	( Демонтаж )Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т	т	0,6	 	
20	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів	м2	90	 	
21	Розбирання дерев'яних парканів глухих із струганих
дощок	м2	110	 	
22	( Демонтаж )Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т	т	1,5	 	

1	2	3	4	5	
23	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	 	
24	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	 	
25	Демонтаж душових кабін	к-т	1	 	
26	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	 м3	2	 	
27	Ставлення анкерів будівельних з гайками й шайбами на
бетоний каркас огорожі	шт	400	 	
28	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	м2	30	 	
29	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	м2	30	 	
30	Копання ям для встановлення стояків та стовпів
глибиною 0,7 м	 ям	25	 	
31	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,9	 	
32	Облицювання парканів стальних профільованим листом	м2	110	 	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	м2	26	 	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	м2	26	 	
35	Копання ям для встановлення стояків та стовпів
глибиною 0,7 м	 ям	46	 	
36	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3	м3	8,05	 	
37	Установлення анкерів	 кг	5	 	
38	Виготовлення гратчастих конструкцій [навісу.]	т	2	 	
39	Монтаж дрібних металоконструкцій ( навіси)	т	2	 	
40	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	м2	90	 	
41	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	48	 	
42	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	м	12	 	
43	Виготовлення дрібних індивідуальних листових
конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби,
лотки та ін.]	т	0,5	 	
44	Облицювання воріт стальних профільованим листом	м2	16	 	
45	Улаштування металевих воріт розміром 2,0х4,0	м2	8	 	
46	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм	 м	100	 	
47	Навантаження сміття вручну	 т	21	 	
48	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	15	 	
49	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	300	 	
50	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів	м3	30	 	
51	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2 м	 м2	300	 	
52	Монтаж лав та столів	т	0,05	 	
53	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	 	
54	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15	 	
55	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	20	 	
56	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	1	 	
57	Установлення раковин	к-т	1	 	
58	Установлення змішувачів	шт	1	 	
59	Заміна змішувачів з душем	к-т	1	 	
60	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	 	
61	Установлення літньої душової кабінки	к-т	1	 	

1	2	3	4	5	
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	м2	9	 	
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	м2	9	 	
64	Улаштування першого шар обмазувальної гідроізоляції	м2	9	 	
65	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гідроізоляції	м2	9	 	
66	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	9	 	
67	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	 	
68	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	2	 	
 	Резервуар для води на 500л	 	 	 	
69	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	т	0,15	 	
70	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,15	 	
71	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли	 м3	15,2	 	
72	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	140	 	
73	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	м2	9	 	
74	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	м2	51,2	 	
75	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель	м2	140	 	
76	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель із металопрофілю НС10	 м2	140	 	
77	Шпаклювання стiн	м2	559	 	
78	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	559	 	
79	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	559	 	
80	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	36	 	
81	Установлення віконних зливів	м	36	 	
82	Облицювання підшивки покрівлі стальним
профільованим лимтом НС 10	м2	27	 	
83	Прокладання коробів пластикових	м	250	 	
84	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у коробах	м	250	 	
85	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	 	
86	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	14	 	
87	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	2	 	
88	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	шт	2	 	
89	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	т	1	 	
90	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1	 	
91	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	т	0,1	 	
92	Улаштування козирків металевих кронштейнах з
покриттям покрівельною сталлю	м2	2	 	
93	Навантаження сміття вручну	 т	16	 	

1	2	3	4	5	
94	Перевезення сміття до 10 км	т	16	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]