Додаток 1.1 
                                                         до Технічних вимог та 
                                                    переліку робіт по проекту	

		

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на Влаштування захисного козирка	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	
1	2	3	4	
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	 м3	0,245	
2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні
конструкції, група ґрунту 2	 м3	1,225	
3	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом понад 5
м3 до 25 м3 під устаткування	 м3	1,47	
4	Монтаж козирка зварного на колонах з профільної труби	т	2,1	
5	Навантаження сміття вручну	 т	0,39	
6	Перевезення сміття до 15 км	т	0,39