Відомість обсягів робіт	
 	 	
Будівництво Хабу стійкості, що розташований за адресою: Миколаївська область с. Коблево, вул. Одеська

№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Будівництво
фундаменту	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Фундаменти	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2	  м3	142,8	 	
2	Перевезення ґрунту до 6 км	  т	29,7	 	
3	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	58,5	 	
4	Улаштування основи під фундаменти та бетонну плиту
ПЛМ 1 [ бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть
заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	18	 	
5	Установлення гільз зі пвх труб діаметром 150 мм	  м	5	 	
6	Виготовлення закладних деталей	  т	0,1549	 	
7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,1549	 	
8	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних та
плити ПЛМ 1 та ганку	  м3	34,45	 	
9	Виготовлення сіток	  т	1,913	 	
10	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	124,8	 	
11	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	124,8	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Монтаж несучих
конструкцій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
12	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми, пандус та ін.]	  т	10,605	 	
13	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	  т	10,605	 	
14	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	270,56	 	
15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	270,56	 	
16	Стіни виробничих будівель з багатошарових панелей
заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	  м2	243,8	 	
17	Облицювання стін фібролітовими плитами	  м2	35,41	 	
18	Покрівельне покриття з багатошарових панелей
заводської готовності, висота будівель до 25 м, монтаж	  м2	170,4	 	
19	Улаштування коників	  м	14	 	

1	2	3	4	5	
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	5,51	 	
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	53,2	 	
22	Обклеювання склопакетів броньованою плівкою	  м2	58,71	 	
23	Установлення дверних блоків металевих	  м2	1,89	 	
24	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2	  м2	3,78	 	
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	15,12	 	
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	11,02	 	
27	Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу	  шт	10	 	
28	Кріплення перегородок та дверей	  т	1,108	 	
29	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	27,71	 	
30	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	27,71	 	
31	Улаштування добірних елементів зсередини і зовні з
профлиста плаского, оцинкованого, товщ. 0,45 мм,
покритого плівкою з поліуретану	  м2	57	 	
32	Теплоізоляція базальтовою мінватою, що кріпиться
монтажною піною	  м3	6	 	
33	Улаштування крапельнику	  м2	17	 	
34	Улаштування теплоізоляції	  м2	4,5	 	
35	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на
мастиці бітуміноль, два шари	  м2	35,96	 	
36	Улаштування теплоізоляції	  м2	157,06	 	
37	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової	  м2	157,06	 	
38	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	157,06	 	
39	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	157,06	 	
40	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	157,06	 	
41	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
насухо зі зварюванням полотнища у стиках	  м2	139,08	 	
42	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	17,98	 	
43	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	  м	108,51	 	
44	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток
тактильних на клею	  м2	0,9	 	
45	Улаштування каркасу стель	  м2	157,06	 	
46	Укладання плит стельових в каркас стелі типу
"Armstrong"	  м2	148,25	 	
47	Облицювання каркасів стель плитами акустичними	  м2	8,81	 	
48	Виготовлення металоконструкцій карнизу	  т	0,7974	 	
49	Монтаж каркасу карнизу	  т	0,7974	 	
50	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	26,74	 	
51	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	26,74	 	
52	Укладання алюмінієвого композитного листа на карниз	  м2	68,25	 	
53	Улаштування ринв	  м	28	 	
54	Установлення воронок водостічних	  воронка	4	 	
55	Навішування водостічних труб	  м	12	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Електромонтажні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Електрообладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
56	Монтаж щита АВР	  шафа	1	 	
57	Встановлення щита ВРЩ	  шафа	1	 	
58	Встановлення щитів ЩС-1, ЩС-2	  шт	2	 	
59	Установлення автоматичних вимикачів	  шт	32	 	
60	Монтаж захисту від імпульсних перенапруг УЗІП 4р	  комплект	1	 	
61	Лічильник трифазний, багатотарифний, що
установлюється на готовій основі	  шт	1	 	
62	Монтаж трансформаторів струму низьковольтних 800/5	  шт	3	 	
63	Допоміжний пристрій аварійного відключення +
сигналізація, 1НВ+1НЗ	  стояк	7	 	
 	Роздiл 2. Світлотехнічне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
64	Монтаж світильників, що установлюються в підвісних
стелях	  шт	32	 	
65	Монтаж світильників настінних та стельових	  шт	21	 	
66	Монтаж світильника вуличного настінного	  шт	1	 	
67	Блок живлення, монтаж	  шт	11	 	
68	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	20	 	
69	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	4	 	
70	Установлення перемикачів заглибленого типу при
схованій проводці	  шт	4	 	
71	Реле часу	  шт	3	 	
72	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	182	 	
73	Установлення розеток силових	  шт	3	 	
 	Роздiл 3. ЗАЗЕМЛЕННЯ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
74	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
 переріз 160 мм2	  м	22	 	
75	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	  м	45	 	
76	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром
50х50х5 мм	  шт	10	 	
77	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої	  м	10	 	
78	Провідник заземлюючий перерізом 10 мм2	  м	12	 	
 	Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
79	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг	  м	5	 	
80	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	795	 	
81	Прокладання труб гофрованих ПВХ, діаметр труб до 25
мм	  м	225	 	
82	Прокладання лотків	  м	20	 	
83	Кут горизонтальний з кришкою 80x100	  шт	15	 	
84	Відгалужувач Т-образний 80x100	  шт	5	 	
85	Коробка відгалужувальна	  шт	40	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Водопостачання та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Санітарно-технічне обладнання	 	 	 	

1	2	3	4	5	
86	Установлення умивальників керамічних з
полуп’єдесталом, з сифоном (для ММГН)	  компл.	1	 	
87	Установлення душу гігієнічного	  шт	1	 	
88	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	3	 	
89	Установлення умивальників підвісних	  компл.	2	 	
90	Установлення мийок на два відділення	  компл.	1	 	
91	Установлення електроводонагрівача	  компл.	1	 	
92	Установлення поручнів	  шт	15	 	
93	Установлення люків	  шт	2	 	
94	Установлення трапів діаметром 50 мм	  компл.	1	 	
 	Роздiл 2. Холодний та гарячий водопровід	 	 	 	
 	 	 	 	 	
95	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	55	 	
96	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 та 28 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням	  м	25	 	
97	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	6	 	
98	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	  м	4	 	
99	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	57	 	
100	Установлення клапанів зворотних діаметром 15 мм	  шт	1	 	
101	Установлення фільтрів сітчастих ВР ф15	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Водомірний вузол В1-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
102	Улаштування водомiрних вузлiв	  шт	1	 	
103	Установлення фільтрів для очищення води Ф 40 мм	  шт	1	 	
104	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	1	 	
 	Роздiл 4. Каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
105	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	  м	19	 	
106	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	8	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
107	Установлення припливно-витяжних установок	  камеpа	3	 	
108	Установлення вентиляторів для круглих повітроводів	  шт	5	 	
109	Установлення стінових провітрювачей	  шт	5	 	
110	Установлення шумоглушників	  шт	2	 	
111	Прокладання повітроводів, діаметром до 250 мм	  м2	22	 	
112	Установлення грат	  грати	17	 	
113	Установлення вставок гнучких	  м2	4,71	 	
114	Установлення клапанів зворотних діаметром 100 мм	  шт	15	 	
115	Установлення кондиціонерів	  агрегат	6	 	
116	Труба мідна м’яка кондиціонерна	  м	60	 	
117	Ізоляція труб мідних трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	60	 	
118	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 10	  вен.мер.	1	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
119	Установлення конвекторів	  кВт	20,5	 	
120	Установлення повітряно-теплової завіси з
електронагрівом	  агрегат	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Протипожежний захист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
121	Блок лiнiйний приймально-контрольного сигнального
концентратора ПС /Тірас - 16П.1/	  промен	16	 	
122	Монтаж модуля цифрового автодозвону /МЦА-GSM/	  шт	1	 	
123	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
124	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із
вбудованою ПРА, що установлюються	  шт	1	 	
125	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi /СПД-3/	  шт	8	 	
126	Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
свiтловий у вибухозахисному виконаннi /ТПТ-3/	  шт	1	 	
127	Сповiщувач ОС автоматичний контактний,
магнiтоконтактний / SPR-1/	  шт	1	 	
128	Монтаж оповіщувача світлозвукового /ОС3-1 «Джміль»,
ОСЗ-12 «Вихід», ОС-12 «Вихід»/	  шт	3	 	
 	Роздiл 2. Кабельна продукція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
129	Прокладання коробів пластикових	  м	50	 	
130	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз
до 6 мм2	  м	50	 	
131	Кабель по стіні, маса 1 м до 1 кг	  м	438